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1.第一章土石方工程内容
	页码
	误
	正

	8
	计算规则中4(2)管道沟槽回填，按挖方体积减去管道基础和表1-8管道折合回填体积计算。
	按挖方体积减去管道基础和管道所占体积计算。


2.第二章地基处理及基坑支护工程内容
	页码
	误
	正

	23
	二、1（1）换填地基项目适用于基坑挖土后对软弱土层或不均匀土层的工程。
	二、1（1）换填地基项目适用于基坑挖土后对软弱土层或不均匀土层地基的换填材料加固处理。


3.第五章混凝土及钢筋混凝土工程内容
	页码
	误
	正

	104
	说明中19.台阶混凝土含量是按1.220m³/10㎡综合编制的，如设计含量不同时，可以换算。
	19.台阶混凝土含量是按1.236m³/10㎡综合编制的，如设计含量不同时，可以换算。


	页码
	定额编号
	名 称
	误
	正

	118
	5-36
	水
	2.690
	0.690


4.第十章保温、隔热、防腐工程内容
	页码
	定额编号
	名 称
	误
	正

	291
	10-1
	加气混凝土块干铺    厚度（mm）
	100
	180

	291
	10-3
	加气混凝土块浆砌    厚度（mm）
	100
	180




5.第十一章楼地面装饰工程内容
	页码
	定额编号
	名 称
	误
	正

	343
	11-10
	干混地面砂浆 DS M20
	0.200
	0.510


6.第十四章油漆、涂料、裱糊工程内容
	页码
	误
	正

	463
	五、2.真石漆、氟碳漆项目设计有分格嵌缝，另按设计图示尺寸以延长米计算。
	五、2.真石漆、氟碳漆项目设计有分格嵌缝，另按设计图示尺寸以油漆面积计算。


7.第十六章措施项目内容
	页
	定额编号
	名 称
	误
	正

	587
	16-174
	回旋钻机 孔径（mm）800
	0.880
	0.088

	
	
	泥浆泵 出口直径（mm）100
	0.880
	0.088
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