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[bookmark: _Toc232524426][bookmark: _Toc232588645]总则
[bookmark: _Toc232524427][bookmark: _Hlk205479484][bookmark: _Toc20513][bookmark: _Toc25583][bookmark: _Hlk204946272][bookmark: _Toc481131087]1.0.1  为了深入推进“数字住建”建设，推动自治区住建领域一体化数字基础设施和数据资源体系建成运行，完善自治区住建领域数字化治理体系和治理能力，实现互联互通、数据汇聚治理和共享应用，为专题库的开发提供基础数据支撑，制定本标准。
[bookmark: _Toc232524428]1.0.2  本标准适用于住建行业数据资源体系的建设与应用。
[bookmark: _Toc232524430]1.0.3  住建行业基础数据除应符合本标准规定外，尚应符合现行国家行业标准和现行自治区有关地方标准的规定。


1. [bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc178741320][bookmark: _Toc854308654][bookmark: _Toc153781715][bookmark: _Toc228440371][bookmark: _Toc144930853][bookmark: _Toc26043][bookmark: _Toc153253385][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc153272911][bookmark: _Toc481131088][bookmark: _Toc16920][bookmark: _Toc20292][bookmark: _Toc153787388][bookmark: _Toc144930311][bookmark: _Toc1181466773][bookmark: _Toc232524431][bookmark: _Toc232588646][bookmark: _Hlk205480333]术语和缩略语
[bookmark: _Toc232524432][bookmark: _Toc232588647]2.1术语
2.1.1 [bookmark: _Toc232588648][bookmark: _Toc232524433] 数据 Data
[bookmark: _Toc25374]数据是对客观事物的符号表示。
2.1.2 [bookmark: _Toc481131090][bookmark: _Toc232588649][bookmark: _Toc232524434] 数据类型 Data type
[bookmark: _Toc32225]数据类型是按照某种共同的属性对数据进行的分类。
2.1.3 [bookmark: _Toc232588650][bookmark: _Toc232524435] 编码对象 Encoded object
被赋予统一识别代码的特定事物。
2.1.4 [bookmark: _Toc232588651][bookmark: _Toc232524436] 数据字典 Data dictionary
数据字典是编码对象的部分属性值的值域集合。
2.1.5 [bookmark: _Toc232524437][bookmark: _Toc232588652] 数据定义 Data definition
[bookmark: _Toc31732]数据定义是对数据结构的解释和说明，应包括字段、字段名称、字段代码、字段类型、字段长度、约束条件和说明。

[bookmark: _Toc232524438][bookmark: _Toc232588653]2.2缩略语
CIM    City Information Modeling‌    城市信息模型
BIM    Building Information Modeling    建筑信息模型
CGCS2000   China Geodetic Coordinate System   2000国家大地坐标系
GIS    Geographic Information System    地理信息系统‌
3 

2. [bookmark: _Toc232524439][bookmark: _Toc232588654][bookmark: _Toc228440372]基本规定
[bookmark: _Toc232588655][bookmark: _Hlk204946427][bookmark: _Toc232524440][bookmark: _Hlk207284754]3.0.1 住建行业应用平台应按其功能定位采集与存储相应类型及内容的数据，数据内容可根据需要扩展。住建行业应用平台主要数据项应包括字段名称、字段代码、字段类型、字段长度、约束条件和说明，并应符合下列规定：
1 字段名称是数据项的名称，应采用中文名称描述；
[bookmark: _Hlk232004438]2 字段代码是唯一标识该数据项的代码，应采用大写中文拼音首字母缩写或具有英文含义的字母形式表示；
3 字段类型是数据项的数据类型，应包括布尔型、字符型、文本型、整型、浮点型、日期型、日期时间型、地理空间型等；
4 字段长度是数据项的字节数，应对字符型字段予以指定；
5 约束条件是数据项是否填写的标记，M表示必选，O表示可选，C表示符合条件时必选；
6说明是数据项附加描述信息，应对数据项进行备注说明。
[bookmark: _Hlk204946520][bookmark: _Toc232588656][bookmark: _Toc232524441][bookmark: OLE_LINK16]3.0.2 住建行业基础数据按业务领域分为数字工程、数字住房、数字城市、数字村镇四类，住建行业基础数据应符合表3.0.2的规定。
表3.0.2　住建行业基础数据
	大类代码
	大类名称
	中类代码
	中类名称
	小类代码
	小类名称

	01
	数字工程
	01
	从业企业
	01
	企业基本信息

	
	
	
	
	02
	企业资质证书信息

	
	
	
	
	03
	企业安全生产许可证信息

	
	
	02
	从业人员
	01
	人员基本信息

	
	
	
	
	02
	人员职称证书信息

	
	
	
	
	03
	执业注册人员信息

	
	
	
	
	04
	安全管理人员信息



续表3.0.2
	大类代码
	大类名称
	中类代码
	中类名称
	小类代码
	小类名称

	01
	数字工程
	02
	从业人员
	05
	特种作业人员信息

	
	
	
	
	06
	技术工人信息

	
	
	
	
	07
	施工现场人员信息

	
	
	03
	工程项目
	01
	项目基本信息

	
	
	
	
	02
	单体工程信息

	
	
	
	
	03
	线性工程信息

	
	
	04
	工程建设
	01
	工程造价信息

	
	
	
	
	02
	工程招投标信息

	
	
	
	
	03
	工程勘察信息

	
	
	
	
	04
	消防设计审查信息

	
	
	
	
	05
	施工图审查信息

	
	
	
	
	06
	工程项目施工许可信息

	
	
	
	
	07
	工程质量监督信息

	
	
	
	
	08
	工程质量检测信息

	
	
	
	
	09
	建筑施工安全监督信息

	
	
	
	
	10
	消防验收和备案信息

	
	
	
	
	11
	竣工验收备案信息

	
	
	05
	智能建造
	01
	装配式建筑信息

	
	
	
	
	02
	绿色建筑信息

	
	
	
	
	03
	建筑节能信息

	
	
	
	
	04
	绿色建材信息

	
	
	06
	市场监管
	01
	企业信用信息

	
	
	
	
	02
	人员信用信息

	
	
	
	
	03
	社会信用信息


续表3.0.2
	大类代码
	大类名称
	中类代码
	中类名称
	小类代码
	小类名称

	01
	数字工程
	06
	市场监管
	04
	违法违规行为处罚信息

	
	
	
	
	05
	建筑市场检查信息

	02
	数字住房
	01
	既有房屋
	01
	房屋建筑单体信息

	
	
	
	
	02
	房屋定期体检信息

	
	
	
	
	03
	房屋安全鉴定信息

	
	
	02
	房地产市场
	01
	商品房预售许可信息

	
	
	
	
	02
	商品房预售资金监管信息

	
	
	
	
	03
	合同网签备案信息

	
	
	
	
	04
	房地产市场监测信息

	
	
	
	
	05
	房屋租赁管理信息

	
	
	03
	住房保障
	01
	保障房申请信息

	
	
	
	
	02
	保障房配给管理信息

	
	
	
	
	03
	城镇危旧房改造信息

	
	
	04
	小区物业
	01
	小区管理信息

	
	
	
	
	02
	物业管理服务信息

	
	
	
	
	03
	社区便民服务信息

	
	
	05
	住房公积金
	01
	住房公积金购房贷款信息

	
	
	
	
	02
	住房公积金购房提取信息

	03
	数字城市
	01
	市政公用基础设施
	01
	城市供水设施建设管理信息

	
	
	
	
	02
	城市排水设施建设管理信息

	
	
	
	
	03
	城市燃气设施建设管理信息

	
	
	
	
	04
	城市供热设施建设管理信息





续表3.0.2
	大类代码
	大类名称
	中类代码
	中类名称
	小类代码
	小类名称

	03
	数字城市
	01
	市政公用基础设施
	05
	城市市政道路建设管理信息

	
	
	
	
	06
	城市市政桥梁建设管理信息

	
	
	
	
	07
	地下综合管廊建设管理信息

	
	
	
	
	08
	城市环境卫生和垃圾分类建设管理信息

	
	
	
	
	09
	城市园林绿化建设管理信息

	
	
	
	
	10
	历史文化名城保护管理信息

	
	
	02
	城市运管服
	01
	城市基础信息

	
	
	
	
	02
	城市运行信息

	
	
	
	
	03
	城市管理信息

	
	
	
	
	04
	城市服务信息

	04
	数字村镇
	01
	村镇建设
	01
	农村房屋建设管理信息

	
	
	
	
	02
	农村生活垃圾治理信息

	
	
	
	
	03
	传统村落保护管理信息


[bookmark: _Toc232588657][bookmark: _Toc14691][bookmark: _Toc13987][bookmark: _Toc1389_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc232524442]3.0.3 工程项目编码的编码结构应符合现行国家标准《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058-2021，用于项目审批、核准、备案、招标投标、监督检查、信息公开等所有环节，要求在各相关文件和信息中标注。
1 工程项目名称应与建设项目立项批复文件一致，工程项目编号由24位数字组成，其中4位时间代码，6位地区代码，2位中央业务指导部门代码，2位项目类型代码，5位随机 码和 1位校验码，5段依次组成，每段代码之间由短横线“-”连接。工程项目编码规则（图3.0.3）
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK26]图3.0.3工程项目编码规则
[bookmark: _Toc232588658]2 编码结构要求应符合下列规定：
1 ）时间代码由4位阿拉伯数字组成。前2位表示年份（取后两位），后2位表示月份。
2 ）地区代码由6位阿拉伯数字组成。地方项目采用县级以上统计用区划代码；中央平台管理项目统一为000000。
3 ）部门代码由2位阿拉伯数字组成。一般业务指导部门代码应符合现行国家标准《全国固定资产投资项目代码编码规范》 GB/T 40058-2021 表1规定；综合管理部门统一为89；其他未列明部门统一为99。
4 ）项目类型代码由2位阿拉伯数字组成。依据项目涉密情况及建设内容分类，具体编码规则应符合现行国家标准《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058-2021的相关规定。
5 ）顺序码由5位阿拉伯数字组成，为系统生成的唯一序列号。
6 ）校验码由1位字符组成，用于校验代码有效性。
[bookmark: _Toc232524443][bookmark: _Ref144807311][bookmark: _Ref144807298]3.0.4 建筑单体编码应由18位数字组成，分成四级进行编码，包含县级行政区划代码、年月分类码、许可年月(或建成年月)代码、序列码，具体编码应符合现行行业标准《房屋建筑统一编码与基本属性数据标准》JGJ/T496-2022要求（图3.0.4），年月类分类码应符合表3.0.4的规定。。
[image: ]图3.0.4 建筑单体编码规则

表 3.0.4 年月类分类码
	代码
	年月类型
	说明

	[bookmark: _Hlk201846604]1
	建设工程规划许可年月
	新建建筑；
没有赋码的已建成建筑，能获取建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证发放年月

	2
	施工许可年月
	建设工程规划许可阶段没有赋码的新建建筑；
没有赋码的已建成建筑，不能获取建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证发放年月，但能获取施工许可年月

	3
	竣工验收年月
	没有赋码的已建成建筑，不能获取建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证发放年月，也不能获取施工许可证年月，但能获取竣工验收年月

	4
	竣工年
	没有赋码的已建成建筑，不能获取建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证发放年月、施工许可证年月与竣工验收年月，能判断竣工年，月的两位用 00 表示

	5
	竣工年代
	历史建筑，不能判断竣工年，但能估计竣工年代，年的最后1 位用0表示，月的两位用00表示


[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc232588659][bookmark: _Toc232524444][bookmark: _Hlk219991664]3.0.5 房屋单元编码应符合现行行业标准《房屋建筑统一编码与基本性数据标准》JGJ/T496的有关规定要求，并根据自治区的管理需要，房屋单元编码应由29位数字构成（图3.0.5），房屋单元编码规则应符合表3.0.5的规定：
[image: ]
图3 房屋单元编码规则
表 3.0.5 房屋单元编码规则
	位置
	位数
	编码规则
	新疆实施示例

	1 - 6 位
	6
	县级行政区划代码
	新疆县级 GB/T 2260 代码（如乌鲁木齐市 “650101”）

	第7位
	1
	年月分类码
	1 = 规划许可年月
2 = 施工许可年月
5 = 历史建筑建成年月（模糊时用）

	8-13位
	6
	许可 / 建成年月
	精确到月（如 2025 年 6 月 ="202506"）

	14-18位
	5
	序列码
	单幢建筑唯一流水号（范围 00001-99999）

	第19位
	1
	地上地下代码
	0：地上主体
1：地下空间

	20-21位
	2
	逻辑幢顺序码
	拆分物理幢后顺序生成

	22-23位
	2
	单元代码
	建筑物单元的唯一标识代码，码长2位，范围为01～99

	24-26位
	3
	楼层代码
	建筑物内水平分层空间的唯一序列标识代码，码长3位，范围为001～999。

	27-29位
	3
	户代码
	是建筑物内具有独立产权或使用权的最小居住单元的标识代码，码长3位，范围为001～999


注：房屋单元到户的编码与现行国家标准《不动产单元设定与代码编制规则》（GB/T 37346-2019）的不动产单元号（采用28位层次码结构）可以建立关联关系。
[bookmark: _Toc232588660][bookmark: _Toc232524445]3.0.6 市政设施编码应根据业务管理需要划分编码对象，编码对象应是具有完整功能、用于城市级管理的基本单元，应作为市政公用基础设施的统一身份标识，用于市政公用基础设施的信息归集、关联和共享。编码对象应为具有永久、固定结构的市政公用基础设施，临时设施不宜编码，应在时间和空间上具有唯一性， 并应贯穿于市政公用基础设施的设计、采购、施工、交易、运行维护和拆除等全生命周期。
1 市政公用基础设施代码应由26位数字组成，第1～6位为县级行政区划代码， 第7位为设施状态码， 第8～13位为分类码、 第14位为图形码， 第15～20位为建成年月代码， 第21～26位为序列码（图3.0.6）：
[image: ]
图3.0.6 市政设施编码规则
2 行政区划代码为县级以上行政区划代码，行政区划代码应符合现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260的有关规定。县级行政区划代码为市政公用基础设施所在行政区划代码，码长6位。
3 当编码对象跨行政区划时，行政区划代码应使用对其有主要行政管辖权的行政区划的代码。当无法确定主要行政管辖权时，宜使用其上一级行政区划的代码。
4 当行政区与功能区有重叠时，宜使用行政区的行政区划代码，并可将所处功能区在自定义代码中定义表示。当须使用功能区的行政区划代码时，应避免另使用行政区划代码重复编码。
5 乌鲁木齐市的某编码对象横跨两个市辖区或边界，在无法确定其主要管理单位时，可选择乌鲁木齐市的行政区划代码650100作为该编码对象的行政区划代码，以示其为地处乌鲁木齐并且跨区县的对象。
6 市政设施编码规则应符合表3.0.6的规定。
表 3.0.6 市政设施编码规则
	位置
	位数
	编码规则
	新疆实施示例

	1 - 6 位
	6
	县级行政区划代码
	新疆县级 GB/T 2260 代码（如乌鲁木齐市 “650101”）

	7位
	1
	市政设施的实际状态
	1：既有设施
2：新建、改建、扩建设施

	8 - 13位
	6
	市政设施的分类代码
	分类代码表的示例见自治区《市政公用基础设施编码标准》的市政公用基础设施分类表

	14位
	1
	图形码
	0：点（例如管点、 古树名木）
1：线（例如管段、 道路中心线、 轨道交通线路）

	15 - 20位
	6
	建设工程规划批准年月或竣工验收年月
	格式为“yyyymm”，“yyyy”表示年份， “mm”表示月份

	21 - 26位
	6
	同批次同类型市政设施的顺序流水标识
	取值范围000001～999999，由系统自动生成


[bookmark: _Toc232588661][bookmark: _Toc232524446]3.0.7 社区网格编码是用于唯一标识社区单元网格的代码。单元网格标识码由15位数字组成，依次为：6位县级及县级以上行政区划代码、3位街道（镇、乡）代码、3位社区（村）代码和3位单元网格顺序码。标识码结构（图3.0.7）：
[image: ]
图3.0.7 社区网格编码规则
1 县级及县级以上行政区划代码应按照现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260的规定执行;街道(镇、乡)代码应按照现行国家标准《县级以下行政区划代码编制规则》GB/T 10114的规定执行;社区(村)代码应按所在市（县）相关规定进行编码。街道(镇、乡)代码和社区(村)代码尚未编制的城市,宜按照现行国家标准《县级以下行政区划代码编制规则》GB/T 10114规定进行编码。
[bookmark: _Toc232588662]2 单元网格顺序码在一个社区(村)内按从西向东、由北至南的顺序进行编码。当单元网格变更时,其原编码不应再使用，变更后的单元网格,应按照上述规则重新编码，并符合现行国家标准《数字化城市管理信息系统第1部分：单元网格》GB/T 30428.1的有关规定。
[bookmark: _Toc232524447]3.0.8 地理空间数据规则应采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。当采用城市独立坐标系统时，应与2000国家大地坐标系建立转换关系。
3.0.9 数据测试与验证应贯穿数据采集、处理、入库、更新和应用的全过程，确保数据质量满足业务应用要求。数据测试与验证应包括完整性测试、准确性验证、一致性校验、时效性检查和规范性审查等内容，数据规范性审查应检查数据是否符合本标准规定的字段类型、长度、编码规则和格式要求，数据测试与验证中发现的不符合项应进行整改和复验，合格后方可入库或发布。












3. [bookmark: _Toc228440373][bookmark: _Toc232524448][bookmark: _Toc232588663]数字工程基础数据
4.1 [bookmark: _Toc232524449][bookmark: _Toc232588664]从业企业数据
4.1.1 [bookmark: _Toc232524450][bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc144930861][bookmark: _Toc1104409075][bookmark: _Toc4827]从业企业数据应包括企业基本信息、企业资质证书信息、企业安全生产许可证信息等基础数据。
4.1.2 [bookmark: _Toc232524451]企业基本信息应符合表4.1.2的规定
[bookmark: _Toc232524452]表 4.1.2 企业基本信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	统一社会信用代码
	TYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	企业唯一身份标识，应符合《法人和其他组织统一 社会信用代码编码规则》GB  32100的规定

	2
	企业名称
	QYMC
	字符型
	100
	M
	企业法定全称，需与营业执照一致。

	3
	母公司统一社会信用代码或组织机构代码
	MGSTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	企业唯一身份标识，应符合《法人和其他组织统一 社会信用代码编码规则》GB  32100的规定

	4
	企业注册地行政区划
	QYZCXZQH
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	5
	企业工商注册详细地址
	QYGSZCXXDZ
	字符型
	200
	M
	企业工商注册的详细街道地址



续表 4.1.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	6
	企业办公地址
	QYBGDZ
	字符型
	200
	M
	企业实际办公的详细街道地址

	7
	企业办公地址邮政编码
	QYBGDZYZBM
	字符型
	10
	M
	企业联系地址的邮政编码

	8
	企业营业执照住所
	QYYYZZZS
	字符型
	200
	M
	企业营业执照上登记的经营场所地址

	9
	法定代表人姓名
	FDDBRXM
	字符型
	30
	M
	企业法定代表人全名，需与身份证一致

	10
	法定代表人证件类型
	FDDBRZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	11
	法定代表人证件号码
	FDDBRZJHM
	字符型
	18
	M
	法定代表人身份证号码或其他证件编号

	12
	企业网址
	QYWZ
	字符型
	100
	O
	企业网站地址

	13
	企业成立日期
	QYCLRQ
	日期型
	-
	M
	企业成立日期

	14
	营业期限开始日期
	YYQXKSRQ
	日期型
	-
	M
	企业营业执照规定的营业期限起始日期。

	15
	营业期限结束日期
	YYQXJSRQ
	日期型
	-
	O
	企业营业执照规定的营业期限终止日期（如长期有效则填写“9999-12-31”）



续表 4.1.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	16
	证书发放日期
	ZSFFRQ
	日期型
	-
	O
	企业营业执照或相关证照的发证日期。

	17
	营业执照发证机关
	YYZZFZJG
	字符型
	50
	O
	颁发营业执照的行政机关名称

	18
	经营范围
	ZY
	字符型
	2000
	M
	企业经营业务范围

	19
	企业注销经营时间
	QYZXJYSJ
	日期型
	-
	O
	企业注销的时间

	20
	企业类型
	QYLX
	字符型
	100
	M
	表A.1.2 企业类型字典

	21
	企业单位性质
	QYXZ
	整型
	-
	M
	引用字典表A.1.2

	22
	企业经营状态
	QYJYZT
	整型
	-
	M
	引用字典表A.1.3

	23
	注册资本
	ZCZB
	浮点型
	15,4
	M
	企业注册资本金额（单位：万元）

	24
	注册资本币种
	ZCZBBZ
	整型
	-
	M
	引用字典表A.7.2

	25
	净资产
	JZC
	浮点型
	15,4
	O
	企业净资产金额（单位：万元）

	26
	净资产币种
	JZCBZ
	整型
	-
	O
	引用字典表A.7.2

	27
	单位负责人姓名
	DWFZRXM
	字符型
	30
	O
	企业单位负责人的姓名



续表 4.1.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	28
	单位负责人职务
	DWFZRZW
	字符型
	50
	O
	单位负责人在企业中担任的职务

	29
	单位负责人联系方式
	DWFZRLXFS
	字符型
	50
	O
	单位负责人的联系电话、邮箱等联系方式

	30
	是否兵团企业
	SFBTQY
	整型
	-
	M
	0：自治区企业 
1：兵团企业

	31
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他需要补充的说明


4.1.3 [bookmark: _Toc1102162504][bookmark: _Toc144930862][bookmark: _Toc30873][bookmark: _Toc26160][bookmark: _Toc18097][bookmark: _Hlk194593550][bookmark: _Toc232524453]企业资质证书信息应符合表4.1.3的规定。
[bookmark: _Toc232524454]表 4.1.3 企业资质证书信息

	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	证书编号
	ZSBH
	字符型
	100
	M
	企业资质证书的唯一编号（如“建安2025XXXXXX”）

	3
	资质类型
	ZZLX
	字符型
	10
	M
	引用字典表A.1.5

	4
	资质等级
	ZZDJ
	字符型
	10
	M
	各资质类别根据各自规定的条件分为不同的几个等级，应符合《建筑业企业资质标准》 建市〔2014〕159号规定

	5
	资质名称
	ZZMC
	字符型
	100
	M
	资质具体名称（如“建筑工程施工总承包一级”）


续表 4.1.3
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	6
	资质专业类别
	ZZZYLB
	整型
	-
	M
	引用字典表A.1.6

	7
	资质批准部门名称
	ZZPZBMMC
	字符型
	100
	M
	颁发资质证书的行政机关名称（如“住房和城乡建设部”）

	8
	资质批准部门统一社会信用代码
	ZZPZBMTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	企业唯一身份标识，应符合《法人和其他组织统一 社会信用代码编码规则》GB  32100的规定

	9
	批准资质资格内容
	PZZGZZNR
	字符型
	500
	M
	该资质的打印内容

	10
	批准资质资格日期
	PZZZZGRQ
	字符型
	20
	M
	资质批准日期（格式：YYYY-MM-DD）

	11
	首次批准资质资格日期
	SCPZZZZGRQ
	字符型
	20
	M
	首次获得该资质的日期（格式：YYYY-MM-DD）

	12
	首次批准资质资格文号
	SCPZZZZGWH
	字符型
	100
	O
	首次批准资质的文件编号（如“建市〔2020〕123号”）



续表 4.1.3
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	13
	资质资格取得方式
	ZZZGQDFS
	字符型
	100
	M
	资质获取方式（如“首次申请”“升级”“延续”）

	14
	登记企业名称
	DJQYMC
	字符型
	100
	M
	登记企业名称

	15
	登记企业代码
	DJQYDM
	字符型
	100
	M
	企业唯一身份标识，应符合《法人和其他组织统一 社会信用代码编码规则》GB  32100的规定

	16
	有效期起始时间
	YYQZSSJ
	日期型
	-
	M
	有效期起始时间

	17
	有效期截止时间
	YXQJZSJ
	日期型
	-
	M
	有效期截止时间

	18
	企业资质状态
	ZZZT
	字符型
	20
	M
	引用字典表A.1.7

	19
	资质资格状态变更时间
	ZZZGZTBGSJ
	日期型
	-
	O
	资质状态最近变更的时间（格式：YYYY-MM-DD）

	20
	资质资格状态变更原因
	ZZZGZTBGYY
	字符型
	500
	O
	资质资格降级、暂扣、注销的原因


续表 4.1.3
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	21
	技术负责人姓名
	JSFZRXM
	字符型
	30
	O
	企业技术方面的负责人姓名

	22
	技术负责人证明号码
	JSFZRZMHM
	字符型
	50
	O
	技术负责人相关证明文件的号码

	23
	技术负责人职称或执业资格
	JSFZRZCHZYZG
	字符型
	50
	O
	技术负责人所具有的专业技术职称

	24
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他需要补充的说明


4.1.4 [bookmark: _Toc232524455]企业安全生产许可证信息应符合表4.1.4的规定
[bookmark: _Toc232524456]表 4.1.4 企业安全生产许可证信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	企业名称
	QYMC
	字符型
	100
	M
	企业法定全称，需与营业执照一致。

	3
	统一社会信用代码
	TYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	企业唯一身份标识，由18位数字和字母组成

	4
	企业法定代表人
	QYFDDBR
	字符型
	30
	M
	企业法定代表人全名

	5
	企业注册地址
	QYZCDZ
	字符型
	200
	M
	企业注册的详细地址

	6
	行政区划代码
	XZQHDM
	整型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	7
	经济类型
	JJLX
	字符型
	20
	M
	企业经济性质（如“国有”“民营”“合资”）

	8
	许可证编号
	XKZBH
	字符型
	20
	M
	安全生产许可证编号

	9
	发证机关
	FZJG
	字符型
	50
	M
	颁发许可证的行政机关名称

	10
	发证日期
	FZRQ
	日期型
	-
	M
	安全生产许可证发证日期（格式：YYYY-MM-DD）

	11
	有效期起始日期
	YXQQSRQ
	日期型
	-
	M
	证书有效起始日期（格式：YYYY-MM-DD）

	12
	有效期截止日期
	YXQJZRQ
	日期型
	-
	M
	证书有效截止日期（格式：YYYY-MM-DD）

	13
	证书状态
	ZSZT
	字符型
	10
	M
	证书当前状态（如“有效”“暂扣”“吊销”）

	14
	安全生产许可范围
	AQSCXKFW
	字符型
	200
	M
	安全生产许可的具体业务范围（如“建筑施工”）

	15
	安全生产管理机构设置
	AQGLJGSZ
	布尔型
	-
	O
	是否设立专职安全管理机构（1=是，0=否）

	16
	生产经营单位主要负责人姓名
	AQFZRXM
	字符型
	30
	M
	生产经营单位主要负责人全名

	17
	生产经营单位主要负责人联系方式
	AQFZRLXFS
	字符型
	20
	M
	生产经营单位主要负责人联系电话或邮箱

	18
	建设工程项目负责人姓名
	XMFZRXM
	字符型
	30
	M
	建设工程项目负责人全名

	19
	建设工程项目负责人联系方式
	XMFZRLXFS
	字符型
	20
	M
	建设工程项目负责人联系电话或邮箱

	20
	专职安全生产管理人员数量
	ZQAQRYSL
	整型
	-
	M
	企业专职安全管理人员的总人数

	21
	特种作业人员数量
	TZZYRYSL
	整型
	-
	O
	企业持有特种作业操作证的人员数量

	22
	电子证照编号
	DZZZBH
	字符型
	32
	C
	电子证照的唯一标识符（如“e-Certificate-2025-123456”）

	23
	二维码标识
	EWMBS
	字符型
	200
	O
	证书二维码编码，用于快速访问电子证照文件


4.2 [bookmark: _Toc232524457][bookmark: _Toc232588665]从业人员数据
4.2.1 [bookmark: _Toc232524458]从业人员应包括人员基本信息、人员职称证书信息、职业注册人员信息、安全管理人员信息、特种作业人员信息、技术工人信息和施工现场人员信息等基础数据。
4.2.2 人员基本信息应符合表4.2.2的规定
表 4.2.2 人员基本信息
	[bookmark: _Hlk232004394]序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	姓名
	XM
	字符型
	30
	M
	人员全名


续表 4.2.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	3
	性别
	XB
	字符型
	2
	O
	性别（如“男”“女”）

	4
	出生日期
	CSRQ
	日期型
	-
	O
	出生日期（格式：YYYY-MM-DD）

	5
	籍贯
	JG
	字符型
	100
	O
	人员籍贯地

	6
	民族
	MZ
	字符型
	50
	O
	民族（如“汉族”“回族”）

	7
	联系电话
	LXDH
	字符型
	50
	O
	人员常用联系电话

	8
	手机号码
	SJ
	字符型
	20
	M
	人员手机号码

	9
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	10
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	50
	M
	证件编号

	11
	第一学历
	DYXL
	字符型
	10
	O
	GB/T 4658-2006

	12
	最高学历
	ZGXL
	字符型
	10
	O
	GB/T 4658-2006

	13
	最高学位
	XW
	字符型
	10
	O
	GB/T 6864-2003

	14
	证件签发机关
	ZJQFJG
	字符型
	100
	O
	证件签发单位名称

	15
	参加工作时间
	CJGZSJ
	日期型
	-
	O
	首次参加工作日期

	16
	毕业学校
	BYXX
	字符型
	100
	O
	毕业院校名称

	17
	所学专业
	SXZY
	字符型
	100
	O
	所学专业名称

	18
	毕业时间
	BYSJ
	日期型
	-
	O
	毕业日期

	19
	通信地址
	TXDZ
	字符型
	200
	O
	人员通信地址

	20
	常用联系邮箱
	CYLXYX
	字符型
	100
	O
	人员常用联系邮箱地址



续表 4.2.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	21
	职务
	ZW
	字符型
	100
	O
	人员当前职务（如“项目经理”）

	22
	在职企业名称
	ZZQYMC
	字符型
	100
	O
	当前就职企业名称

	23
	在职企业社会信用代码
	ZZQYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	就职企业统一社会信用代码

	24
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他需要补充的说明


4.2.3 [bookmark: _Toc232524459]人员职称证书信息应符合表4.2.3的规定
表 4.2.3 人员职称证书信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	职称证书编号
	ZCZSBH
	字符型
	100
	M
	职称证书编号

	3
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	4
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	50
	M
	证件编号

	5
	人员姓名
	RYXM
	字符型
	30
	M
	人员姓名

	6
	职称证书类别
	ZCZSLB
	字符型
	50
	M
	职称证书类别

	7
	职称等级
	ZCDJ
	字符型
	10
	M
	引用字典表A.2.6

	8
	职称专业名称
	ZCZYMC
	字符型
	50
	M
	职称专业名称

	9
	批准文号
	PZWH
	字符型
	60
	O
	批准文号



续表 4.2.3
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	10
	职称首次取得日期
	ZCSCQDRQ
	日期型
	-
	M
	职称首次取得日期

	11
	职称发证日期
	ZCFZRQ
	日期型
	-
	M
	职称发证日期

	12
	发证机关
	FZJG
	字符型
	50
	M
	发证机关

	13
	职称继续教育有效期止
	JXJYYXQZ
	日期型
	-
	O
	职称继续教育有效期止

	14
	最后继续教育时间
	ZHJXJYSJ
	日期型
	-
	O
	最后继续教育时间

	15
	证书所在单位名称
	ZSSZDWMC
	字符型
	100
	O
	证书所在单位名称


4.2.4 [bookmark: _Toc232524460]执业注册人员信息应符合表4.2.4的规定
表 4.2.4 执业注册人员信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	注册证书编号
	ZCZSBH
	字符型
	20
	M
	注册人员的执业资格证书编号，由相关机构颁发，具有唯一性

	3
	姓名
	XM
	字符型
	30
	M
	注册人员的全名，用于身份识别和记录

	4
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2



续表 4.2.4
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	5
	证件号码
	ZJHM1
	字符型
	50
	M
	与证件类型相对应的第一个证件号码，通常为身份证号码或护照号码。

	6
	学历
	XL
	字符型
	10
	C
	GB/T 4658-2006

	7
	学位
	XW
	字符型
	10
	C
	GB/T 6864-2003

	8
	注册证书类型等级
	ZCLXJDJ
	字符型
	10
	M
	引用字典表A.2.3

	9
	发证日期
	FZRQ
	日期型
	-
	M
	执业资格证书的发放日期，用于记录资格获取的时间点

	10
	发证单位
	FZDW
	字符型
	100
	M
	发放执业资格证书的单位或机构名称，如建设部、人力资源和社会保障部等

	11
	执业印章号
	ZYYZH
	字符型
	50
	O
	注册人员执业时使用的印章编号，用于签署文件和证明执业身份

	12
	注册有效期
	ZCYXQ
	日期型
	-
	M
	执业资格证书的有效期限，超过此期限需进行续期或重新注册

	13
	所在企业名称
	SZQYMC
	字符型
	100
	M
	注册人员当前任职的企业名称，用于联系和管理



续表 4.2.4
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	14
	所在企业组织机构代码
	SZQYZZJGDM
	字符型
	15
	M
	所在企业的组织机构代码，用于企业身份的唯一标识

	15
	注册专业
	ZCZY1
	字符型
	100
	C
	引用字典表 A.2.5

	16
	执业资格证书状态
	ZYZGZT
	字符型
	10
	M
	引用字典表A.2.4


4.2.5 [bookmark: _Toc232524461]安全管理人员信息应符合表4.2.5的规定
表 4.2.5 安全管理人员信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	所属企业名称
	SSQYMC
	字符型
	100
	M
	项目所属企业的全称，用于明确责任主体

	3
	所属企业统一社会信用代码
	SSQYTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	企业在全国范围内唯一的、始终不变的法定身份识别码，用于企业信息的统一识别

	4
	人员姓名
	RYXM
	字符型
	30
	M
	安全管理人员的姓名，用于记录具体负责人的信息

	5
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2





续表 4.2.5
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	6
	人员证件号码
	RYZJHM
	字符型
	50
	M
	安全管理人员证件的具体号码，与证件类型对应，用于进一步确认身份

	7
	人员登记时间
	RYDJSJ
	日期型
	-
	M
	安全管理人员在系统中的登记时间，用于记录人员信息的录入时间点

	8
	人员注销时间（有效期截止时间）
	RYZXSJ
	日期型
	-
	O
	安全管理人员信息在系统中的注销时间，表示该人员不再担任安全管理职责的时间

	9
	安全生产考核合格证书编号
	AQSCKHHGZSBH
	字符型
	30
	M
	安全管理人员通过安全生产考核后获得的合格证书编号，证明其具备相应的安全管理能力

	10
	安全生产管理人员类型
	AQSCGLRYLX
	字符型
	10
	M
	安全管理人员的类型，企业主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员


4.2.6 [bookmark: _Toc232524462]特种作业人员信息应符合表4.2.6的规定
表 4.2.6 特种作业人员信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	人员姓名
	RYXM
	字符型
	30
	M
	特种作业人员的姓名，是人员信息的基本组成部分

	3
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	4
	人员证件号码
	RYZJHM
	字符型
	50
	M
	人员的证件号码，与证件类型对应，是身份验证的关键信息。

	5
	专业工种
	ZYGZ
	字符型
	200
	O
	专业工种

	6
	特种作业操作类别
	TZZYCZLB
	字符型
	30
	M
	引用数据字典表

	7
	证书编号
	ZSBH
	字符型
	50
	M
	特种作业人员持有的证书编号，证明其具备相应作业资格。

	8
	证书有效期
	ZSYXQ
	日期型
	-
	M
	证书的有效期限，确保作业人员在有效期内进行作业。

	9
	发证单位
	FZDW
	字符型
	50
	M
	发放特种作业证书的单位，通常是安全生产监督管理部门

	10
	人员登记时间
	RYDJSJ
	日期型
	-
	M
	人员信息录入系统的时间，用于记录和管理。

	11
	人员注销时间
	RYZXSJ
	日期型
	-
	M
	人员信息从系统中注销的时间，表示该人员不再从事特种作业或信息失效。


4.2.7 [bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Toc232524463][bookmark: _Hlk228284713]技术工人信息应符合表4.2.7的规定

表 4.2.7 技术工人信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键
	ZJID
	整型
	50
	M
	[bookmark: OLE_LINK3]系统自动生成

	2
	姓名
	XM
	字符型
	30
	M
	技术工人的姓名，用于身份识别

	3
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	4
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	50
	M
	技术工人证件的具体号码，与证件类型配合使用，确保身份唯一性。

	5
	证书编号
	ZSBH
	字符型
	100
	M
	技术工人所持职业资格证书的唯一编号，用于证书的查询和验证

	6
	专业工种
	ZYGZ
	字符型
	200
	M
	技术工人从事的专业工种名称，反映其职业技能领域

	7
	技能等级
	JNDJ
	字符型
	1
	O
	引用字典表A.2.7

	8
	发证机关
	FZJG
	字符型
	50
	M
	发放职业资格证书的机构名称，用于证书的权威性和有效性确认。


4.2.8 [bookmark: _Toc232524464]施工现场人员信息应符合表4.2.8的规定
表 4.2.8 施工现场人员信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键
	ZJID
	整型
	50
	M
	系统自动生成

	2
	姓名
	XM
	字符型
	30
	M
	技术工人的姓名，用于身份识别。

	3
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	4
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	50
	M
	施工现场人员证件的具体号码，与证件类型配合使用，确保身份唯一性。

	5
	证书编号
	ZSBH
	字符型
	100
	M
	施工现场人员所持职业资格证书的唯一编号，用于证书的查询和验证。

	6
	岗位类别
	GWLB
	字符型
	50
	M
	引用字典表A.2.9，八大员岗位类别。

	7
	岗位专业
	GWZY
	字符型
	50
	M
	引用字典A.2.5，岗位所属专业

	8
	发证日期
	FZRQ
	日期型
	10
	M
	发证日期

	9
	发证机关名称
	FZJGMC
	日期型
	50
	M
	发放岗位证书的机构名称，用于证书的权威性和有效性确认。

	10
	证书有效期（起）
	ZSYXQQ
	日期型
	10
	M
	证书起始有效期

	11
	证书有效期（止）
	ZSYXQZ
	日期型
	10
	M
	证书终止有效期


4.3 [bookmark: _Toc232524465][bookmark: _Toc232588666]工程项目数据

4.3.1 [bookmark: _Toc232524466]工程项目数据应包括项目基本信息、单体工程信息和线性工程信息等基础数据。
4.3.2 项目基本信息应符合表4.3.2的规定

表 4.3.2 项目基本信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	项目编号
	XMBM
	字符型
	24
	M
	项目的唯一编号 

	3
	项目名称
	XMMC
	字符型
	250
	M
	项目的全称

	4
	工程项目分类
	XMFL
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.7

	5
	立项级别
	LXJB
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.3

	6
	项目投资来源
	XMTZLY
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.4

	7
	项目资金属性
	XMZJSX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.5

	8
	土地获取方式
	TDHQFS
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.6

	9
	宗地编号
	ZDBH
	字符型
	100
	O
	土地监督管理部门赋予的编号

	10
	土地是否带设计方案
	TDSFDSJFA
	整型
	-
	O
	0：建设用地不带设计方案
1：建设用地带设计方案

	11
	是否完成区域评估
	SFWCQYPG
	整型
	-
	O
	0：建设范围未实施区域评估
1：建设范围已实施区域评估

	12
	建设性质
	JSXZ
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.9

	13
	审批流程类型
	SPLCLX
	整型
	-
	C
	引用字典表A.3.2

	14
	审批流程编码
	SPLCBM
	字符型
	200
	C
	此项目所使用的地方审批流程编码





续表 4.3.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	15
	是否重点项目
	SFZDXM
	整型
	-
	O
	0：非重点项目
1：重点项目

	16
	项目所在行政区域代码
	XMSZXZQYDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	17
	立项文号
	LXWH
	字符型
	200
	O
	项目立项时的正式文件编号，用于追溯项目的审批过程和合法性。

	18
	立项批复机关
	LXPFJG
	字符型
	200
	O
	批准项目立项的政府机关或部门名称，表明项目的审批权限和责任主体。

	19
	立项批复时间
	LXPFSJ
	日期型
	-
	O
	项目获得正式立项批复的具体日期，是项目启动的重要时间节点。

	20
	建设单位
	JSDW
	字符型
	200
	M
	负责项目建设的主要单位或组织名称，承担项目的实施和管理责任。

	21
	建设单位联系人
	JSDWLXR
	字符型
	30
	O
	建设单位联系人姓名，便于沟通和协调项目相关事宜。





续表 4.3.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	22
	建设单位联系电话
	JSDWLXDH
	字符型
	20
	O
	建设单位的联系电话，包括固定电话和移动电话，确保联系畅通。

	23
	当前工程状态
	DQGCZT
	字符型
	6
	O
	引用字典表A.3.10

	24
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码，用于法人和其他组织的身份识别。

	25
	建设用地规划许可证编号
	JSYDGHXKZBH
	字符型
	200
	C
	项目用地的规划许可证编号，证明项目用地的合法性和合规性。

	26
	建设工程规划许可证编号
	JSGCGHXKZBH
	字符型
	200
	C
	项目工程的规划许可证编号，确保建设工程符合城市规划要求。

	27
	工程投资性质
	GCTZXZ
	字符型
	2
	O
	引用字典表A.3.4 

	28
	总投资（万元）
	ZTZWY
	浮点型
	15,4
	O
	项目的总投资金额，以万元为单位，是项目规模和经济价值的重要指标。







续表 4.3.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	29
	总面积（平方米）
	ZMJPFM
	浮点型
	18,2
	O
	项目涉及的总面积，以平方米为单位，包括建设用地和建筑面积等。

	30
	总长度（米）
	ZCDM
	浮点型
	18,2
	O
	项目涉及的总长度，以米为单位，适用于线性工程如道路、桥梁等。

	31
	建设规模
	JSGM
	文本型
	-
	O
	项目的建设规模描述，包括建筑面积、生产能力、服务范围等关键指标。

	32
	建设性质
	JSXZ
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.9

	33
	工程用途
	GCYT
	字符型
	10
	O
	项目的工程用途，如住宅、商业、工业、公共设施等，决定项目的功能和效益。

	34
	计划开工日期
	JHKGRQ
	日期型
	-
	M
	项目计划开始施工的日期，是项目进度控制的关键节点。

	35
	计划竣工日期
	JHJGRQ
	日期型
	-
	M
	项目计划完成施工的日期，标志着项目的预期结束时间。






续表 4.3.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	36
	建筑节能信息
	JZJNXX
	字符型
	2000
	O
	项目建筑的节能设计和措施信息，包括节能标准、材料和技术等。

	37
	超限项目信息
	CXXMXX
	字符型
	2000
	O
	项目中超出常规设计和施工范围的信息，需特别注意和处理。

	38
	财政资金（万元）
	CZZJ
	浮点型
	15,4
	M
	来自财政的资金总额，是项目资金的重要组成部分。

	39
	自筹资金（万元）
	ZCZJ
	浮点型
	15,4
	M
	项目单位自行筹集的资金总额，体现项目的自我保障能力。

	40
	其他资金（万元）
	QTZJ
	浮点型
	15,4
	M
	除财政资金和自筹资金外的其他资金来源，如捐赠、赞助等。

	41
	勘察发包方式
	KCFBFS
	字符型
	20
	M
	项目概算阶段的发包方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

	42
	监理发包方式
	JLFBFS
	字符型
	20
	M
	项目监理服务的发包方式，确保工程质量的监督和管理。

	43
	设计发包方式
	SJFBFS
	字符型
	20
	M
	项目设计服务的发包方式，选择合适的设计单位进行方案设计。



续表 4.3.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	44
	施工发包方式
	SGFBFS
	字符型
	20
	M
	项目施工阶段的发包方式，选择合适的施工单位进行工程建设。

	45
	重要设备和材料发包方式
	ZYSBHCLFBFS
	字符型
	20
	M
	项目重要设备和材料的采购发包方式，保证质量和供应。

	46
	工程总承包发包方式
	GCZCBFBFS
	字符型
	20
	M
	项目工程总承包的发包方式，选择具备综合能力的承包商。

	47
	招标组织形式
	ZBZZXS
	字符型
	10
	M
	招标活动的组织形式，如自行招标、委托招标等

	48
	是否采用代建制
	SFCYDJZ
	字符型
	1
	O
	项目是否采用代建制管理模式，1表示是，0表示否，提高项目管理水平。

	49
	项目建立时间
	XMJLSJ
	日期型
	-
	M
	项目实际建成并投入使用的日期，是项目生命周期的重要里程碑。

	50
	实际开工日期
	SJKGRQ
	日期型
	-
	M
	/

	51
	实际竣工日期
	SJJGRQ
	日期型
	-
	M
	/

	52
	记录登记时间
	JLDJSJ
	日期型
	-
	M
	/

	53
	前阶段关联工程代码
	QJDGCDM
	字符型
	600
	C
	项目拆分为多个单项工程申报时，如果是基于前阶段工程拆分或合并，则填写前阶段关联的工程代码。如果存在多个工程代码，用英文半角符号逗号“,”分隔。


4.3.3 [bookmark: _Toc232524467]单体工程信息应符合表4.3.3的规定
表 4.3.3 单体工程信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	单体工程代码
	GCDM
	字符型
	32
	M
	项目拆分为多个单项工程申报时，单项工程的唯一编码，如果项目不拆分，应与项目编码相同。

	3
	项目编号
	XMBH
	字符型
	24
	M
	项目的唯一编号，用于项目管理与追踪，可选填。

	4
	工程等级
	GCDJ
	字符型
	3
	M
	引用字典表A.3.7

	5
	建筑单体编码
	DTBM
	字符型
	50
	O
	单体建筑的编码，用于区分同一项目下的不同单体建筑，可选填。

	6
	标段(单位)工程名称
	BDGCMC
	字符型
	200
	M
	工程招投标的标段或单位工程的名称，便于识别和管理

	7
	工程范围
	GCFW
	字符型
	600
	M
	项目拆分为多个单项工程申报时，对单项工程的描述，例如项目名称为“XX小区”，单项工程为“XX小区第5栋”，则描述“第5栋”。如果项目不拆分，此字段可为空

	8
	工程总造价（万元）
	GCZZJWY
	浮点型
	15,4
	O
	工程的总造价金额，以万元为单位，用于成本控制和预算管理，可选填。

	9
	地上建筑面积(平方米)
	DSJZMJPFM
	字符型
	60
	M
	地上部分的建筑面积，以平方米为单位，用于计算容积率等指标。

	10
	地下建筑面积(平方米)
	DXJZMJPFM
	字符型
	20
	M
	地下部分的建筑面积，以平方米为单位，用于地下空间利用分析。

	11
	建筑面积(平方米)
	JZMJPFM
	浮点型
	18,2
	M
	总建筑面积，包括地上和地下部分，以平方米为单位，是工程规模的重要指标。

	12
	地面层数(层数)
	DMCSCS
	整型
	-
	M
	建筑物地面以上的层数，用于建筑高度和结构设计的依据。

	14
	地下部分层数(层数)
	DXBFCS(CS)
	整数
	-
	M
	建筑物地下部分的层数，对于地下空间的规划和使用至关重要。

	15
	建筑高度（米）
	JZGDM
	浮点型
	10,2
	M
	建筑物从地面到最高点的高度，以米为单位，影响建筑的风荷载和抗震设计。

	16
	长度（米）
	CDM
	浮点型
	10,2
	M
	建筑物的长度，以米为单位，用于场地布局和交通流线设计。

	17
	跨度（米）
	KDM
	浮点型
	10,2
	M
	建筑物的最大跨度，以米为单位，影响结构设计和材料选择。

	18
	地基处理深度（米）
	DJCLSD（M）
	浮点型
	10,2
	M
	地基处理的深度，以米为单位，确保地基承载力满足要求。

	19
	结构体系
	JGTX
	字符型
	3
	M
	引用字典表A.4.3

	20
	工程等级
	GCDJ
	字符型
	3
	M
	引用字典表A.3.7

	21
	工程规模
	GCGM
	字符型
	100
	M
	工程的规模描述，包括建筑面积、层数等综合信息，用于工程分类和管理。

	22
	其他
	QT
	字符型
	400
	M
	其他需要补充说明的信息，提供额外的工程细节和特殊要求。

	23
	人防地下室面积(平方米)
	RFDXSMJPFM
	浮点型
	12,2
	M
	人防地下室的面积，以平方米为单位，满足国防和民防的要求。

	24
	招标项目环节记录编号
	ZBXMHJJLBH
	字符型
	50
	O
	招标项目各环节的记录编号，用于招标过程的追溯和管理。

	25
	施工图审查环节记录编号
	SGTSCHJJLBH
	字符型
	50
	O
	施工图审查环节的记录编号，确保施工图符合规范和标准。

	26
	施工许可环节编号
	SGXKHJBH
	字符型
	50
	O
	施工许可环节的编号，作为合法施工的凭证。

	27
	质量监督记录编号
	ZLJDJLBH
	字符型
	50
	O
	质量监督环节的记录编号，保证工程质量的监督和管理。

	28
	安全监督记录编号
	AQJDJLBH
	字符型
	50
	O
	安全监督环节的记录编号，确保施工过程的安全管理。

	29
	是否为减隔震建筑
	SFWJGZJZ
	整型
	-
	O
	标识建筑物是否采用了减隔震技术，可选填，用于抗震性能评估。

	30
	是否为装配式建筑
	SFWZPSJZ
	整型
	-
	M
	标识建筑物是否为装配式建筑，反映建筑工业化水平。

	31
	是否绿色建筑
	SFLSJZ
	整型
	-
	M
	标识建筑物是否为绿色建筑，体现环保和可持续发展理念。

	32
	绿色建筑等级
	LSJZDJ
	字符型
	3
	M
	绿色建筑的等级（GB/T 50378-2019），如一星、二星、三星等，反映绿色建筑的水平。

	33
	抗震设防烈度
	KZSFLD
	字符型
	20
	O
	建筑物抗震设防的烈度，可选填，用于抗震设计和评估。

	34
	是否超限高层建筑
	SFCXGCJZ
	整型
	-
	O
	标识建筑物是否为超限高层建筑，可选填，用于特殊结构设计和审批。

	35
	住宅套数(户)
	ZZTS(H)
	整型
	-
	M
	住宅建筑的套数，以户为单位，用于居住人口和配套设施的规划。

	36
	构筑物高度(米)
	GZWGD(M)
	浮点型
	12,2
	M
	构筑物的高度，以米为单位，影响构筑物的功能和安全性。

	37
	单跨（钢筋混凝土结构）
	DKGJHNTJG
	浮点型
	12,2
	C
	钢筋混凝土结构的单跨尺寸，用于结构设计和材料计算。

	38
	单跨（重钢结构）
	DKZGJG
	浮点型
	12,2
	C
	型钢结构的单跨尺寸，用于钢结构的设计和施工。

	39
	实际开工时间
	SJKGSJ
	日期型
	-
	C
	YYYY-MM-DD,

	40
	实际竣工时间
	SJJGSJ
	日期型
	-
	C
	YYYY-MM-DD,


4.3.4 [bookmark: _Toc232524468]线性工程信息应符合表4.3.4的规定
表 4.3.4 线性工程信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	线性工程代码
	GCDM
	字符型
	32
	M
	线性工程的唯一编码，如果项目不拆分，应与项目编码相同。

	3
	项目编号
	XMBH
	字符型
	24
	M
	项目的唯一编号，用于在系统中区分不同的项目。

	4
	项目名称
	XMMC
	字符型
	50
	M
	项目的全称或简称，便于用户识别和管理。

	5
	线性工程类型
	GCLX
	字符型
	2
	M
	表示工程的类型，如道路、桥梁等，用于分类管理。

	6
	起点坐标
	QDZB
	浮点型
	12,6
	M
	工程起点的地理坐标，用于确定工程的起始位置。

	7
	终点坐标
	ZDZB
	浮点型
	12,6
	M
	工程终点的地理坐标，与起点坐标共同确定工程的范围。

	8
	工程长度
	GCDZ
	浮点型
	10,2
	M
	工程的总长度，单位通常为米或公里，用于计算工程量。






续表 4.3.4
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	9
	施工段划分
	SGDHF
	字符型
	100
	M
	对工程进行的施工段落划分，便于施工管理和进度控制。

	10
	施工许可证号
	SGXKZH
	字符型
	30
	O
	施工前必须获得的许可证号码，确保施工合法性。

	11
	责任单位
	ZRDW
	字符型
	50
	M
	对工程负责的主要单位，包括建设单位、施工单位等。

	12
	监理单位
	JLDW
	字符型
	50
	M
	负责监督工程质量、进度和安全的监理单位名称。

	13
	开工日期
	KGRQ
	日期型
	-
	O
	工程正式开始施工的日期，用于工期管理。

	14
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	O
	工程完成并验收合格的日期，用于评估工程进度。

	15
	工程状态
	GCZT
	字符型
	10
	M
	引用字典表A.3.10

	16
	预算金额
	YSJE
	浮点型
	15,2
	O
	工程预计投入的总金额，用于成本控制和财务规划。

	17
	实际投资金额
	SJTZJE
	浮点型
	15,2
	O
	工程实际发生的总投资金额，与预算金额对比分析成本控制效果。


4.4 [bookmark: _Toc232524469][bookmark: _Toc232588667]工程建设数据
4.4.1 [bookmark: _Toc232524470]工程建设数据应包括工程造价信息、工程招投标信息、工程勘察信息、消防设计审查信息、施工图审查信息、工程项目施工许可信息、工程质量监督信息、工程质量检测信息、建筑施工安全监督信息、消防验收和备案信息、竣工验收备案信息等基础数据。
4.4.2 工程造价信息应符合表4.4.2的规定
表 4.4.2 工程造价信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	24
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码，作为项目身份标识。

	3
	项目名称
	XMMC
	字符型
	200
	M
	工程建设项目的正式全称

	4
	标段名称
	BDMC
	字符型
	300
	M
	标段正式名称

	5
	标段信息
	BDXX
	字符型
	100
	O
	本次造价咨询业务所对应的项目标段信息。

	6
	工程造价咨询企业
	GCZJZXQY
	字符型
	200
	M
	承担本次造价咨询业务的企业法定全称

	7
	工程造价咨询企业统一社会信用代码
	GCZJZXQYTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	承担本次造价咨询业务的企业的统一社会信用代码

	8
	造价工程师（编制人）姓名
	ZJGCSXM
	字符型
	30
	M
	负责本项目造价咨询业务的造价工程师姓名。

	9
	造价工程师身份证件号码
	ZJGCSSFZJHM
	字符型
	18
	M
	负责本项目造价咨询业务的造价工程师身份证号码。

	10
	造价审核人
	SHR
	字符型
	30
	M
	负责本项目造价的审核人姓名。

	11
	审核日期
	SHRQ
	日期型
	-
	C
	竣工结算必填



续表 4.4.2
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	12
	建设单位
	JSDW
	字符型
	200
	M
	工程项目的建设单位（业主）法定全称

	13
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	14
	建设规模
	JSGM
	字符型
	500
	M
	描述工程规模的关键指标

	15
	开工日期
	KGRQ
	日期型
	-
	O
	工程的实际或计划开工日期。

	16
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	O
	工程的实际或计划竣工日期。

	17
	咨询报告出具日期
	ZXBGQJRQ
	日期型
	-
	M
	造价咨询成果报告正式出具的日期。

	18
	项目投资额
	XMTZE
	浮点型
	18,2
	M
	本次造价咨询报告所确定的项目总投资金额（单位：万元）。

	19
	数据来源
	SJLY
	整型
	-
	M
	标识该条数据的来源，引用字典表A.7.3

	20
	造价类型
	ZJLX
	整型
	-
	M
	投资估算、设计概算、最高投标限价、投标报价、竣工结算

	21
	计税方式
	JSFS
	整型
	-
	M
	1：一般计税、2：简易计税


4.4.3 [bookmark: _Toc232524471]工程招投标信息应包括中标结果信息、招标项目信息、项目标段信息等基础数据，并符合下列规定：
1 中标结果信息应符合表4.4.3-1的规定
表4.4.3-1 中标结果信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	中标通知书编号
	ZBTZSBH
	字符型
	100
	M
	中标通知书的唯一官方编号

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	3
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	招标工程项目的正式全称

	4
	招标类型
	ZBLX
	整型
	-
	M
	引用字典表A.3.12

	5
	招标方式
	ZBFS
	整型
	-
	M
	1=公开招标，2=邀请招标，3=直接委托，4=其他

	6
	中标日期
	ZBRQ
	日期型
	-
	M
	中标通知书发出的日期。

	7
	中标金额(万元)
	ZBJE
	浮点型
	18,2
	M
	中标价（单位：万元人民币）。

	8
	建设规模
	JSGM
	字符型
	500
	M
	描述工程规模的关键指标（如：道路长度5.2公里，建筑面积15000平方米，污水处理量10万吨/日）。

	9
	面积(平方米)
	MJ
	浮点型
	15,2
	O
	适用于房建项目的建筑面积。

	10
	招标人名称
	ZBRMC
	字符型
	200
	M
	工程建设项目的建设单位（业主）法定全称

	11
	招标人统一社会信用代码
	ZBRTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	招标人的统一社会信用代码

	12
	招标代理单位名称
	ZBDLDWMC
	字符型
	200
	C
	如委托招标代理，则此项必填。

	13
	招标代理单位统一社会信用代码
	ZBDLDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	C
	如委托招标代理，则此项必填。

	14
	中标单位名称
	ZBDWMC
	字符型
	200
	M
	中标企业的法定全称

	15
	中标单位统一社会信用代码
	ZBDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	中标企业的统一社会信用代码

	16
	负责人姓名
	FZRXM
	字符型
	30
	M
	中标单位为本项目指定的负责人姓名（施工项目为项目经理，监理项目为总监理工程师）。

	17
	负责人证件类型
	FZRZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	18
	负责人证件号码
	FZRZJHM
	字符型
	18
	M
	负责人的身份证号码或其他证件号码。

	19
	负责人执业资格/职称
	FZRZYZG
	字符型
	100
	M
	负责人对应的执业资格证书编号或职称名称（如：一级建造师，注册监理工程师）。

	20
	记录登记时间
	JLDJSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息录入系统的时间

	21
	信息审核部门
	XXSHSBM
	字符型
	100
	O
	对该条信息进行审核的部门名称

	22
	信息审核人
	XXSHR
	字符型
	50
	O
	信息审核人员姓名

	23
	信息审核时间
	XXSHSJ
	日期型
	-
	O
	信息审核的时间

	24
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


2 招标项目信息应符合表4.4.3-2的规定
表4.4.3-2 招标项目信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	3
	招标项目编号
	ZBXMBH
	字符型
	50
	O
	招标人或代理机构内部使用的项目编号

	4
	招标项目名称
	ZBXMMC
	字符型
	200
	M
	招标项目的正式全称

	5
	招标项目类型
	ZBXMLX
	整型
	-
	M
	引用字典表A.3.7

	6
	招标项目所在行政区域代码
	ZBXMSSXZQYDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	7
	招标内容与范围及招标方案说明
	ZBNRYFWJZBFASM
	文本型
	-
	M
	详细描述招标的内容、范围以及招标方案说明。

	8
	项目业主名称
	XMYZMC
	字符型
	200
	M
	工程项目的业主单位法定全称

	9
	招标人名称
	ZBRMC
	字符型
	200
	M
	本次招标的招标人法定全称

	10
	招标人类别
	ZBRLB
	整型
	-
	M
	招标人性质分类（如：1=政府部门，2=事业单位，3=国有企业，4=其他企业）。

	11
	招标人统一社会信用代码
	ZBRTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	招标人的统一社会信用代码

	12
	招标人角色
	ZBRJS
	整型
	-
	M
	招标人在本项目中的角色（如：1=项目业主，2=代建单位，3=总承包单位）。

	13
	招标代理机构名称
	ZBDLJGMC
	字符型
	200
	C
	如委托招标代理，则此项必填。

	14
	招标代理机构统一社会信用代码
	ZBDLJGTYSHXYDM
	字符型
	18
	C
	如委托招标代理，则此项必填。

	15
	招标代理机构角色
	ZBDLJGJS
	整型
	-
	C
	如委托招标代理，则此项必填（如：1=全权代理，2=咨询代理）。

	16
	招标方式
	ZBFS
	整型
	-
	M
	1=公开招标，2=邀请招标，3=直接委托，4=其他

	17
	招标组织形式
	ZBZZXS
	字符型
	10
	M
	招标活动的组织形式，如自行招标、委托招标等

	18
	招标项目建立时间
	ZBXMJLSJ
	日期型
	-
	M
	招标项目在交易平台或系统中建立的时间

	19
	项目总投资额(万元)
	XMZJTZE
	浮点型
	18,2
	O
	招标项目对应的总投资金额（单位：万元）

	20
	招标控制价(万元)
	ZBKZJ
	浮点型
	18,2
	O
	招标项目的最高限价或控制价（单位：万元）

	21
	数据状态
	SJZT
	整型
	-
	M
	引用字典表A.7.5

	22
	信息审核部门
	XXSHSBM
	字符型
	100
	O
	对该条信息进行审核的部门名称

	23
	信息审核人
	XXSHR
	字符型
	30
	O
	信息审核人员姓名

	24
	信息审核时间
	XXSHSJ
	日期型
	-
	O
	信息审核的时间

	25
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


3 项目标段信息应符合表4.4.3-3的规定
表4.4.3-3 项目标段信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	标段唯一编号
	BDWYBH
	字符型
	50
	M
	系统生成的唯一编号

	2
	招标项目编号
	ZBXMBH
	字符型
	50
	M
	[bookmark: _Hlk228955420]招标项目的唯一标识编号，通常在公共资源交易平台生成。

	3
	标段名称
	BDMC
	字符型
	300
	M
	标段正式名称

	4
	标段编号
	BDBH
	字符型
	50
	M
	标段编号

	5
	标段一级分类
	BDYJFL
	字符型
	50
	O
	工程分类一级

	6
	标段二级分类
	FDEJFL
	字符型
	50
	O
	工程分类二级

	7
	标段三级分类
	BFSJFL
	字符型
	500
	O
	工程分类三级

	8
	招标组织形式
	ZBZZXS
	字符型
	10
	M
	招标活动的组织形式，如自行招标、委托招标等

	9
	发包类型
	FBLX
	字符型
	50
	M
	如施工、监理、设计等

	10
	发包内容
	FBNR
	字符型
	3000
	O
	发包具体内容描述

	11
	承包单位
	CBDW
	字符型
	200
	O
	承包单位的全称

	12
	标段投资估算
	BDTZGS
	浮点型
	18,2
	O
	单位：万元

	13
	工程造价
	GCZJ
	浮点型
	18,2
	O
	单位：万元

	14
	最高投标限价
	ZJTBXJ
	浮点型
	18,2
	O
	单位：万元

	15
	中标价格
	ZBJG
	浮点型
	18,2
	O
	单位：万元

	16
	合同价格
	HTJG
	浮点型
	18,2
	O
	单位：万元

	17
	工期
	GQ
	整型
	-
	O
	单位：天

	18
	拟开工时间
	NKGSJ
	日期型
	-
	O
	计划开工日期

	19
	计划竣工日期
	JFJGRQ
	日期型
	-
	O
	计划竣工日期

	20
	标段规模
	BDGM
	字符型
	500
	O
	规模描述

	21
	标段描述
	BDMS
	字符型
	500
	O
	简要描述

	22
	标段备注
	BDBZ
	字符型
	1000
	O
	备注信息


[bookmark: _Toc232524472][bookmark: _Hlk204797222]4.4.4  工程勘察信息应包括勘察项目信息和勘探基本情况信息等基础数据，并符合下列规定：
1  勘察项目信息应符合表4.4.4-1的规定
表4.4.4-1 勘察项目信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	勘察项目编号
	KCXMBH
	字符型
	50
	M
	勘察项目的唯一编号，可由系统生成或按规则编制。

	3
	勘察项目名称
	KCXMMC
	字符型
	200
	M
	勘察项目的正式全称

	4
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	5
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	6
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	7
	建设单位项目负责人姓名
	JSDWXMFZRXM
	字符型
	30
	M
	建设单位指定的项目负责人姓名

	8
	建设单位项目负责人身份证号
	JSDWXMFZRSFZH
	字符型
	20
	M
	建设单位项目负责人的身份证号码

	9
	建设单位联系电话
	JSDWLXDH
	字符型
	20
	M
	建设单位的联系电话

	10
	项目所在省(自治区、直辖市)代码
	XMSZSDM
	字符型
	10
	M
	项目所在地省级行政区划代码

	11
	项目所在地(州、市)代码
	XMSZSDM
	字符型
	10
	M
	项目所在地市级行政区划代码

	12
	项目所在县(市、区)代码
	XMSZXDM
	字符型
	10
	M
	项目所在地县级行政区划代码

	13
	项目详细地址
	XMXXDZ
	字符型
	200
	M
	项目的详细地理位置

	14
	勘察纲要
	KCGY
	文本型
	-
	M
	勘察纲要内容，可存储HTML格式文本或文件存储路径。

	15
	勘察报告
	KCBG
	文本型
	-
	M
	勘察报告内容，可存储HTML格式文本或文件存储路径。

	16
	勘察单位名称
	KCDWMC
	字符型
	200
	M
	承担勘察任务的单位法定全称

	17
	勘察单位统一社会信用代码
	KCDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	勘察单位的统一社会信用代码

	18
	勘察项目负责人姓名
	KCXMFZRXM
	字符型
	30
	M
	勘察单位指定的项目负责人姓名

	19
	勘察项目负责人身份证号
	KCXMFZRSFZH
	字符型
	18
	M
	勘察项目负责人的身份证号码

	20
	勘察开始日期
	KCKSRQ
	日期型
	-
	M
	勘察工作的开始日期。

	21
	勘察结束日期
	KCJSRQ
	日期型
	-
	M
	勘察工作的结束日期

	22
	勘察合同签订日期
	KCHTQDRQ
	日期型
	-
	M
	勘察合同签订的日期

	23
	勘察合同金额(万元)
	KCHTJE
	浮点型
	15,2
	M
	勘察合同的金额（单位：万元）

	24
	工程勘察类别
	GCKCLB
	整型
	-
	M
	工程勘察的类别（如：1=岩土工程勘察，2=水文地质勘察，3=工程测量）

	25
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


2 勘探基本情况信息应符合表4.4.4-2的规定。
表4.4.4-2 勘探基本情况信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	勘察项目编号
	KCXMBH
	字符型
	50
	M
	勘察项目的唯一编号

	3
	勘探点编号
	KPDBH
	字符型
	50
	M
	勘探点的唯一编号

	4
	勘探点类型
	KPDLX
	整型
	-
	M
	如：1=钻孔，2=探井，3=探槽，4=平硐，5=取样孔，6=测试孔

	5
	勘探点位置
	KPDWZ
	字符型
	200
	M
	勘探点的具体位置描述

	6
	勘探点坐标X
	KPDZBX
	浮点型
	15,6
	M
	勘探点的X坐标（如经度或平面坐标X）

	7
	勘探点坐标Y
	KPDZBY
	浮点型
	15,6
	M
	勘探点的Y坐标（如纬度或平面坐标Y）

	8
	勘探点高程
	KPDGC
	浮点型
	10,3
	M
	勘探点的高程值（单位：米）

	9
	勘探开始时间
	KPKSSJ
	日期型
	-
	M
	勘探工作的开始时间。

	10
	勘探终止深度
	KPZSSD
	浮点型
	10,3
	M
	勘探的终止深度（单位：米）

	11
	勘探结束时间
	KPJSSJ
	日期型
	-
	M
	勘探工作的结束时间

	12
	勘探岩土类型及层底深度
	KPYTLXJCDSD
	文本型
	-
	M
	勘探过程中遇到的岩土类型及各层底层深度描述

	13
	勘探位置是否异常
	KPWZSFYC
	布尔型
	-
	M
	勘探位置是否存在异常情况

	14
	勘探位置异常描述
	KPWZYCMS
	文本型
	-
	C
	当勘探位置异常时为必填，描述异常情况

	15
	勘探速度是否异常
	KPSDSFYC
	布尔型
	-
	M
	勘探速度是否存在异常情况

	16
	勘探速度异常描述
	KPSDYCMS
	文本型
	-
	C
	当勘探速度异常时为必填，描述异常情况

	17
	勘探设备编号
	KPSBBH
	字符型
	50
	O
	勘探所使用的设备编号

	18
	勘探人员姓名
	KPRYXM
	字符型
	30
	M
	进行勘探工作的人员姓名

	19
	勘探人员证件号码
	KPRYZJHM
	字符型
	18
	M
	勘探人员的身份证号码

	20
	勘探单位名称
	KCDWMC
	字符型
	200
	M
	承担勘探工作的单位名称

	21
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


4.4.4 [bookmark: _Toc232524473][bookmark: _Hlk204797181]消防设计审查信息应符合表4.4.5的规定
表 4.4.5 消防设计审查信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	M
	[bookmark: OLE_LINK12]工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	3
	单体工程代码清单
	GCDM
	字符型
	500
	M
	单体工程唯一标识代码，可以填多个。

	4
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	5
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	6
	建设单位性质
	JSDWXZ
	整型
	-
	M
	引用字典表A.1.3

	7
	建设单位项目负责人姓名
	JSDWXMFZRXM
	字符型
	30
	M
	建设单位指定的项目负责人姓名

	8
	项目负责人身份证件号码
	XMFZRSFZJHM
	字符型
	18
	M
	项目负责人的身份证号码

	9
	项目负责人身份证件类型
	XMFZRSFZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	10
	项目负责人联系电话
	XMFZRLXDH
	字符型
	20
	M
	项目负责人的联系电话

	11
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	工程的正式全称

	12
	申请日期
	SQRQ
	日期型
	-
	M
	消防设计审查申请的日期

	13
	工程地址
	GCDZ
	字符型
	200
	M
	工程的详细地址

	14
	建设性质
	JSXZ
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.9

	15
	工程投资额(万元)
	GCTZE
	浮点型
	15,2
	M
	工程总投资金额（单位：万元）

	16
	总建筑面积(平方米)
	ZJZMJ
	浮点型
	15,2
	M
	工程总建筑面积（单位：平方米）

	17
	是否特殊消防设计
	SFTSXFSJ
	布尔型
	-
	M
	是否采用特殊消防设计

	18
	特殊建设工程情形
	TSGCJSQX
	整型
	-
	M
	引用字典表A.3.13

	19
	是否包含装饰装修工程
	SFBHZSZXGC
	布尔型
	-
	M
	是否包含装饰装修工程

	20
	装饰装修部位
	ZSZXBW
	字符型
	200
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	21
	装修面积(平方米)
	ZXMJ
	浮点型
	15, 2
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	22
	装修所在层数
	ZXSZCS
	字符型
	50
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	23
	是否改变用途
	SFGBTY
	布尔型
	-
	M
	是否改变原有用途

	24
	原有用途
	YYTY
	字符型
	100
	C
	当改变用途时必填

	25
	是否使用保温材料
	SFSYBWCL
	布尔型
	-
	M
	是否使用保温材料

	26
	建筑保温材料类别
	JZBWCLB
	整型
	-
	C
	当使用保温材料时必填（如：1=A级，2=B1级，3=B2级，4=B3级）

	27
	保温所在层数
	BWSZCS
	字符型
	50
	C
	当使用保温材料时必填

	28
	保温部位
	BWBW
	字符型
	200
	C
	当使用保温材料时必填

	29
	保温材料名称
	BWCLMC
	字符型
	100
	C
	当使用保温材料时必填

	30
	消防设施说明
	XFSSSM
	文本型
	-
	M
	消防设施及其他工程简要说明

	31
	工程简要说明
	GCJYSM
	文本型
	-
	M
	工程简要说明

	32
	审查单位名称
	SCDWMC
	字符型
	200
	M
	消防设计审查单位的名称

	33
	审查日期
	SCRQ
	日期型
	-
	M
	消防设计审查的日期

	34
	审查结果
	SCJG
	文本型
	-
	M
	审查结果内容说明

	35
	审查文书文号
	SCWSWH
	字符型
	100
	C
	审查文书文号

	36
	存在问题
	CZWT
	文本型
	-
	O
	审查中发现的问题。

	37
	申报联系人姓名
	LXRXM
	字符型
	30
	M
	联系人/代理人姓名。

	38
	申报联系人手机号
	LXRSJH
	字符型
	20
	M
	联系人的手机号码

	39
	数据有效标识
	SJYXBS
	布尔型
	-
	M
	数据是否有效

	40
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息的最后更新时间

	41
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


4.4.5 [bookmark: _Toc232524474]施工图审查信息应符合表4.4.6的规定
表 4.4.6 施工图审查信息
	[bookmark: OLE_LINK9]序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	施工图审查合格书编号
	SGTSCHGSBH
	字符型
	50
	M
	施工图审查合格书的唯一编号

	3
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	4
	单体工程代码
	XMBH
	字符型
	50
	O
	单体工程唯一标识代码，项目内部管理使用的编号。

	5
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	工程的正式全称

	6
	审查完成日期
	SCWCRQ
	日期型
	-
	M
	施工图审查完成的日期。

	7
	建设规模描述
	JSGMMS
	字符型
	500
	M
	工程的建设规模描述（如：建筑面积、高度、层数等）

	8
	一次审查是否通过
	YCSSFTG
	布尔型
	-
	M
	首次审查是否通过

	9
	一次审查违反强制性标准数
	YCSWFQXZBZS
	整型
	-
	C
	当一次审查未通过时为必填，记录违反强制性标准的数量

	10
	一次审查违反强制性标准条目
	YCSWFQXZBTM
	文本型
	-
	C
	当一次审查未通过时为必填，记录违反的强制性标准具体条目。

	11
	审查次数
	SCCS
	整型
	-
	M
	审查的总次数。

	12
	最终审查结果
	ZZSCJG
	整型
	-
	M
	如：1=审查通过，2=审查不通过

	13
	记录登记日期
	JLDJRQ
	日期型
	-
	M
	审查记录登记的日期。

	14
	施工图审查机构名称
	SGTSJGMC
	字符型
	200
	M
	承担施工图审查的机构名称

	15
	施工图审查机构统一社会信用代码
	SGTSJGTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	施工图审查机构的统一社会信用代码

	16
	审查报告文件
	SCBGWJ
	文本型
	-
	O
	审查报告的存储路径或文件标识

	17
	信息审核时间
	XXSHSJ
	日期型
	-
	O
	审查信息审核的时间

	18
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


4.4.6 [bookmark: _Toc232524475]工程项目施工许可信息应符合表4.4.7的规定
表 4.4.7 工程项目施工许可信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	施工许可证编号
	SGXKZBH
	字符型
	50
	M
	施工许可证的唯一编号

	2
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	工程的正式全称

	3
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	4
	单体工程代码
	GCDM
	字符型
	50
	O
	项目内部管理使用的编号

	5
	建设用地规划许可证编号
	JSYDGHXKZBH
	字符型
	50
	M
	建设用地规划许可证的编号

	6
	建设工程规划许可证编号
	JSGCGHXKZBH
	字符型
	50
	M
	建设工程规划许可证的编号

	7
	中标通知书编号
	ZBTZSBH
	字符型
	50
	M
	中标通知书的编号

	8
	施工图审查合格书编号
	SGTSCHGSBH
	字符型
	50
	M
	施工图审查合格书的编号

	9
	合同工期(天)
	HTGQ
	整型
	-
	M
	合同约定的工期总天数

	10
	合同金额(万元)
	HTJE
	浮点型
	15,2
	M
	合同总金额（单位：万元）

	11
	面积(平方米)
	MJ
	浮点型
	15,2
	O
	工程的建筑面积（单位：平方米）

	12
	长度(米)
	CD
	浮点型
	15,2
	O
	适用于线性工程的长度（单位：米）

	13
	跨度(米)
	KD
	浮点型
	15,2
	O
	适用于桥梁等工程的跨度（单位：米）

	14
	建设规模
	JSGM
	字符型
	500
	M
	工程的建设规模描述（如：建筑面积、高度、层数、长度、跨度等综合描述）

	15
	发证日期
	FZRQ
	日期型
	-
	M
	施工许可证的发证日期

	16
	证书二维码
	ZSEWM
	文本型
	-
	O
	证书的二维码信息，存储二维码图片路径或Base64编码

	17
	记录登记时间
	JLDJSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息录入系统的时间

	18
	信息审核部门
	XXSHSBM
	字符型
	100
	O
	对该信息进行审核的部门名称

	19
	信息审核人
	XXSHR
	字符型
	30
	O
	信息审核人员姓名

	20
	信息审核时间
	XXSHSJ
	日期型
	-
	O
	信息审核的时间

	21
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	22
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	23
	施工单位名称
	SGDWMC
	字符型
	200
	M
	施工单位的法定全称

	24
	施工单位统一社会信用代码
	SGDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	施工单位的统一社会信用代码

	25
	监理单位名称
	JLDWMC
	字符型
	200
	M
	监理单位的法定全称

	26
	监理单位统一社会信用代码
	JLDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	监理单位的统一社会信用代码

	27
	设计单位名称
	SJDWMC
	字符型
	200
	M
	设计单位的法定全称

	28
	设计单位统一社会信用代码
	SJDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	设计单位的统一社会信用代码

	29
	勘察单位名称
	KCDWMC
	字符型
	200
	O
	勘察单位的法定全称

	30
	勘察单位统一社会信用代码
	KCDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	勘察单位的统一社会信用代码

	31
	合同备案编号
	HTBABH
	字符型
	50
	O
	合同备案的编号。

	32
	建造师姓名
	XMJLXM
	字符型
	30
	M
	施工单位的建造师姓名。

	33
	建造师证件号码
	XMJLZJHM
	字符型
	18
	M
	建造师的身份证号码。

	34
	总监理工程师姓名
	ZJLGCSXM
	字符型
	30
	M
	监理单位的总监理工程师姓名

	35
	总监理工程师证件号码
	ZJLGCSZJHM
	字符型
	20
	M
	总监理工程师的身份证号码

	36
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息的最后更新时间。

	37
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


4.4.7 [bookmark: _Toc232524476]工程质量监督信息应符合表4.4.8的规定
表 4.4.8 工程质量监督信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	质量监督记录编号
	ZLJDJLBH
	字符型
	50
	M
	质量监督记录的唯一编号

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	100
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	3
	建筑单体标识
	BUILDING_ID
	字符型
	50
	M
	建筑单体唯一编码标识

	4
	项目名称
	XMMC
	字符型
	200
	M
	项目的正式全称(与施工许可证一致）

	5
	质量报监受理部门
	ZLBJSLBM
	字符型
	100
	M
	受理质量报监的部门名称

	6
	质量报监受理人员
	ZLBJSLRY
	字符型
	30
	M
	受理质量报监的人员姓名

	7
	质量报监受理时间
	ZLBJSLSJ
	日期型
	-
	M
	质量报监受理的时间

	8
	质量报监受理意见
	ZLBJSLYJ
	文本型
	-
	M
	质量报监受理的意见内容

	9
	质量报监编号
	ZLBJBH
	字符型
	50
	M
	质量报监的唯一编号

	10
	数据来源
	SJLY
	整型
	-
	M
	标识该条数据的来源，引用字典表A.7.3

	11
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	12
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	13
	施工单位名称
	SGDWMC
	字符型
	200
	M
	施工单位的法定全称

	14
	施工单位统一社会信用代码
	SGDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	施工单位的统一社会信用代码

	15
	监理单位名称
	JLDWMC
	字符型
	200
	M
	监理单位的法定全称

	16
	监理单位统一社会信用代码
	JLDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	监理单位的统一社会信用代码

	17
	监督机构名称
	JDJGMC
	字符型
	200
	M
	质量监督机构的名称

	18
	监督人员姓名
	JDRYXM
	字符型
	30
	M
	质量监督人员的姓名

	19
	监督开始日期
	JDKSRQ
	日期型
	-
	M
	质量监督工作的开始日期

	20
	监督结束日期
	JDJSRQ
	日期型
	-
	O
	质量监督工作的结束日期

	21
	监督状态
	JDZT
	整型
	-
	M
	质量监督状态（如：1=待监督，2=监督中，3=已监督，4=监督异常）

	22
	监督结果
	JDJG
	整型
	-
	O
	质量监督结果（如：1=合格，2=不合格，3=限期整改）

	23
	发现问题描述
	FXWTMS
	文本型
	-
	O
	监督过程中发现的问题描述

	24
	整改要求
	ZGYQ
	文本型
	-
	O
	对发现问题的整改要求

	25
	整改完成日期
	ZGWCRQ
	日期型
	-
	C
	问题整改完成的日期

	26
	复核结果
	FHJG
	整型
	-
	O
	整改复核结果（如：1=通过，2=不通过）

	27
	复核人员姓名
	FHRYXM
	字符型
	30
	O
	整改复核人员的姓名

	28
	复核日期
	FHRQ
	日期型
	-
	O
	整改复核的日期


4.4.8 [bookmark: _Toc232524477]工程质量检测信息应符合表4.4.9的规定
表 4.4.9 工程质量检测信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	检查报告编号
	JCDH
	字符型
	50
	M
	质量检查报告单的唯一编号

	2
	项目编号
	XMBH
	字符型
	50
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	3
	单体工程代码
	GCDM
	字符型
	50
	M
	单体工程的代码

	4
	项目名称
	XMMC
	字符型
	200
	M
	项目的正式全称(与施工许可证一致）

	5
	检测日期
	CCRQ
	日期型
	-
	M
	质量抽查的具体日期。

	6
	样品名称
	YPMC
	字符型
	50
	M
	样品名称

	7
	样品编号
	YPBH
	字符型
	100
	M
	样品编号

	8
	委托单位
	WTDW
	字符型
	50
	M
	委托单位

	9
	委托日期
	WTRQ
	日期型
	-
	M
	委托日期

	10
	委托项目说明
	WTXMSM
	字符型
	500
	M
	委托项目说明

	11
	生产单位
	SCDW
	字符型
	50
	M
	生产单位

	12
	检测单位
	JCDW
	字符型
	50
	M
	检测单位

	13
	检查部位
	JCBW
	字符型
	200
	M
	检查的具体部位描述

	14
	存在问题
	CZWT
	文本型
	-
	O
	检查发现的具体问题描述

	15
	编制日期
	BZRQ
	日期型
	-
	M
	检查表编制的日期

	16
	检测类别
	CCLX
	整型
	-
	M
	1=委托送检、2=现场检测、3=见证取样、4=监督抽测

	17
	检测人
	CCR
	字符型
	30
	M
	质量检测人员的姓名。

	18
	见证单位
	JZDW
	字符型
	50
	M
	见证单位

	19
	见证人
	JZR
	字符型
	50
	M
	见证人

	20
	检测标准依据
	JCBZYJ
	文本型
	-
	M
	检查所依据的标准规范。

	21
	检测结论
	JCJL
	整型
	-
	M
	检查结论（如：1=符合要求，2=基本符合，3=不符合需整改）

	22
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


4.4.9 [bookmark: _Toc232524478]建筑施工安全监督信息应符合表4.4.10的规定
表 4.4.10 建筑施工安全监督信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	安全监管记录编号
	AQJDJLBH
	字符型
	50
	M
	本条安全监督记录的唯一编号，格式：项目编码-AQ-YYYYMMDD-序号。

	3
	施工许可证编号
	SGXKZBH
	字符型
	50
	M
	施工许可证的唯一编号

	4
	单体工程代码
	GCDM
	字符型
	50
	M
	单项工程内部管理编码

	5
	项目名称
	XMMC
	字符型
	200
	M
	项目的正式全称(与施工许可证一致）

	6
	安全报监受理部门
	AQBJSLBM
	字符型
	200
	M
	具体受理安全报监的住建主管部门或安全监督机构全称

	7
	安全报监受理人员
	AQBJSLRY
	字符型
	30
	M
	受理人员的真实姓名

	8
	安全报监受理时间
	AQBJSLSJ
	日期型
	-
	M
	主管部门正式受理安全报监的日期时间

	9
	安全报监受理意见
	AQBJSLYJ
	文本型
	-
	M
	主管部门对安全报监资料的审核意见（如“资料齐全，同意报监”或一次性补正告知）

	10
	安全报监编号
	AQBJBH
	字符型
	50
	M
	主管部门颁发的安全报监登记号，作为后续监督检查依据

	11
	安全风险名称
	AQFXMC
	字符型
	50
	M
	安全风险名称

	12
	安全风险内容
	AQFCNR
	字符型
	500
	O
	安全风险内容

	13
	安全风险级别
	AQFXJB
	整型
	-
	O
	1：重大风险、2：较大风险、3：一般风险和4：低风险

	14
	限期整改时间
	XQZGSJ
	日期型
	-
	M
	限期整改时间

	15
	风险负责人
	FXFZR
	字符型
	-
	M
	风险负责人

	16
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	17
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


[bookmark: _Toc232524479]4.4.11消防验收和备案信息应包括消防验收信息和消防验收备案（抽查）信息，其中消防验收信息应符合表4.4.11-1的规定，消防验收备案（抽查）信息应符合表4.4.11-2的规定。
表4.4.11-1 消防验收信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	100
	M
	工程建设项目全生命周期唯一代码

	3
	单体工程代码清单
	GCDM
	字符型
	500
	M
	单体工程唯一标识代码，可以填多个。

	4
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	工程的正式全称

	5
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	6
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码，替代"建设单位代码"。

	7
	建设单位项目负责人姓名
	JSDWXMFZRXM
	字符型
	30
	M
	建设单位指定的项目负责人姓名。

	8
	项目负责人身份证件号码
	XMFZRSFZJHM
	字符型
	18
	M
	项目负责人的身份证号码。

	9
	项目负责人身份证件类型
	XMFZRSFZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	10
	项目负责人联系电话
	XMFZRLXDH
	字符型
	20
	M
	项目负责人的联系电话。

	11
	验收申请日期
	YSSQRQ
	日期型
	-
	M
	消防验收申请的日期。

	12
	工程地址
	GCDZ
	字符型
	200
	M
	工程的详细地址

	13
	建设性质
	JSXZ
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.9

	14
	工程投资额(万元)
	GCTZE
	浮点型
	15,2
	M
	工程总投资金额（单位：万元）

	15
	总建筑面积(平方米)
	ZJZMJ
	浮点型
	15,2
	M
	工程总建筑面积（单位：平方米）

	16
	消防设计审查意见书文号
	XFSJSCYJSBH
	字符型
	50
	C
	特殊建设工程消防设计审查意见为合格时必填。

	17
	审查合格日期
	SCHGRQ
	日期型
	-
	C
	特殊建设工程消防设计审查合格时必填

	18
	施工许可证编号
	SGXKZBH
	字符型
	50
	O
	建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的）

	19
	施工许可发证日期
	SGXKFZRQ
	日期型
	-
	O
	依法需办理施工许可时必填。

	20
	是否包含装饰装修工程
	SFBHZSZXGC
	布尔型
	-
	M
	是否包含装饰装修工程

	21
	装饰装修部位
	ZSZXBW
	字符型
	200
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	22
	装修面积(平方米)
	ZXMJ
	浮点型
	15, 2
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	23
	装修所在层数
	ZXSZCS
	字符型
	50
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	24
	是否改变用途
	SFGBTY
	布尔型
	-
	M
	是否改变原有用途

	25
	原有用途
	YYTY
	字符型
	100
	C
	当改变用途时必填

	26
	是否使用保温材料
	SFSYBWCL
	布尔型
	-
	M
	是否使用保温材料

	27
	建筑保温材料类别
	JZBWCLB
	整型
	-
	C
	当使用保温材料时必填（如：1=A级，2=B1级，3=B2级，4=B3级）

	28
	保温所在层数
	BWSZCS
	字符型
	50
	C
	当使用保温材料时必填

	29
	保温部位
	BWBW
	字符型
	200
	C
	当使用保温材料时必填

	30
	保温材料名称
	BWCLMC
	字符型
	100
	C
	当使用保温材料时必填

	31
	施工过程中消防管理情况
	SGGCZXFGLQK
	文本型
	-
	M
	施工过程中的消防管理情况描述

	32
	消防审验技术服务单位填表日期
	XFSYJSFWDTRQ
	日期型
	-
	M
	消防审验技术服务单位填表日期

	33
	建设工程竣工验收消防查验情况
	JSGCJGYYSXFYQK
	文本型
	-
	M
	建设工程竣工验收消防查验情况描述

	34
	项目负责人
	XMFZR
	字符型
	30
	M
	项目负责人姓名

	35
	建设单位填表日期
	JSDWTRQ
	日期型
	-
	M
	建设单位填表日期

	36
	经审查合格的消防设计文件实施情况
	JSHGXDXFSJWJSSQK
	文本型
	-
	M
	经审查合格的消防设计文件实施情况描述

	37
	设计单位填表日期
	SJDWTRQ
	日期型
	-
	M
	设计单位填表日期

	38
	工程监理情况
	GCJLQK
	文本型
	-
	M
	工程监理情况描述

	39
	监理单位填表日期
	JLDWTRQ
	日期型
	-
	M
	监理单位填表日期

	40
	工程施工情况
	GCSGQK
	文本型
	-
	M
	工程施工情况描述

	41
	施工总承包单位填表日期
	SGZCBDWTRQ
	日期型
	-
	M
	施工总承包单位填表日期

	42
	消防施工专业分包单位填表日期
	XFSGZYFBDWTRQ
	日期型
	-
	O
	消防施工专业分包单位填表日期

	43
	消防设施性能系统功能联调联试情况
	XFSSXNXTGNLDLSCQK
	文本型
	-
	M
	消防设施性能、系统功能联调联试情况描述。

	44
	消防审验技术服务单位填表日期
	XFSYJSFWDTRQ2
	日期型
	-
	M
	消防审验技术服务单位填表日期

	45
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息

	46
	审查单位
	SCDW
	字符型
	200
	M
	消防验收审查单位的名称。

	47
	审查日期
	SCRQ
	日期型
	-
	M
	消防验收审查的日期。

	48
	审查意见
	SCYJ
	文本型
	-
	M
	审查意见内容

	49
	存在问题
	CZWT
	文本型
	-
	O
	审查中发现的问题

	50
	联系人姓名
	LXRXM
	字符型
	30
	M
	联系人/代理人姓名

	51
	联系人手机号
	LXRSJH
	字符型
	20
	M
	联系人的手机号码


表4.4.11-2 消防验收备案（抽查）信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	100
	M
	工程建设项目全生命周期唯一代码

	3
	单体工程代码清单
	GCDM
	字符型
	500
	M
	单体工程唯一标识代码，可以填多个。

	4
	备案表编号
	BABBH
	字符型
	50
	M
	消防验收备案表的唯一编号

	5
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	6
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	7
	建设单位性质
	JSDWXZ
	整型
	-
	M
	引用字典表A.1.3

	8
	建设单位项目负责人姓名
	JSDWXMFZRXM
	字符型
	30
	M
	建设单位指定的项目负责人姓名

	9
	项目负责人身份证件号码
	XMFZRSFZJHM
	字符型
	18
	M
	项目负责人的身份证号码

	10
	项目负责人身份证件类型
	XMFZRSFZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	11
	项目负责人联系电话
	XMFZRLXDH
	字符型
	20
	M
	项目负责人的联系电话。

	12
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	工程的正式全称

	13
	申请日期
	SQRQ
	日期型
	-
	M
	消防验收备案申请的日期。

	14
	工程地址
	GCDZ
	字符型
	200
	M
	工程的详细地址

	15
	建设性质
	JSXZ
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.3.9

	16
	工程投资额(万元)
	GCTZE
	浮点型
	15, 2
	M
	工程总投资金额（单位：万元）

	17
	总建筑面积(平方米)
	ZJZMJ
	浮点型
	15,2
	M
	工程总建筑面积（单位：平方米）

	18
	施工许可证编号
	SGXKZBH
	字符型
	50
	C
	依法需办理施工许可时必填

	19
	施工许可发证日期
	SGXKFZRQ
	日期型
	-
	C
	依法需办理施工许可时必填

	20
	是否复查
	SFFC
	布尔型
	-
	M
	是否为复查项目

	21
	是否包含装饰装修工程
	SFBHZSZXGC
	布尔型
	-
	M
	是否包含装饰装修工程

	22
	装饰装修部位
	ZSZXBW
	字符型
	200
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	23
	装修面积(平方米)
	ZXMJ
	浮点型
	15,2
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	24
	装修所在层数
	ZXSZCS
	字符型
	50
	C
	当包含装饰装修工程时必填

	25
	是否改变用途
	SFGBTY
	布尔型
	-
	M
	是否改变原有用途

	26
	原有用途
	YYTY
	字符型
	100
	C
	当改变用途时必填

	27
	是否使用保温材料
	SFSYBWCL
	布尔型
	-
	M
	是否使用保温材料

	28
	建筑保温材料类别
	JZBWCLB
	整型
	-
	C
	当使用保温材料时必填（如：1=A级，2=B1级，3=B2级，4=B3级）

	29
	保温所在层数
	BWSZCS
	字符型
	50
	C
	当使用保温材料时必填

	30
	保温部位
	BWBW
	字符型
	200
	C
	当使用保温材料时必填

	31
	保温材料名称
	BWCLMC
	字符型
	100
	C
	当使用保温材料时必填

	32
	施工过程中消防管理情况
	SGGCZXFGLQK
	文本型
	-
	M
	施工过程中的消防管理情况描述

	33
	消防审验技术服务单位填表日期
	XFSYJSFWDTRQ
	日期型
	-
	M
	消防审验技术服务单位填表日期

	34
	建设工程竣工验收消防查验情况
	JSGCJGYYSXFYQK
	文本型
	-
	M
	建设工程竣工验收消防查验情况描述

	35
	项目负责人
	XMFZR
	字符型
	30
	M
	项目负责人姓名

	36
	建设单位填表日期
	JSDWTRQ
	日期型
	-
	M
	建设单位填表日期。

	37
	符合消防工程技术标准的设计文件实施情况
	FHFXGCJSBZDSJWJSSQK
	文本型
	-
	M
	符合消防工程技术标准的设计文件实施情况描述

	38
	设计单位填表日期
	SJDWTRQ
	日期型
	-
	M
	设计单位填表日期

	39
	工程监理情况
	GCJLQK
	文本型
	-
	M
	工程监理情况描述

	40
	监理单位填表日期
	JLDWTRQ
	日期型
	-
	M
	监理单位填表日期

	41
	工程施工情况
	GCSGQK
	文本型
	-
	M
	工程施工情况描述

	42
	施工总承包单位填表日期
	SGZCBDWTRQ
	日期型
	-
	M
	施工总承包单位填表日期

	43
	消防施工专业分包单位填表日期
	XFSGZYFBDWTRQ
	日期型
	-
	O
	消防施工专业分包单位填表日期。

	44
	消防设施性能系统功能联调联试情况
	XFSSXNXTGNLDLSCQK
	文本型
	-
	M
	消防设施性能、系统功能联调联试情况描述

	45
	消防审验技术服务单位填表日期
	XFSYJSFWDTRQ2
	日期型
	-
	M
	消防审验技术服务单位填表日期

	46
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息

	47
	建设工程消防验收备案抽（复）查结果通知书文号
	JSGCXFYSBACCJGTCZWH
	字符型
	50
	O
	建设工程消防验收备案抽（复）查结果通知书文号

	48
	审查单位
	SCDW
	字符型
	200
	M
	消防验收备案审查单位的名称

	49
	审查日期
	SCRQ
	日期型
	-
	M
	消防验收备案审查的日期

	50
	审查意见
	SCYJ
	文本型
	-
	M
	审查意见内容。

	51
	存在问题
	CZWT
	文本型
	-
	O
	审查中发现的问题

	52
	联系人姓名
	LXRXM
	字符型
	30
	M
	联系人/代理人姓名

	53
	联系人手机号
	LXRSJH
	字符型
	20
	M
	联系人的手机号码

	54
	抽查结果
	CCJG
	整型
	-
	O
	抽查结果（如：0=未抽中，1=抽中。）

	55
	复核结果
	FCJG
	整型
	-
	O
	复核结果（如：1=合格，2=不合格）

	56
	申报时间
	CJSJ
	日期型
	-
	M
	该条申报信息记录的创建时间


[bookmark: _Toc232524480]4.1.12  竣工验收备案信息应包括工程竣工验收信息和工程竣工验收备案信息，其中工程竣工验收信息应符合表4.4.12.1的规定，工程竣工验收备案信息应符合表4.4.12.2的规定。
表4.4.12-1 工程竣工验收信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	竣工验收编号
	JGYSBH
	字符型
	50
	M
	竣工验收的唯一编号

	3
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	工程的正式全称

	4
	项目编码
	XMBM
	字符型
	100
	M
	投资项目在线审批监管平台统一编码

	5
	工程代码
	XMBH
	字符型
	50
	M
	项目内部管理使用的编号

	6
	施工许可证编号
	SGXKZBH
	字符型
	50
	M
	施工许可证的编号。

	7
	实际造价(万元)
	SJZJ
	浮点型
	15,2
	M
	工程实际造价金额（单位：万元）。

	8
	实际面积(平方米)
	SJMJ
	浮点型
	15,2
	M
	工程实际建筑面积（单位：平方米）

	9
	长度(米)
	CD
	浮点型
	15,2
	O
	适用于线性工程的实际长度（单位：米）

	10
	跨度(米)
	KD
	浮点型
	15,2
	O
	适用于桥梁等工程的实际跨度（单位：米）

	11
	实际建设规模
	SJJSGM
	字符型
	500
	M
	工程实际建设规模描述（如：建筑面积、高度、层数、长度、跨度等综合描述）

	12
	结构体系
	JGTX
	整型
	-
	M
	结构体系引用字典表A.4.3

	13
	实际开工日期
	SJKGRQ
	日期型
	-
	M
	工程实际开工的日期

	14
	实际竣工验收日期
	SJJGYSRQ
	日期型
	-
	M
	工程实际竣工验收的日期。

	15
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息

	16
	记录登记时间
	JLDJSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息录入系统的时间

	17
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	18
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	19
	竣工验收结论
	JGYSLJ
	整型
	-
	M
	竣工验收结论（如：1=合格，2=不合格，3=需整改后重新验收）。

	20
	竣工验收组成员
	JGYSCZY
	字符型
	500
	M
	竣工验收组成员的姓名和单位，多个用分号分隔。

	21
	竣工验收意见
	JGYSYJ
	文本型
	-
	M
	竣工验收的总体意见

	22
	存在问题及处理意见
	CZWTJCLYJ
	文本型
	-
	O
	验收中发现的问题及处理意见。

	23
	竣工验收报告附件
	JGYSBGFJ
	文本型
	-
	O
	竣工验收报告的附件存储路径或标识，多个用分号分隔。

	24
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息的最后更新时间


注：由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等五方责任主体对工程项目进行验收后的登记信息。
表4.4.12-2 工程竣工验收备案信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	竣工验收备案编号
	JGYSBABH
	字符型
	50
	M
	竣工验收备案的唯一编号

	3
	工程名称
	GCMC
	字符型
	200
	M
	工程的正式全称

	4
	项目编码
	XMBM
	字符型
	100
	M
	投资项目在线审批监管平台统一编码

	5
	工程代码
	GCDM
	字符型
	50
	M
	单位工程的代码

	6
	施工许可证编号
	SGXKZBH
	字符型
	50
	M
	施工许可证的编号

	7
	实际造价(万元)
	SJZJ
	浮点型
	15,2
	M
	工程实际造价金额（单位：万元）

	8
	实际面积(平方米)
	SJMJ
	浮点型
	15,2
	M
	工程实际建筑面积（单位：平方米）。

	9
	长度(米)
	CD
	浮点型
	15,2
	O
	适用于线性工程的实际长度（单位：米）

	10
	跨度(米)
	KD
	浮点型
	15,2
	O
	适用于桥梁等工程的实际跨度（单位：米）

	11
	实际建设规模
	SJJSGM
	字符型
	500
	M
	工程实际建设规模描述（如：建筑面积、高度、层数、长度、跨度等综合描述）

	12
	结构体系
	JGTX
	整型
	-
	M
	引用字典表A.4.3

	13
	实际开工日期
	SJKGRQ
	日期型
	-
	M
	工程实际开工的日期

	14
	实际竣工验收备案日期
	SJJGYSBARQ
	日期型
	-
	M
	工程实际竣工验收备案的日期

	15
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息

	16
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	工程建设单位的法定全称

	17
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	建设单位的统一社会信用代码

	18
	竣工验收结论
	JGYSLJ
	整型
	-
	M
	竣工验收结论（如：1=合格，2=不合格，3=需整改后重新验收）。

	19
	备案机关
	BAJG
	字符型
	200
	M
	办理竣工验收备案的行政机关名称。

	20
	备案文号
	BAWH
	字符型
	50
	M
	竣工验收备案的文件编号

	21
	备案意见
	BAYJ
	文本型
	-
	M
	备案机关的审查意见

	22
	备案附件
	BAFJ
	文本型
	-
	O
	备案相关附件的存储路径或标识，多个用分号分隔。

	23
	记录登记时间
	JLDJSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息录入系统的时间

	24
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	25
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


注：按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定办理竣工验收备案的信息。
4.5 [bookmark: _Toc232524481][bookmark: _Toc232588668][bookmark: _Hlk204881606]智能建造数据
4.5.1 [bookmark: _Toc232524482]智能建造数据应包括装配式建筑信息、绿色建筑信息、建筑节能信息、绿色建材信息等基础数据。
4.5.2 装配式建筑信息应符合表4.5.2的规定
表 4.5.2 装配式建筑信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	工程项目编码
	XMBM
	字符型
	32
	M
	工程项目唯一编码

	3
	工程名称
	GCMC
	字符型
	32
	M
	工程正式名称

	4
	工程类型
	GCZYLB
	整型
	-
	M
	引用字典表A.3.7

	5
	单体建筑标识
	BLDG_ID
	字符型
	50
	M
	关联建筑单体信息表。

	6
	单体建筑名称
	MONOMER_NAME
	字符型
	200
	M
	具体装配式应用的单体名称

	7
	装配式建筑类型
	ZZJZZLX
	字符型
	2
	M
	01装配式混凝土 02装配式钢结构 03装配式木结构 04混合结构 05其他

	8
	装配率
	ZHL
	数值型
	5,2
	M
	单位：%，按《装配式建筑评价标准》GB/T 51129计算。

	9
	评价等级
	PJDJ
	字符型
	1
	M
	A级 AA级 AAA级，或地方评价等级。

	10
	评价依据
	PJYJ
	文本型
	-
	M
	评价报告编号或计算书索引

	11
	预制构件类型
	YZGJLX
	字符型
	100
	M
	叠合板/预制墙板/预制楼梯/预制阳台/预制梁柱等，可多选。

	12
	预制构件生产企业
	YZJGJSCQY
	字符型
	200
	M
	预制构件生产单位全称

	13
	预制构件生产企业统一信用代码
	YZJGJSCQYTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	生产企业18位统一码

	14
	预制构件数量
	YZGJSL
	数值型
	10,0
	M
	实际使用预制构件数量，单位：件/块/套。

	15
	预制构件体积
	YZGJTJ
	数值型
	15,3
	M
	单位：立方米

	16
	装配式建筑面积
	ZZJZZJZMJ
	数值型
	15,2
	M
	单位：平方米

	17
	总建筑面积
	ZJZMJ
	数值型
	15,2
	M
	该单体建筑总建筑面积，单位：平方米。

	18
	装配式施工开始日期
	ZZJZZSGKSRQ
	日期型
	-
	O
	首件预制构件吊装日期

	19
	装配式施工完成日期
	ZZJZZSGWCRQ
	日期型
	-
	O
	最后一件预制构件安装完成日期

	20
	是否采用BIM技术
	SFBIM
	字符型
	1
	M
	0否 1是

	21
	BIM应用阶段
	BMYYJD
	字符型
	50
	C
	采用BIM技术时必填：设计/生产/施工/运维等阶段。

	22
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明


4.5.3 [bookmark: _Toc232524483]绿色建筑信息应符合表4.5.3的规定
表 4.5.3 绿色建筑信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	房屋建筑编号
	JZBM
	字符型
	50
	M
	绿色建筑唯一标识，与建筑物统一编码保持一致

	3
	建筑名称
	JZMC
	字符型
	200
	M
	建筑正式名称

	4
	建筑类型
	JZLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.4.2

	5
	绿色建筑等级
	LJJB
	整型
	-
	M
	绿色建筑的等级（GB/T 50378-2019），如一星、二星、三星等，反映绿色建筑的水平。

	6
	工程概况介绍
	GCGKJS
	文本型
	-
	M
	工程项目概况介绍

	7
	所属项目编号
	XMBH
	字符型
	24
	M
	项目的唯一编号，用于项目管理与追踪，可选填。

	8
	绿色建材应用比例
	LJCLYYBL
	浮点型
	5,2
	M
	单位：%，取值范围 0-100

	9
	安全耐久说明
	AQNJPF
	文本型
	-
	M
	单位：分，满分 100

	10
	健康舒适说明
	JKSSPF
	文本型
	-
	M
	单位：分，满分 100

	11
	生活便利说明
	SHBLPF
	文本型
	-
	M
	单位：分，满分 100

	12
	资源节约说明
	ZYJYPF
	文本型
	-
	M
	单位：分，满分 100

	13
	环境宜居说明
	HJYJPF
	文本型
	-
	M
	单位：分，满分 100

	14
	提高与创新说明
	TGYXJF
	文本型
	-
	O
	单位：分，满分 100

	15
	围护结构提高比例
	WHJGTGBL
	浮点型
	5,2
	O
	单位：%，围护结构热工性能提升比例

	16
	建筑供暖空调负荷降低比例
	JZNTKHFHBL
	浮点型
	5,2
	O
	单位：%，相对基准建筑的负荷降低比例

	17
	节水器具用水效率等级
	JSQJYXDJ
	字符型
	10
	O
	1级、2级、3级

	18
	住宅建筑隔声性能
	ZZJZGSSX
	字符型
	20
	O
	仅住宅类项目必填，按 GB/T 19889 给出实测或设计值。如“≥50 dB”

	19
	碳减排
	TJTPF
	浮点型
	8,2
	O
	单位：tCO₂e/a，年碳减排量

	20
	外窗气密性能
	WCQMXN
	字符型
	20
	O
	等 级 + 数 值；如“8级(≤1.5 m³/(m·h))”

	21
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他需要补充的说明


4.5.4 [bookmark: _Toc232524484]建筑节能信息应符合表4.5.4的规定
表 4.5.4 建筑节能信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	行政区划代码
	XZQHDM
	整型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	3
	统计年度
	TJND
	整型
	-
	M
	统计年度（如2025）

	4
	建筑类型
	JZLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.4.2

	5
	总栋数
	ZDS
	整型
	-
	M
	建筑单体数量

	6
	总建筑面积
	ZJZMJ
	浮点型
	15,2
	M
	m²

	7
	完成建筑节能改造面积
	WCJZJNGZMJ
	浮点型
	15,2
	M
	m²

	8
	超低近零能耗建筑面积
	CDJLNHJZMJ
	浮点型
	15,2
	M
	m²

	9
	建筑能耗总量
	ZNHZ
	浮点型
	15,2
	M
	kWh 或 kgce/年

	10
	总电能耗值
	ZDNHZ
	浮点型
	15,2
	M
	kWh/年

	11
	照明插座用电
	ZMZCYD
	浮点型
	15,2
	O
	kWh/年

	12
	空调用电
	KTYD
	浮点型
	15,2
	O
	kWh/年

	13
	动力用电
	DLYD
	浮点型
	15,2
	O
	kWh/年

	14
	特殊用电
	TSYD
	浮点型
	15,2
	O
	kWh/年

	15
	水耗量
	SHL
	浮点型
	15,2
	O
	m³/年

	16
	燃气量
	RQL
	浮点型
	15,2
	O
	m³/年

	17
	集中供热量
	JZGR
	浮点型
	15,2
	O
	GJ/年

	18
	集中供冷量
	JZGL
	浮点型
	15,2
	O
	GJ/年

	19
	总空调能耗值
	ZKTHZ
	浮点型
	15,2
	O
	kWh/年

	20
	总采暖能耗值
	ZCNHZ
	浮点型
	15,2
	O
	kWh/年

	21
	其他能源
	QTNY
	浮点型
	15,2
	O
	kWh 或 kgce/年

	22
	煤
	M
	浮点型
	15,2
	O
	kg/年

	23
	液化石油气
	YHSYQ
	浮点型
	15,2
	O
	kg/年

	24
	人工煤气
	RGQ
	浮点型
	15,2
	O
	m³/年

	25
	汽油
	QY
	浮点型
	15,2
	O
	L/年

	26
	煤油
	MY
	浮点型
	15,2
	O
	L/年

	27
	柴油
	CY
	浮点型
	15,2
	O
	L/年

	28
	可再生能源
	KZGNY
	浮点型
	15,2
	O
	kWh 或 kgce/年

	29
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明


4.5.5 [bookmark: _Toc232524485]绿色建材信息应符合表4.5.5的规定
表 4.5.5 绿色建材信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	工程项目编码
	XMBM
	字符型
	32
	M
	工程项目唯一编码

	3
	工程名称
	GCMC
	字符型
	32
	M
	工程正式名称

	4
	建材类别
	JCLB
	字符型
	2
	M
	01结构材料 02围护材料 03装饰装修材料 04其他材料

	5
	建材名称
	JCMC
	字符型
	100
	M
	绿色建材具体名称

	6
	绿色建材标识等级
	LSJCBZDJ
	字符型
	2
	M
	一星级/二星级/三星级，或地方标识等级。

	7
	绿色建材标识证书编号
	LSJCBZZSBH
	字符型
	50
	M
	有效期内标识证书编号

	8
	生产企业名称
	SCQYMC
	字符型
	100
	M
	绿色建材生产企业全称

	9
	生产企业统一社会信用代码
	SCQYTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	生产企业18位统一码

	10
	规格型号
	GGXH
	字符型
	100
	M
	产品规格、型号或技术参数。

	11
	计量单位
	JLDW
	字符型
	20
	M
	吨、立方米、平方米、块等。

	12
	使用数量
	SYSL
	数值型
	15,3
	M
	实际使用数量

	13
	使用部位
	SYBW
	字符型
	200
	M
	具体使用楼层、区域或构件

	14
	进场日期
	JCRQ
	日期型
	-
	O
	材料进场验收日期

	15
	进场验收结论
	JCYSJL
	字符型
	1
	M
	0不合格 1合格 2复检合格

	16
	复检报告编号
	FJBGBH
	字符型
	50
	C
	进场验收结论为2时必填

	17
	绿色建材应用比例
	LSJCYYBL
	数值型
	5,2
	M
	该类材料中绿色建材占比，单位：%。

	18
	应用比例计算依据
	YYBLJSYJ
	文本型
	-
	M
	计算书或证明材料索引

	19
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明


4.6 [bookmark: _Toc232524486][bookmark: _Toc232588669]市场监管数据
4.6.1 [bookmark: _Toc232524487]市场监管数据应包括企业信用信息、人员信用信息、违法违规行为处罚信息和建筑市场检查信息等。
4.6.2 企业信用信息包括企业信用评价信息和企业信用记录信息。
1 企业信用评价信息应符合表4.6.2-1的规定
表 4.6.2-1 企业信用评价信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	企业名称
	QYMC
	字符型
	100
	M
	企业正式注册的名称，是企业在工商行政管理部门登记的全称，用于识别和区分不同的企业实体。

	3
	统一社会信用代码
	TYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	根据国家统一标准生成的企业身份识别码，具有唯一性，用于在各种政务和商务活动中确认企业的身份。

	4
	注册地
	ZCD
	字符型
	50
	M
	企业依法设立的主要办事机构所在地，通常与企业的工商注册地址一致，是企业经营活动的主要场所。

	5
	办公地址
	BGDZ
	字符型
	200
	C
	企业日常办公的具体地址，可能与注册地不同，用于联系和访问企业。

	6
	法定代表人姓名
	FDDBRXM
	字符型
	30
	M
	企业的法定代表人的姓名，法定代表人是依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

	7
	法定代表人身份证号
	FDDBRSFZH
	字符型
	18
	M
	法定代表人的身份证号码，用于验证法定代表人的身份信息，确保其合法性和有效性。

	8
	信用评分
	XYPF
	浮点型
	5,2
	M
	对企业信用状况的量化评估结果，分数越高表示企业信用越好，可用于金融机构贷款审批、商业合作等方面。

	9
	信用等级
	XYDJ
	字符型
	10
	M
	根据信用评分划分的信用等级，如AAA、AA、A等，直观反映企业的信用水平。

	10
	信息有效期
	XXYXQ
	日期型
	-
	M
	企业信用信息的有效期限，超过此期限信息可能不再准确，需要更新。

	11
	评定日期
	PDRQ
	日期型
	-
	M
	

	12
	评定年度
	PDND
	字符型
	4
	M
	年份

	13
	是否列入黑名单
	SFHLHMD
	布尔型
	-
	M
	表示企业是否被列入失信被执行人名单或其他黑名单，是判断企业信用风险的重要指标。


2 企业信用记录信息应符合表4.6.2-2的规定
表 4.6.2-2 企业信用记录信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成，行为记录的唯一标识符。

	2
	统一社会信用代码
	TYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	企业的统一社会信用代码，应符合《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》GB 32100的规定。

	3
	企业名称
	QYMC
	字符型
	100
	M
	企业的法定全称

	4
	评估对象名称
	PGDXMC
	字符型
	255
	M
	被评估企业的全称

	5
	发生日期
	FSRQ
	日期型
	-
	M
	良好或不良行为发生的日期，格式：YYYY-MM-DD。

	6
	文件文号
	WJWH
	字符型
	100
	M
	奖惩文件的官方文号

	7
	标题名称
	BTMC
	字符型
	255
	M
	奖惩事项或违法违规事件的名称

	8
	详细内容
	XXNR
	文本型
	-
	M
	良好或不良行为的详细内容描述

	9
	行为描述
	XWMS
	文本型
	-
	M
	对良好或不良行为的具体描述

	10
	得分
	DF
	浮点型
	5,2
	O
	信用评分得分值，正数为加分，负数为扣分。

	11
	生效开始日期
	SXKSRQ
	日期型
	-
	M
	信用记录生效的起始日期，格式：YYYY-MM-DD。

	12
	生效结束日期
	SXJSRQ
	日期型
	-
	C
	当信用记录有明确有效期时必填，格式：YYYY-MM-DD。

	13
	公示开始日期
	GSKSRQ
	日期型
	-
	M
	信用公示的起始日期，格式：YYYY-MM-DD。

	14
	公示结束日期
	GSJSRQ
	日期型
	-
	C
	当信用记录有明确公示期限时必填，格式：YYYY-MM-DD。

	15
	诚信记录类别
	JLLB
	整型
	-
	M
	行为记录类别（如：1=良好行为，2=不良行为，3=行政处罚）

	16
	认定依据
	RDYJ
	文本型
	-
	M
	评定良好行为或行政处罚的法律法规依据

	17
	认定机关
	RDJG
	字符型
	200
	M
	作出信用行为认定的机关或单位全称

	18
	认定日期
	RDRQ
	日期型
	-
	M
	信用行为认定的日期，格式：YYYY-MM-DD。

	19
	公示状态
	GSZT
	布尔型
	-
	M
	记录是否处于公示期（1=是，0=否）

	20
	公示期(月)
	GSQ
	整型
	-
	O
	信用记录的公示期限，单位：月。

	21
	信息审核部门
	XXSHSBM
	字符型
	100
	O
	对该行为信息进行审核的部门名称

	22
	信息审核人
	XXSHR
	字符型
	30
	O
	行为信息审核人员姓名

	23
	信息审核时间
	XXSHSJ
	日期型
	-
	O
	信息审核的时间，格式：YYYY-MM-DD。

	24
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息的最后更新时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS。

	25
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


4.6.3 [bookmark: _Toc232524488]人员信用信息包括人员诚信良好信息和人员诚信不良信息。
1 人员诚信良好信息应符合表4.6.3-1的规定
表 4.6.3-1 企业信用评价信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成，诚信记录的唯一标识符。

	2
	良好信息ID
	LHXXID
	字符型
	64
	M
	人员诚信良好信息的唯一标识符，由业务系统自动生成

	3
	人员唯一标识
	RYWXBS
	字符型
	64
	M
	用于唯一确定和识别特定人员的标识符，关联人员基本信息表的主键。

	4
	人员姓名
	RYXM
	字符型
	30
	M
	指在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称。

	5
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	6
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	18
	M
	应符合《公民身份号码》GB 11643的规定。

	7
	良好记录类型
	JLLX
	整型
	-
	M
	良好记录的类型（如：1=表彰，2=奖励，3=荣誉，4=表扬），引用字典表A.1.8。

	8
	发布时间
	FBSJ
	日期时间型
	-
	M
	公示从业人员诚信信息的时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS。

	9
	所属部门名称
	SSBMMC
	字符型
	100
	M
	记录该人员当时所属的部门或单位全称。

	10
	记录详情
	JLXQ
	文本型
	-
	M
	良好记录的具体描述，包括事由、成果等详细信息。

	11
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	12
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	13
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


2 人员诚信良好信息应符合表4.6.3-2的规定
表 4.6.3-2 人员诚信不良信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成，不良记录的唯一标识符。

	2
	不良信息ID
	BLXXID
	字符型
	64
	M
	人员诚信不良信息的唯一标识符，由业务系统自动生成

	3
	人员唯一标识
	RYWXBS
	字符型
	64
	M
	用于唯一确定和识别特定人员的标识符，关联人员基本信息表的主键。

	4
	人员姓名
	RYXM
	字符型
	30
	M
	指在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称。

	5
	证件类型
	ZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	6
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	18
	M
	应符合《公民身份号码》GB 11643的规定。

	7
	不良记录类型
	JLLX
	整型
	-
	M
	不良记录的类型（如：1=违规，2=处罚，3=投诉，4=失信），引用字典表A.1.9。

	8
	发布时间
	FBSJ
	日期时间型
	-
	M
	公示从业人员不良诚信信息的时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS。

	9
	所属部门名称
	SSBMMC
	字符型
	100
	M
	记录该人员当时所属的部门或单位全称。

	10
	记录内容
	JLR
	文本型
	-
	M
	不良记录的具体描述，包括违规事实、处罚决定等详细信息。

	11
	处罚/处理依据
	CFYJ
	文本型
	-
	M
	对不良行为进行处罚或处理的法律法规、规章制度依据。

	12
	处罚/处理结果
	CFJG
	字符型
	500
	M
	不良行为的具体处罚或处理结果（如：警告、罚款、限制执业等）。

	13
	生效开始日期
	SXKSRQ
	日期型
	-
	M
	不良记录生效的起始日期，格式：YYYY-MM-DD。

	14
	生效结束日期
	SXJSRQ
	日期型
	-
	C
	当不良记录有明确有效期时必填，格式：YYYY-MM-DD。

	15
	公示开始日期
	GSKSRQ
	日期型
	-
	M
	不良信息公示的起始日期，格式：YYYY-MM-DD。

	16
	公示结束日期
	GSJSRQ
	日期型
	-
	C
	当不良信息有明确公示期限时必填，格式：YYYY-MM-DD。

	17
	公示状态
	GSZT
	布尔型
	-
	M
	记录是否处于公示期（1=是，0=否）。

	18
	公示期(月)
	GSQ
	整型
	-
	O
	不良记录的公示期限，单位：月。

	19
	处罚机关
	CFJG
	字符型
	200
	O
	作出处罚决定的机关或单位全称。

	20
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	21
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	22
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


4.6.4 [bookmark: _Toc232524489]违法违规行为处罚信息应符合表4.6.4的规定。
表 4.6.4 违法违规行为处罚信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	行政处罚决定书文号
	XZCFJDSWH
	字符型
	64
	M
	行政处罚决定书文号

	3
	处罚机关名称
	CFJGMC
	字符型
	200
	M
	处罚机关名称

	4
	处罚机关级别
	CFJGJB
	整型
	-
	M
	1国家级 2省级 3市级 4区县级

	5
	处罚机关所属地区
	CFJGSZDQ
	字符型
	6
	M
	处罚机关所属地区，国标6位行政区划

	6
	被处罚对象类型
	BCFDXLX
	整型
	-
	M
	1企业 2人员 3工程项目 4其他

	7
	被处罚对象信息
	BCFDXXX
	字符型
	200
	M
	企业/人员/项目名称 + 统一社会信用代码/身份证号

	8
	违法事实摘要
	WFZSZY
	文本型
	-
	M
	违法事实摘要

	9
	处罚依据法条
	CFYJFT
	字符型
	512
	M
	处罚依据法条

	10
	处罚决定内容
	CFJDNR
	文本型
	-
	M
	处罚决定内容

	11
	行政处罚类别
	XZCFLB
	整型
	-
	M
	1警告 2罚款 3没收违法所得 4停业整顿 5吊销资质 6其他

	12
	处罚决定日期
	CFJDRQ
	日期型
	-
	M
	处罚决定日期

	13
	处罚决定书送达日期
	CFJDSDRQ
	日期型
	-
	M
	处罚决定书送达日期

	14
	公示状态
	GSZT
	整型
	-
	M
	0未公示 1已公示 2撤销公示

	15
	结案状态
	JAZT
	整型
	-
	M
	0未结案 1已结案

	16
	履行情况
	LXQK
	整型
	-
	M
	0未履行 1已履行 2部分履行

	17
	工程项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	C
	被处罚对象类型=3时必填

	18
	工程项目名称
	GCMC
	字符型
	200
	C
	被处罚对象类型=3时必填

	19
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	20
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


4.6.5 [bookmark: _Toc232524490]建筑市场检查信息应符合表4.6.5的规定
表 4.6.5 建筑市场检查信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	检查记录编号
	JCJLBH
	字符型
	50
	M
	检查记录编号

	3
	全国平台检查编号
	QGJCJLBH
	字符型
	64
	C
	全国平台检查编号；空=未推送

	4
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	O
	项目编码

	5
	项目名称
	XMMC
	字符型
	200
	O
	项目名称

	6
	工程地址
	GCDZ
	字符型
	200
	O
	工程地址

	7
	统一社会信用代码
	TYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	被检单位；与四库企业库主键一致

	8
	企业名称
	QYMC
	字符型
	100
	M
	企业名称

	9
	检查类型
	JCLX
	整型
	-
	M
	1日常2专项3综合4双随机

	10
	检查时间
	JCSJ
	日期型
	-
	M
	检查时间

	11
	检查单位
	JCDW
	字符型
	200
	M
	检查单位

	12
	检查人员
	JCRY
	字符型
	200
	M
	检查人员

	13
	检查人员执法证号
	ZFZJH
	字符型
	200
	M
	多人用“;”分隔

	14
	问题类别
	WTLB
	整型
	-
	M
	不良行为分类：101质量102安全103环保104市场行为199其他

	15
	问题描述
	WTMS
	文本型
	-
	M
	问题描述说明

	16
	问题等级
	WTDJ
	整型
	-
	M
	0无1一般2较大3重大

	17
	整改要求
	ZGYQ
	文本型
	-
	M
	整改要求

	18
	整改时限
	ZGSX
	日期型
	-
	M
	整改时限

	19
	复查结果
	FZJG
	整型
	-
	M
	0未复查1已整改2未整改3通过

	20
	复查时间
	FZSJ
	日期型
	-
	O
	复查时间

	21
	执法文书编号
	ZFWSBH
	字符型
	50
	O
	执法文书编号




5 [bookmark: _Toc232588670][bookmark: _Toc228440374][bookmark: _Toc232524491]数字住房基础数据
5.1 [bookmark: _Toc232524492][bookmark: _Toc232588671][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk232154180]既有房屋数据
5.1.1 [bookmark: _Toc232524493][bookmark: _Hlk220339024]既有房屋数据应包括房屋建筑单体信息、房屋定期体检信息、房屋安全鉴定信息等基础数据。
5.1.2 房屋建筑单体信息应符合表5.1.2的规定。
表 5.1.2 房屋建筑单体信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	房屋建筑编码
	FWJZBM
	字符型
	50
	M
	建筑单体唯一编码标识

	2
	单体工程名称
	DTGCMC
	字符型
	200
	M
	单体工程名称

	3
	工程代码
	GCDM
	字符型
	50
	O
	单体工程代码

	4
	项目编码
	XMBM
	字符型
	50
	O
	对应项目基本信息表的项目编码

	5
	标准地址
	BZDZ
	字符型
	200
	O
	符合现行国家标准(地址模型)

	6
	详细地址
	XXDZ
	字符型
	200
	M
	/

	7
	建筑类型
	JZLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.4.2

	8
	工程规划许可年月
	GCGHXKNY
	字符型
	6
	O
	工程规划许可证发证日期年月，如202405

	9
	主要用途
	ZYYT
	字符型
	20
	O
	引用字典表A.4.5

	10
	主要用途文本输入
	ZYYTWBSR
	字符型
	20
	O
	选择其他时填写

	11
	结构类型
	JGLX
	字符型
	5
	O
	引用字典表A.4.3

	12
	保护性建筑类型
	GHXJZLX
	字符型
	5
	O
	保护性建筑类型

	13
	总建筑面积
	ZJZMJ
	浮点型
	15,2
	O
	

	14
	基地面积
	JDMJ
	浮点型
	15,2
	O
	单层面积

	15
	地上建筑面积
	DSJZMJ
	浮点型
	15,2
	O
	

	16
	地下建筑面积
	DXJZMJ
	浮点型
	15,2
	O
	

	17
	是否有附建式人防工程
	SFYFJSRFGC
	字符型
	1
	O
	0:没有 1：有

	18
	人防地下室面积
	RFDXSMJ
	浮点型
	15,2
	C
	当有附建式人防工程时必填

	19
	建筑高度（米）
	JZGD
	浮点型
	10,2
	O
	为地上加地下

	20
	地上高度
	DSGD
	浮点型
	10,2
	O
	大于等于0

	21
	地下高度
	DXGD
	浮点型
	10,2
	O
	大于等于0

	22
	总层数
	ZCS
	浮点型
	10,2
	O
	地上加地下

	23
	地上层数
	DSCS
	整型
	-
	O
	大于等于0

	24
	地下层数
	DXCS
	整型
	-
	O
	大于等于0

	25
	地面停车位
	DMTCW
	整型
	-
	O
	

	26
	地下停车位
	DXTCW
	整型
	-
	O
	

	27
	宗地代码
	ZDDM
	字符型
	50
	O
	由自然资源主管部门在土地调查、登记发证时确定和编制，将该建筑物与它所依附的土地（宗地）进行精准关联

	28
	社区单元网格
	SQDYWG
	字符型
	50
	O
	所属社区网格编码

	29
	地上耐火等级
	DSNHDJ
	字符型
	5
	O
	如“一级”

	30
	地下耐火等级
	DXNHDJ
	字符型
	5
	O
	如“一级”

	31
	抗震设防烈度
	KZSFLD
	字符型
	10
	M
	引用字典表A.4.7

	32
	房屋建筑占地范围
	ZDFW
	地理空间型
	-
	O
	采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准

	33
	父级单体建筑ID
	FATHER_ID
	字符型
	50
	O
	用于显示设计单体的ID，用于施工、监理单体与设计单体关联对应


5.1.3 [bookmark: _Toc232524494]房屋定期体检信息应符合表5.1.3的规定。
表 5.1.3 房屋定期体检信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	房屋建筑代码
	FWBH
	字符型
	50
	M
	与房屋建筑调查信息表关联

	3
	建筑地址
	JZDZ
	字符型
	200
	M
	县（区）街道社区路（街）号完整地址。

	4
	建筑名称
	JZMC
	字符型
	100
	O
	建筑在不动产或规划许可证上的正式名称。

	5
	不动产证编号
	BDCZBH
	字符型
	28
	O
	不动产权证书编号，无则留空。

	6
	产权登记
	CQDJ
	整型
	-
	O
	1已登记，2未登记，3登记中

	7
	是否为兵团飞地
	SF_BTF
	整型
	-
	O
	0否；1是。

	8
	产权人（单位）
	CQR_DW
	字符型
	100
	M
	产权人姓名或单位全称。

	9
	产权人联系电话
	CQR_LXDH
	字符型
	50
	M
	产权人有效联系电话。

	10
	使用人（单位）
	SYR_DW
	字符型
	100
	O
	实际使用人姓名或单位全称。

	11
	使用人联系电话
	SYR_LXDH
	字符型
	50
	O
	实际使用人有效联系电话。

	12
	勘察单位名称
	KCDWMC
	字符型
	100
	O
	原勘察单位全称。

	13
	设计单位名称
	SJDWMC
	字符型
	100
	O
	原设计单位全称。

	14
	施工单位名称
	SGDWMC
	字符型
	100
	O
	原施工单位全称。

	15
	监理单位名称
	JLDWMC
	字符型
	100
	O
	原监理单位全称。

	16
	建筑套数
	JZTS
	字符型
	20
	O
	建筑内独立套（户）数。

	17
	地上层数
	DSCS
	整型
	-
	M
	地上自然层数

	18
	地下层数
	DXCS
	整型
	-
	O
	地下自然层数

	19
	建筑高度
	JZGD
	浮点型
	12,2
	M
	建筑总高度，单位：m。

	20
	设计时间
	SJSJ
	字符型
	50
	O
	设计年份，格式：YYYY。

	21
	完工时间
	WGSJ
	字符型
	50
	O
	竣工年份，格式：YYYY。

	22
	建筑面积
	JZMJ
	浮点型
	12,2
	M
	总建筑面积，单位：m²。

	23
	建造方式
	JZFS
	整型
	-
	O
	1现浇；2装配式；3砌体；4其他

	24
	工程造价
	GCZJ
	浮点型
	15,2
	O
	原工程造价，单位：万元。

	25
	结构类型
	JGLX
	字符型
	255
	M
	引用字典表A.4.3

	26
	原设防烈度
	YSFLD
	字符型
	100
	O
	设计阶段抗震设防烈度。

	27
	现设防烈度
	XSFLD
	字符型
	100
	O
	现行抗震设防烈度

	28
	原设防类别
	YSFLB
	字符型
	100
	O
	设计阶段抗震设防类别

	29
	现设防类别
	XSFLB
	字符型
	100
	O
	现行抗震设防类别

	30
	设防烈度是否提高
	SFLDSFTG
	字符型
	10
	O
	是/否/不涉及

	31
	设防烈度提高信息
	SFLDTGXX
	字符型
	100
	C
	当设防烈度提高=是时填写说明。

	32
	设防类别是否提高
	SFLBSFTG
	字符型
	100
	O
	是/否/不涉及。

	33
	设防类别提高信息
	SFLBTGXX
	字符型
	100
	C
	当设防类别提高=是时填写说明。

	34
	使用功能改变
	SYGNGB
	字符型
	50
	O
	有/无。

	35
	使用功能改变前
	SYGB_GBQ
	字符型
	255
	C
	当“使用功能改变=有”时填写。

	36
	使用功能改变后
	SYGB_GBH
	字符型
	255
	C
	当“使用功能改变=有”时填写。

	37
	主体结构改变
	ZTJGGB
	字符型
	50
	O
	有/无。

	38
	主体结构改变信息
	ZTJGGBXX
	字符型
	50
	C
	当“主体结构改变=有”时填写。

	39
	主体结构改变其他
	ZTJGGBQT
	字符型
	255
	C
	当“主体结构改变信息=其他”时填写。

	40
	使用荷载变化
	SYHZBH
	字符型
	50
	O
	有/无。

	41
	加固情况
	JGQK
	字符型
	50
	O
	有/无。

	42
	加固证明文件是否有效完整
	JGZM_YXWZ
	字符型
	50
	C
	当“加固情况=有”时填写：是/否。

	43
	加固时间
	JGSJ
	日期型
	-
	C
	当“加固情况=有”时填写，格式：YYYY-MM-DD。

	44
	加固设计图纸
	JGSJTZ
	字符型
	50
	C
	当“加固情况=有”时填写：有/无。

	45
	加固施工单位
	JGSGDW
	字符型
	255
	C
	当“加固情况=有”时填写。

	46
	加固施工质量控制资料
	JGSGZLKZ
	字符型
	50
	C
	当“加固情况=有”时填写：有/无。

	47
	加固内容
	JGNR
	字符型
	255
	C
	当“加固情况=有”时简要描述

	48
	加固投入后使用情况
	JGTRSYQK
	字符型
	255
	C
	当“加固情况=有”时填写

	49
	受灾情况
	SZQK
	字符型
	50
	O
	有/无。

	50
	受灾情况信息
	SZQKXX
	字符型
	50
	C
	当“受灾情况=有”时填写

	51
	场地与地基基础排查评估
	CDYDJJCPC
	字符型
	6
	M
	合格/不合格/无此内容

	52
	上部结构排查评估
	SBJGPC
	字符型
	6
	M
	合格/不合格/无此内容

	53
	隔震与消能减震设施排查评估
	GZYXNJZSSPC
	字符型
	6
	O
	合格/不合格/无此内容

	54
	建筑非结构构件及附属设施排查评估
	JZFJGGJPC
	字符型
	6
	O
	合格/不合格/无此内容

	55
	排查评估结论
	PCPGJL
	整型
	-
	M
	1安全，2基本安全，3隐患，4危险

	56
	排查评估结论-其他问题
	PCPGJLQT
	字符型
	2000
	C
	当结论含“其他”时填写。

	57
	排查评估建议
	PCPGJY
	整型
	-
	M
	1继续使用，2观察使用，3限制使用，4停止使用，5拆除

	58
	排查评估人
	PCPGR
	字符型
	100
	M
	负责评估人员姓名

	59
	排查评估日期
	PCPGRQ
	日期型
	-
	M
	评估完成日期

	60
	排查评估单位意见
	PCPGDWYJ
	字符型
	255
	M
	评估单位意见简述

	61
	排查评估单位意见日期
	PCPGDWYJRQ
	日期型
	-
	M
	出具意见日期

	62
	排查人
	PCR
	字符型
	50
	M
	现场排查人员姓名

	63
	整治状态
	ZZZT
	整型
	-
	M
	0待整治；1整治中；2县级审核中；3地级审核中；4已整治；5不通过。

	64
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明


5.1.4 [bookmark: _Toc232524495]房屋安全鉴定信息应符合表5.1.4的规定
表 5.1.4 房屋安全鉴定信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统自动生成的唯一标识符

	2
	房屋建筑代码
	FWJZDM
	字符型
	50
	M
	与房屋建筑调查信息表关联

	3
	鉴定编号
	JDBH
	字符型
	50
	M
	本次安全鉴定的唯一业务编号

	4
	鉴定状态
	JDZT
	字符型
	1
	M
	0：待鉴定；1：鉴定中；2：已鉴定；
3：鉴定作废

	5
	鉴定起始日期
	JDQSRQ
	日期型
	-
	M
	实际开始鉴定的日期。

	6
	鉴定完成日期
	JDWCRQ
	日期型
	-
	C
	鉴定状态为“2”已鉴定时必填

	7
	鉴定结论
	JDJL
	字符型
	1
	C
	引用字典表A.4.11

	8
	鉴定报告有效日期
	JDBGYXRQ
	日期型
	-
	O
	鉴定报告有效日期

	9
	处理建议
	CLJY
	文本型
	-
	O
	鉴定状态为“2”已鉴定时必填。后续处理意见。

	10
	是否需要整治
	SFZZ
	字符型
	1
	O
	鉴定状态为“2”已鉴定时必填。0：否；1：是。

	11
	整治建议
	ZZJY
	文本型
	-
	C
	当“是否需要整治=1”时必填。

	12
	鉴定机构名称
	JDJGMC
	字符型
	200
	M
	承担鉴定的机构法定全称

	13
	鉴定机构统一社会信用代码
	JDJGTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	鉴定机构的统一社会信用代码

	14
	鉴定机构地址
	JDJGDZ
	字符型
	200
	O
	鉴定机构详细通讯地址

	15
	鉴定机构联系人
	JDJGLXR
	字符型
	50
	O
	鉴定机构指定联系人

	16
	鉴定机构联系电话
	JDJGLXDH
	字符型
	20
	M
	鉴定机构联系电话

	17
	现场鉴定人员
	XCJDJS
	字符型
	200
	M
	现场主检及参与人员姓名，用逗号分隔。

	18
	委托单位名称
	WTDWMC
	字符型
	200
	M
	发起鉴定的单位法定全称

	19
	委托单位统一社会信用代码
	WTDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	委托单位的统一社会信用代码

	20
	委托联系人
	WTLXR
	字符型
	50
	M
	委托单位指定联系人。

	21
	委托联系电话
	WTLXDH
	字符型
	20
	M
	委托单位联系电话。

	22
	鉴定报告附件
	JDBGID
	字符型
	50
	O
	鉴定报告电子文件在系统中的存储地址

	23
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他需要补充的说明信息


5.2 [bookmark: _Toc232524498][bookmark: _Toc232588672][bookmark: _Hlk207718201]房地产市场数据
5.2.1 [bookmark: _Toc232524499][bookmark: OLE_LINK14]房地产市场数据包括商品房预售许可信息、商品房预售资金监管信息、合同网签备案信息、房地产市场监测信息和房屋租赁管理信息等基础数据。
5.2.2 商品房预售许可信息应符合表5.2.2的规定。


表 5.2.2 商品房预售许可信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	预售证编号
	YSKZBH
	字符型
	100
	M
	预售许可证唯一标识

	3
	项目编号
	XMBM
	字符型
	100
	M
	全国项目库统一编码

	4
	预销售项名称
	YSXMMC
	字符型
	255
	M
	预售楼栋或组团名称

	5
	预售证证书号
	YSZBH
	字符型
	200
	M
	纸质证书印刷号

	6
	预售楼栋数
	YSLDS
	整型
	-
	M
	栋

	7
	预售套数
	YSTS
	整型
	-
	M
	套

	8
	预售面积
	YSMJ
	浮点型
	18,2
	M
	m²

	9
	预售住宅套数
	YSZZTS
	整型
	-
	M
	套

	10
	预售住宅面积
	YSZZMJ
	浮点型
	18,2
	M
	m²

	11
	预售商业面积
	YSSYMJ
	浮点型
	18,2
	O
	m²

	12
	预售其他面积
	YSQTMJ
	浮点型
	18,2
	O
	m²

	13
	发证时间
	FZSJ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	14
	证书开始时间
	ZSKSSJ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	15
	证书结束时间
	ZSJSSJ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	16
	发证机构
	FZJG
	字符型
	255
	M
	住建主管部门全称

	17
	用途性质
	YTXZ
	整型
	-
	M
	字典：1住宅 2商业 3办公 4其他

	18
	项目坐落
	XMZL
	字符型
	200
	M
	公安标准地址

	19
	所在省份代码
	SZSFDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 省级代码

	20
	所在城市代码
	SZCSDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 市级代码

	21
	所在区县代码
	SZQXDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 区县级代码

	22
	所在街道代码
	SZJDDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 10114 街道级代码

	23
	开发企业代码
	KFQYCODE
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	24
	历史标识
	LSBZ
	整型
	-
	M
	0正常 1注销 2吊销

	25
	终止时间
	ZZSJ
	日期型
	-
	O
	许可证失效日期

	26
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	[bookmark: _Toc232524500]27
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


5.2.3 商品房预售资金监管信息包括预售商品房资金监管账户信息和商品房预售资金监管协议信息，其中预售商品房资金监管账户信息应符合表5.2.3-1，商品房预售资金监管协议信息表5.2.3-2的规定。
表 5.2.3-1 预售商品房资金监管账户信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	监管账户编号
	JGZHBH
	字符型
	100
	M
	预售资金监管系统唯一编号

	3
	监管账户
	JGZH
	字符型
	100
	M
	银行账号

	4
	监管账户名
	JGNAM
	字符型
	255
	M
	账户全称

	5
	监管机构编号
	JGJGBH
	字符型
	100
	M
	住建/金融监管局编码

	6
	监管机构名称
	JGJGMC
	字符型
	255
	M
	监管机构全称

	7
	余额
	YE
	浮点型
	18,2
	M
	元

	8
	账户状态
	ZHZT
	整型
	-
	M
	1正常 2冻结 3注销

	9
	历史标识
	LSBZ
	整型
	-
	M
	字典：0正常 1注销 2撤销

	10
	终止时间
	ZZSJ
	日期型
	-
	O
	账户注销日期

	11
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	12
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次变更



表 5.2.3-2 商品房预售资金监管协议信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	监管协议编号
	JGXYBH
	字符型
	100
	M
	三方协议唯一号

	3
	项目编码
	XMBM
	字符型
	100
	M
	工程建设全生命周期唯一代码

	4
	项目名称
	XMMC
	字符型
	255
	M
	预售许可证项目名称

	5
	开发企业编号
	KFQYBH
	字符型
	18
	M
	企业统一社会信用代码

	6
	开发企业名称
	KFQYMC
	字符型
	100
	M
	企业全称

	7
	土地证证号
	TDZZH
	字符型
	18
	O
	土地证证号

	8
	不动产单元号
	BDCDYH
	字符型
	28
	M
	GB/T 37346-2019

	9
	土地面积
	TDMJ
	浮点型
	12,2
	M
	㎡

	10
	规划许可证证号
	GHXKZZH
	字符型
	255
	M
	建设工程规划许可证号

	11
	规划面积
	GHMJ
	浮点型
	12,2
	M
	㎡

	12
	预售证面积
	YSZMJ
	浮点型
	12,2
	M
	㎡

	13
	住宅面积
	ZZMJ
	浮点型
	12,2
	M
	㎡

	14
	非住宅面积
	FZZMJ
	浮点型
	12,2
	M
	㎡

	15
	监管账户编号
	JGZHBH
	字符型
	100
	M
	外键→监管账户信息表

	16
	监管账户户名
	JGZHHM
	字符型
	255
	M
	银行开户名

	17
	监管账户开户行
	JGZHKHH
	字符型
	255
	M
	开户银行全称

	18
	监管额度
	JGED
	浮点型
	18,2
	M
	协议监管总额（元）

	19
	协议状态
	XYZT
	整型
	-
	M
	1有效 2终止 3撤销

	20
	变更标志
	BGBZ
	布尔型
	-
	O
	0无变更 1已变更

	21
	撤销标志
	CXBZ
	布尔型
	-
	O
	0未撤销 1已撤销

	22
	备案状态
	BAZT
	整型
	-
	M
	1已备案 2待备案 3退回

	23
	历史标识
	LSBZ
	整型
	-
	M
	同上

	24
	终止时间
	ZZSJ
	日期型
	-
	O
	协议终止日期

	25
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	26
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改时间


5.2.4 [bookmark: _Toc232524501]合同网签备案信息应符合表5.2.4-1和表5.2.4-2的规定。
表 5.2.4-1商品房网签合同信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	商品房合同编号
	SPFHTBH
	字符型
	100
	M
	网签系统唯一合同号

	3
	房屋单元编码
	FWBH
	字符型
	100
	M
	房屋测绘成果编号

	4
	合同编号
	HTBH
	字符型
	50
	M
	开发企业内部合同号

	5
	产权人（单位）
	CQR_DW
	字符型
	100
	M
	产权人姓名或单位全称。

	6
	产权人联系电话
	CQR_LXDH
	字符型
	50
	M
	产权人有效联系电话。

	7
	房屋坐落
	FWZL
	字符型
	200
	M
	公安标准地址

	8
	合同面积
	HTMJ
	浮点型
	12,2
	M
	m²

	9
	合同金额
	HTJE
	浮点型
	12,2
	M
	元

	10
	计价方式
	JJFS
	整型
	-
	M
	字典：1按面积 2按套 3按栋

	11
	单价
	DJ
	浮点型
	12,2
	M
	元/m²

	12
	付款方式
	FKFS
	整型
	-
	M
	1一次性 2按揭 3分期

	13
	贷款方式
	DKFS
	整型
	-
	M
	1商贷 2公积金 3组合

	14
	首付款金额
	SFKJE
	浮点型
	12,2
	M
	元

	15
	贷款金额
	DKJE
	浮点型
	12,2
	M
	元

	16
	贷款期限
	DKQX
	整型
	-
	M
	月

	17
	商业贷款金额
	SYDKJE
	浮点型
	12,2
	O
	元

	18
	公积金贷款金额
	GJJDKJE
	浮点型
	12,2
	O
	元

	19
	是否资金监管
	SFZJJG
	布尔型
	-
	M
	0否 1是

	20
	交付期限
	JFQX
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	21
	合同签订时间
	HTQDSJ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	22
	合同备案时间
	HTBASJ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	23
	是否备案
	SFBA
	布尔型
	-
	M
	0未备案 1已备案

	24
	合同类别
	HTLB
	整型
	-
	M
	字典：1预售 2现售

	25
	变更标志
	BGBZ
	布尔型
	-
	O
	0无变更 1已变更

	26
	撤销标志
	CXBZ
	布尔型
	-
	O
	0未撤销 1已撤销

	27
	历史标志
	LSBZ
	整型
	-
	M
	字典：0正常 1注销

	28
	终止时间
	ZZSJ
	日期型
	-
	O
	合同注销日期

	29
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	30
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改



表 5.2.4-2 存量房网签合同信息
	[bookmark: OLE_LINK15]序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	存量房合同编号
	CLFHTBH
	字符型
	100
	M
	存量房网签平台唯一合同号

	3
	房屋单元编号
	FWBH
	字符型
	100
	M
	与房屋测绘库主键一致

	4
	合同编号
	HTBH
	字符型
	50
	M
	经纪机构/交易双方内部合同号

	5
	房屋坐落
	FWZL
	字符型
	200
	M
	公安标准地址

	6
	合同面积
	HTMJ
	浮点型
	12,2
	M
	㎡

	7
	合同金额
	HTJE
	浮点型
	12,2
	M
	元

	8
	贷款金额
	DKJE
	浮点型
	12,2
	O
	元

	9
	贷款期限
	DKQX
	整型
	-
	O
	月

	10
	商业贷款金额
	SYDKJE
	浮点型
	12,2
	O
	元

	11
	公积金贷款金额
	GJJDKJE
	浮点型
	12,2
	O
	元

	12
	付款方式
	FKFS
	整型
	-
	M
	1一次性 2按揭 3分期

	13
	贷款方式
	DKFS
	整型
	-
	M
	1商贷 2公积金 3组合

	14
	转让方式
	ZRFS
	整型
	-
	M
	1买卖 2赠与 3继承

	15
	是否资金监管
	SFZJJG
	布尔型
	-
	M
	0否 1是

	16
	合同签订日期
	HTQDSJ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	17
	合同备案日期
	HTBASJ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD

	18
	变更标志
	BGBZ
	布尔型
	-
	O
	0无变更 1已变更

	19
	撤销标志
	CXBZ
	布尔型
	-
	O
	0未撤销 1已撤销

	20
	历史标志
	LSBZ
	整型
	-
	M
	0正常 1注销

	21
	终止时间
	ZZSJ
	日期型
	-
	O
	合同注销或失效日期

	22
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	23
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改



5.2.5 [bookmark: _Toc232524502]房地产市场监测信息应符合表5.2.5的规定
表 5.2.5 房地产市场监测信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	行政区代码
	XZQDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 区县级代码

	3
	行政区名称
	XZQMC
	字符型
	100
	M
	区县级行政区名称

	4
	新建商品房成交面积_当年
	XJSPFCJMJ_BN
	浮点型
	18,2
	M
	万平方米

	5
	新建商品房成交面积_当年同比
	XJSPFCJMJ_BN_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	6
	新建商品房成交金额_当年
	XJSPFCJJE_BN
	浮点型
	18,2
	M
	亿元

	7
	新建商品房成交金额_当年同比
	XJSPFCJJE_BN_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	8
	二手房成交面积_当年
	ESFCJMJ_BN
	浮点型
	18,2
	M
	万平方米

	9
	二手房成交面积_当年同比
	ESFCJMJ_BN_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	10
	二手房成交金额_当年
	ESFCJJE_BN
	浮点型
	18,2
	M
	亿元

	11
	二手房成交金额_当年同比
	ESFCJJE_BN_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	12
	新建商品房成交面积_当月
	XJSPFCJMJ_BY
	浮点型
	18,2
	M
	万平方米

	13
	新建商品房成交面积_当月同比
	XJSPFCJMJ_BY_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	14
	新建商品房成交面积_当月环比
	XJSPFCJMJ_BY_HB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	15
	新建商品房成交金额_当月
	XJSPFCJJE_BY
	浮点型
	18,2
	M
	亿元

	16
	新建商品房成交金额_当月同比
	XJSPFCJJE_BY_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	17
	新建商品房成交金额_当月环比
	XJSPFCJJE_BY_HB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	18
	二手房成交面积_当月
	ESFCJMJ_BY
	浮点型
	18,2
	M
	万平方米

	19
	二手房成交面积_当月同比
	ESFCJMJ_BY_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	20
	二手房成交面积_当月环比
	ESFCJMJ_BY_HB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	21
	二手房成交金额_当月
	ESFCJJE_BY
	浮点型
	18,2
	M
	亿元

	22
	二手房成交金额_当月同比
	ESFCJJE_BY_TB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	23
	二手房成交金额_当月环比
	ESFCJJE_BY_HB
	浮点型
	18,2
	M
	%

	24
	指标生成日期
	ZBSCRQ
	日期型
	-
	M
	统计生成日期

	25
	指标所属日期
	ZBSSRQ
	字符型
	20
	M
	统计周期标识（如 2024-05）

	26
	数据状态
	SJZT
	整型
	-
	M
	引用字典表A.7.5

	27
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


5.2.6 [bookmark: _Toc232524503]房屋租赁管理信息应符合表5.2.6的规定。
表 5.2.6 房屋租赁管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	租赁合同编号
	ZLHTBH
	字符型
	50
	M
	租赁合同的唯一编号

	3
	合同号
	HTH
	字符型
	50
	M
	合同本身的编号

	4
	房屋单元编号
	FWBH
	字符型
	50
	M
	房屋的唯一编号

	5
	房屋坐落
	FWZL
	字符型
	200
	M
	房屋的具体地址。

	6
	不动产权证号
	BDCZH
	字符型
	28
	M
	不动产证书编号

	7
	权利人
	QLR
	字符型
	100
	M
	不动产权利人姓名

	8
	合同面积(平方米)
	HTMJ
	浮点型
	10,2
	M
	租赁合同面积（单位：平方米）

	9
	合同金额(元)
	HTJE
	浮点型
	15,2
	M
	租赁合同总金额（单位：元）

	10
	租金单价(元/平方米/月)
	ZJDJ
	浮点型
	10,2
	M
	租金单价（单位：元/平方米/月）

	11
	押金(元)
	YJ
	浮点型
	15,2
	M
	押金金额（单位：元）

	12
	支付方式
	ZFFS
	整型
	-
	M
	支付方式（如：1=月付，2=季付，3=半年付，4=年付）

	13
	是否资金监管
	SFZJJG
	布尔型
	-
	M
	是否进行资金监管

	14
	租赁期限起始
	ZLQXQS
	日期型
	-
	M
	租赁期限开始日期

	15
	租赁期限终止
	ZLQXZZ
	日期型
	-
	M
	租赁期限结束日期

	16
	合同签订时间
	HTQDSJ
	日期型
	-
	M
	合同签订的具体时间

	17
	合同备案时间
	HTBASJ
	日期型
	-
	M
	合同备案的具体时间

	18
	租赁方式
	ZLFS
	整型
	-
	M
	租赁方式（如：1=整租，2=合租，3=分租）

	19
	出租人姓名
	CZRXM
	字符型
	30
	M
	出租人姓名

	20
	出租人证件类型
	CZRZJLX
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	21
	出租人证件号码
	CZRZJHM
	字符型
	18
	M
	出租人证件号码

	22
	出租人联系电话
	CZRLXDH
	字符型
	20
	M
	出租人联系电话

	23
	承租人姓名
	CZRXM2
	字符型
	30
	M
	承租人姓名

	24
	承租人证件类型
	CZRZJLX2
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	25
	承租人证件号码
	CZRZJHM2
	字符型
	18
	M
	承租人证件号码

	26
	承租人联系电话
	CZRLXDH2
	字符型
	20
	M
	承租人联系电话

	27
	经纪企业编号
	JJQYBH
	字符型
	50
	O
	经纪企业的编号

	28
	经纪人编号
	JJRBH
	字符型
	50
	O
	经纪人的编号

	29
	变更标志
	BGBZ
	布尔型
	-
	M
	是否有变更记录

	30
	撤销标志
	CXBZ
	布尔型
	-
	M
	是否已撤销

	31
	历史标志
	LSBZ
	布尔型
	-
	M
	是否为历史记录

	32
	终止时间
	ZZSJ
	日期型
	-
	O
	合同终止时间

	33
	终止原因
	ZZYY
	整型
	-
	O
	终止原因（如：1=合同到期，2=双方协商，3=违约，4=其他）

	34
	备案状态
	BAZT
	整型
	-
	M
	备案状态（如：1=已备案，2=已变更，3=已撤销，4=已终止）

	35
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	36
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	37
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


5.3 [bookmark: _Toc232524505][bookmark: _Toc232588673][bookmark: _Hlk232004329][bookmark: _Hlk208920099]住房保障数据
5.3.1 [bookmark: _Toc1763677][bookmark: _Toc2938373][bookmark: _Toc5610530][bookmark: _Toc232524506]住房保障数据包括保障房申请信息、保障房配给管理信息和城镇危旧房改造信息等基础数据。
5.3.2 [bookmark: _Toc304835573]保障房申请信息包括申请人基本信息和保障对象信息。
1 申请人基本信息应符合表5.3.2-1的规定
表 5.3.2-1 申请人基本信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	申请人编号
	SQRBH
	字符型
	32
	M
	申请人每一次申请时的GUID编号

	2
	申请人姓名
	SQRXM
	字符型
	30
	M
	可含中文字符

	3
	性别
	XB
	字符型
	2
	M
	性别（“男”“女”）

	4
	证件类型
	ZJLB
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.2.2

	5
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	18
	M
	申请人的证件号码，可含中文字符

	6
	出生日期
	CSRQ
	日期型
	-
	M
	出生日期

	7
	民族
	MZ
	字符型
	20
	M
	民族（如“汉族”“回族”）

	8
	婚姻状况
	HYZK
	字符型
	2
	M
	《个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码》GB/T2261.2

	9
	申请人所属群体
	SQRSSQT
	字符型
	1000
	M
	引用字典表A.4.10

	10
	是否本地户籍
	SFBDHJ
	字符型
	1
	M
	是或否

	11
	户籍所在地
	HJSZD
	字符型
	12
	O
	同行政区划代码

	12
	户口迁入日期型
	HKQRRQ
	日期型
	-
	O
	户口迁入日期型

	13
	居住年限
	JZNX
	日期时间型
	3，1
	O
	申请人在申请所在地的居住年限

	14
	居住证号码
	JZZHM
	字符型
	30
	O
	申请人在申请所在地的居住证号码，可含中文字符

	15
	联系电话
	LXDH
	字符型
	50
	M
	联系电话

	16
	申请人月收入
	SQRYSR
	浮点型
	8,2
	M
	申请人的月收入

	17
	就业情况
	JYQK
	字符型
	10
	M
	在职 待业 失业 离退休 
灵活就业 其他

	18
	就业年限
	JYNX
	日期时间型
	3，1
	O
	申请人在申请所在地的就业年限

	19
	文化程度
	WHCD
	字符型
	2
	M
	《文化程度代码》GB/T 4658

	20
	毕业时间
	BYSJ
	日期型
	-
	C
	申请人从获得最高文化程度的院校毕业的时间

	21
	行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	12
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	22
	申请人类型
	SQRLX
	字符型
	50
	M
	城镇低保住房困难家庭  
城镇低收入住房困难家庭  
城镇中等偏下收入住房困难家庭                新就业无房职工        在城镇稳定就业的外来务工人员                其他

	23
	保障方式
	BZFS
	字符型
	10
	M
	实物配租、租赁补贴等

	24
	申请所在地
	SQSZD
	字符型
	12
	M
	业务受理所在区域

	25
	现住址所在地
	XZZSZD
	字符型
	12
	O
	现住址所在区域

	26
	现住址
	XZZ
	字符型
	500
	O
	现在住所的详细地址

	27
	工作单位
	GZDW
	字符型
	300
	M
	主申请人所在的工作单位名称

	28
	申请人口数
	SQRKS
	整型
	2
	M
	参加申请保障资格的人数

	29
	人均月收入
	RJYSR
	浮点型
	8,2
	M
	主申请人与共同申请人的月收入平均值，根据申请人口数由系统自动生成

	30
	人均住房建筑面积
	RJZFJZMJ
	浮点型
	6,2
	M
	主申请人与共同申请人在申请所在地自有房屋建筑面积的平均值，根据申请人口数由系统自动生成

	31
	总住房建筑面积
	ZZFJZMJ
	浮点型
	6,2
	M
	主申请人与共同申请人在申请所在地自有房屋建筑面积的总和

	32
	申请日期型
	SQRQ
	日期型
	-
	M
	申请人提出准入申请的日期型

	33
	审批日期型
	SPRQ
	日期型
	-
	O
	终审的时间

	34
	审批意见
	SPYJ
	字符型
	500
	O
	终审的意见，从审批流程中由系统获取，可含中文字符

	35
	终审机构
	ZSJG
	字符型
	100
	O 
	最终审核的单位，可含中文字符


2 保障对象信息应符合表5.3.2-2的规定。
表 5.3.2-2 保障对象信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	保障对象申请编号
	BZDXSQBH
	字符型
	32
	M
	保障对象申请业务的GUID编号

	2
	保障对象编号
	BZDXBH
	字符型
	32
	M
	关联主申请人的保障对象GUID编号

	3
	住房保障业务类型
	BZYWLB
	字符型
	2
	M
	引用字典表A.4.9

	4
	轮候开始日期型
	LHKSRQ
	日期型
	-
	M
	保障对象进入轮候期的日期型，即取得保障资格的日期型

	5
	实施保障日期型
	SSBZRQ
	日期型
	-
	M
	签订有效保障合同的日期型

	6
	复核年度
	FHND
	日期型
	-
	C
	资格复核的所属年度

	7
	复核日期型
	FHRQ
	日期型
	-
	C
	完成资格复核的时间

	8
	复核结果
	FHJG
	字符型
	1
	C
	--

	9
	退出保障日期型
	TCBZRQ
	日期型
	-
	C
	退出保障的日期型

	10
	退出保障原因
	TCBZYY
	字符型
	100
	C
	退出保障的原因

	11
	保障状态
	BZZT
	字符型
	20
	M
	尚未实施保障
正在实施保障
退出保障

	12
	行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	12
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）


5.3.3 [bookmark: _Toc2938374][bookmark: _Toc323395508][bookmark: _Toc1763680][bookmark: _Toc5610533][bookmark: _Toc309564517][bookmark: _Toc309564665][bookmark: _Toc309565516][bookmark: _Toc532396027][bookmark: _Toc232524507]保障房配给管理信息应符合表5.3.3的规定
表 5.3.3 保障房配给管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	合同编号
	HTBH
	字符型
	32
	M
	合同编号

	2
	保障对象编号
	BZDXBH
	字符型
	32
	M
	保障对象编号

	3
	房屋编号
	FWBH
	字符型
	32
	M
	房屋编号

	4
	合同类型
	HTLX
	字符型
	20
	M
	实物配租合同
租赁补贴合同
其他

	5
	出租方
	CZF
	字符型
	300
	M
	出租方

	6
	承租人姓名
	CZRXM
	字符型
	30
	M
	承租人姓名

	7
	月租金
	YZJ
	浮点型
	10,2
	M
	月租金

	8
	月租金减免金额
	YZJJMJE
	浮点型
	10,2
	C
	月租金减免金额

	9
	月补贴金额
	YBTJE
	浮点型
	10,2
	C
	月补贴金额

	10
	补贴发放对象
	BTFFDX
	字符型
	20
	C
	补贴发放对象

	11
	发放起始日期型
	FFQSRQ
	日期型
	-
	C
	发放起始日期型

	12
	合同签署日期型
	HTQSRQ
	日期型
	-
	M
	合同签署日期型

	13
	合同生效日期型
	HTSXRQ
	日期型
	-
	M
	合同生效日期型

	14
	合同终止日期型
	HTZZRQ
	日期型
	-
	M
	合同终止日期型

	15
	实际终止日期型
	SJZZRQ
	日期型
	-
	C
	实际终止日期型

	16
	合同终止原因
	HTZZYY
	字符型
	100
	C
	合同终止原因

	17
	合同状态
	HTZT
	字符型
	1
	M
	1=有效  0=无效

	18
	行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）


5.3.4 [bookmark: _Toc232524508]城镇危旧房改造信息应符合表5.3.4的规定
表 5.3.4 城镇危旧房管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	3
	统计年度
	TJND
	整型
	-
	M
	统计年度（如2025）

	4
	计划任务数
	JHRWS
	整型
	-
	M
	计划改造房屋总数（套/间）

	5
	开工任务数
	KGRWS
	整型
	-
	M
	已开工改造房屋数（套/间）

	6
	竣工任务数
	JGRWS
	整型
	-
	M
	已竣工改造房屋数（套/间）

	7
	中央补助资金
	ZYBZZJ
	浮点型
	15,2
	M
	中央补助资金（万元）

	8
	完成投资
	WCTZ
	浮点型
	15,2
	M
	完成投资金额（万元）

	9
	安置房开工数量
	AZFKGSL
	整型
	-
	O
	安置房开工数量（套）

	10
	安置房竣工数量
	AZFJGSL
	整型
	-
	O
	安置房竣工数量（套）


5.4 [bookmark: _Toc232524509][bookmark: _Toc232588674][bookmark: _Hlk232154258]小区物业数据
5.4.1 [bookmark: _Toc232524510]小区物业数据包括小区管理信息和物业管理服务信息等基础数据。
5.4.2 小区管理信息应包括住房小区信息、小区住户信息和业委会信息等基础数据，其中住房小区信息应符合表5.4.2-1的规定，小区住户信息应符合表5.4.2-2的规定，业委会信息应符合表5.4.2-3的规定。
表 5.4.2-1 住房小区信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	小区编号
	XQBM
	字符型
	100
	M
	小区唯一标识

	3
	小区名称
	XQMC
	字符型
	50
	M
	小区正式名称

	4
	小区别名
	QTMC
	字符型
	50
	O
	小区别名

	5
	小区坐落
	XQZL
	字符型
	200
	M
	小区详细地址

	6
	所在省份代码
	SZSFDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 省级代码

	7
	所在城市代码
	SZCSDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 市级代码

	8
	所在区县代码
	SZQXDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 区县级代码

	9
	所在街道代码
	SZJDDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 10114 街道级代码

	10
	所在社区代码
	SZSQDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 10114 社区级代码

	11
	小区交付状态
	XQJFZT
	整型
	-
	M
	字典：1未交付 2部分交付 3已交付

	12
	规划用途
	GHYT
	整型
	-
	M
	字典：1住宅 2商业 3办公 4其他

	13
	物业管理状态
	WYGLZT
	整型
	-
	M
	字典：1未管理 2部分管理 3全面管理

	14
	竣工年份
	JGSJ
	整型
	-
	O
	竣工年份

	15
	停车场类型
	TCCLX
	整型
	-
	O
	字典：1地面 2地下 3立体

	16
	地上车位数
	DSCWS
	整型
	-
	O
	地上车位数量

	17
	地下车位数
	DXCWS
	整型
	-
	O
	地下车位数量

	18
	总幢数
	ZZS
	整型
	-
	M
	小区总幢数

	19
	总户数
	ZHS
	整型
	-
	M
	小区总户数

	20
	总建筑面积
	ZJZMJ
	浮点型
	12,3
	M
	小区总建筑面积

	21
	占地面积
	ZDMJ
	浮点型
	12,3
	M
	小区占地面积

	22
	容积率
	RJL
	浮点型
	4,2
	M
	小区容积率

	23
	小区东至
	XQDZ
	字符型
	200
	O
	小区东边界描述

	24
	小区西至
	XQXZ
	字符型
	200
	O
	小区西边界描述

	25
	小区南至
	XQNZ
	字符型
	200
	O
	小区南边界描述

	26
	小区北至
	XQBZ
	字符型
	200
	O
	小区北边界描述

	27
	历史标志
	LSBZ
	整型
	-
	M
	字典：0正常 1历史遗留

	28
	社区单元网格
	SQDYWG
	字符型
	50
	O
	所属社区网格编码

	29
	终止时间
	ZZSJ
	日期型
	-
	O
	小区终止时间

	30
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	31
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


表 5.4.2-2 小区住户信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	户编号
	HBH
	整型
	-
	M
	户的唯一编号，依据房屋单元编码规则

	3
	逻辑幢编号
	LJZBH
	整型
	-
	M
	所属逻辑幢编号

	4
	实际层
	SJC
	浮点型
	3
	M
	实际楼层数

	5
	名义层
	MYC
	字符型
	50
	M
	名义楼层描述

	6
	户号
	HH
	整型
	-
	M
	户内编号

	7
	室号部位
	SHBW
	字符型
	20
	M
	房间位置描述

	8
	户型
	HX
	整型
	-
	M
	引用字典表A.4.6

	9
	房屋户型结构
	HXJG
	整型
	-
	M
	引用字典表A.4.6

	10
	房屋用途类型
	FWYT
	整型
	-
	M
	引用字典表A.4.5

	11
	预测建筑面积
	YCJZMJ
	浮点型
	15,3
	M
	单位：平方米

	12
	预测套内面积
	YCTNJZMJ
	浮点型
	15,3
	M
	预测套内面积

	13
	预测分摊面积
	YCFTJZMJ
	浮点型
	15,3
	M
	预测分摊面积

	14
	预测地下面积
	YCDXBFJZMJ
	浮点型
	15,3
	O
	预测地下部分面积

	15
	预测其他面积
	YCQTJZMJ
	浮点型
	15,3
	O
	预测其他面积

	16
	预测分摊系数
	YCFTXS
	浮点型
	12,6
	O
	预测分摊系数

	17
	实测建筑面积
	SCJZMJ
	浮点型
	15,3
	O
	实测建筑面积

	18
	实测套内面积
	SCTNJZMJ
	浮点型
	15,3
	O
	实测套内面积

	19
	实测分摊面积
	SCFTJZMJ
	浮点型
	15,3
	O
	实测分摊面积

	20
	实测地下面积
	SCDXBFJZMJ
	浮点型
	15,3
	O
	实测地下部分面积

	21
	实测其他面积
	SCQTJZMJ
	浮点型
	15,3
	O
	实测其他面积

	22
	实测分摊系数
	SCFTXS
	浮点型
	12,6
	O
	实测分摊系数

	23
	共有土地面积
	GYTDMJ
	浮点型
	15,3
	O
	共有土地面积

	24
	分摊土地面积
	FTTDMJ
	浮点型
	15,3
	O
	分摊土地面积

	25
	独用土地面积
	DYTDMJ
	浮点型
	15,3
	O
	独用土地面积

	26
	房屋类型
	FWLX
	整型
	-
	M
	引用字典表A.4.2

	27
	房屋性质
	FWXZ
	整型
	-
	M
	引用字典表A.4.4

	28
	房产平面图编号
	FCPMTBH
	整型
	-
	O
	房产平面图编号

	29
	销售状态
	HXSZT
	整型
	-
	M
	1=预售，2=现售

	30
	房间号
	FJH
	字符型
	200
	O
	房间号

	31
	单元号
	DY
	字符型
	50
	O
	单元号

	32
	层编号
	CBH
	整型
	-
	M
	所属层编号

	33
	阳台数（开放）
	KFYTS
	整型
	-
	O
	开放阳台数量

	34
	阳台数（封闭）
	FBYTS
	整型
	-
	O
	封闭阳台数量

	35
	是否存在电梯
	YWDT
	整型
	-
	O
	1=是，0=否

	36
	备注
	BZ
	字符型
	2000
	O
	备注信息


表 5.4.2-3 业委会信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	业委会编号
	YEHBH
	字符型
	100
	M
	业委会唯一标识

	3
	小区编号
	XQBH
	字符型
	100
	M
	关联物业小区信息表

	4
	业委会类型
	YWHLX
	字符型
	4
	M
	字典：1住宅小区 2商业物业 3混合型

	5
	业委会届别
	YWHJB
	字符型
	4
	M
	业委会届数，如“第一届”

	6
	业委会任期开始时间
	RQKSSJ
	日期型
	-
	M
	任期开始日期

	7
	业委会任期截止时间
	RQJZSJ
	日期型
	-
	M
	任期结束日期

	8
	业委会主任
	YWHZR
	字符型
	30
	M
	主任姓名

	9
	主任联系方式
	ZRLXFS
	字符型
	100
	O
	主任联系电话

	10
	政治面貌
	ZZMM
	字符型
	4
	M
	字典：1党员 2群众 3其他

	11
	是否组建业委会党支部
	SFZJDZB
	字符型
	4
	M
	0否 1是

	12
	业委会党支部书记
	DZBSJ
	字符型
	30
	O
	党支部书记姓名

	13
	书记联系方式
	SJLXFS
	字符型
	100
	O
	党支部书记联系电话

	14
	所在省份代码
	SZSFDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 省级代码

	15
	所在城市代码
	SZCSDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 市级代码

	16
	所在区县代码
	SZQXDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 区县级代码

	17
	所在街道代码
	SZJDDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 10114 街道级代码

	18
	所在社区代码
	SZSQDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 10114 社区级代码

	19
	业委会召开时间
	ZKSJ
	日期型
	-
	M
	业委会成立日期

	20
	业主委员会办公地址
	YWHBFDZ
	字符型
	200
	M
	业委会办公地点

	21
	委员人数
	WYRS
	整型
	-
	M
	业委会委员总数

	22
	候补委员人数
	HBWYRS
	整型
	-
	M
	候补委员总数

	23
	业委会名称
	YWHMC
	字符型
	200
	M
	业委会正式名称

	24
	业主大会名称
	YZDHMC
	字符型
	200
	M
	业主大会名称

	25
	业委会联系方式
	YWHLXFS
	字符型
	200
	M
	业委会联系电话

	26
	业委会管理员
	YWHGLY
	字符型
	30
	O
	管理员姓名

	27
	管理员证件号码
	GLYZJHM
	字符型
	18
	O
	管理员身份证号

	28
	管理员联系方式
	GLYLXFS
	字符型
	100
	O
	管理员联系电话

	29
	备案状态
	BAZT
	字符型
	1
	M
	1已备案 2待备案 3退回

	30
	注销原因
	ZXYY
	字符型
	255
	O
	业委会注销原因

	31
	历史标志
	LSBZ
	整型
	-
	M
	字典：0正常 1历史遗留

	32
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	33
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


5.4.3 [bookmark: _Toc232524511]物业管理服务信息应包含物业合同信息和物业维修金监管信息，其中物业合同信息应符合表5.4.3-1的规定，物业维修金监管信息应符合表5.4.3-2的规定。
[bookmark: OLE_LINK62]
表 5.4.3-1 物业合同信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	物业合同编号
	WYHTBH
	字符型
	100
	M
	合同唯一标识

	3
	小区编号
	XQBH
	字符型
	100
	M
	关联小区信息表

	4
	小区名称
	XQMC
	字符型
	100
	M
	小区正式名称

	5
	小区坐落
	XQZL
	字符型
	200
	M
	小区详细地址

	6
	总建筑面积
	ZJZMJ
	浮点型
	18,2
	M
	小区总建筑面积

	7
	合同名称
	HTMC
	字符型
	100
	M
	合同正式名称

	8
	甲方名称
	JFMC
	字符型
	100
	M
	甲方全称

	9
	乙方名称
	YFMC
	字符型
	100
	M
	乙方全称

	10
	服务阶段
	FWJD
	字符型
	4
	M
	1前期 2中期 3后期

	11
	付费模式
	FFMS
	字符型
	4
	M
	1包干制 2酬金制

	12
	是否委托经营小区收益
	SFWTJYXQSY
	整型
	-
	M
	0否 1是

	13
	经营性收益是否补贴物业费
	SFBTWYF
	整型
	-
	M
	0否 1是

	14
	补贴约定描述
	BTMS
	字符型
	255
	O
	补贴具体描述

	15
	履约保证金金额
	BZJ
	浮点型
	18,2
	M
	保证金金额

	16
	项目人员总数
	XMRYZS
	整型
	-
	M
	项目人员总数

	17
	项目管理处电话
	GLCDH
	字符型
	20
	M
	管理处联系电话

	18
	项目管理处办公地址
	BGDZ
	字符型
	255
	M
	管理处办公地址

	19
	项目经理名称
	XMJLMC
	字符型
	30
	M
	项目经理姓名

	20
	企业编号
	QYBH
	字符型
	18
	M
	乙方企业统一社会信用代码

	21
	企业名称
	QYMC
	字符型
	100
	M
	乙方企业全称

	22
	服务类型
	FWLX
	字符型
	4
	M
	字典：1住宅 2商业 3办公

	23
	物业类型
	WYLX
	字符型
	4
	M
	字典：1多层 2高层 3别墅

	24
	所在省份代码
	SZSFDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 省级代码

	25
	所在城市代码
	SZCSDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 市级代码

	26
	所在区县代码
	SZQXDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 2260 区县级代码

	27
	所在街道代码
	SZJDDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 10114 街道级代码

	28
	所在社区代码
	SZSQDM
	字符型
	12
	M
	GB/T 10114 社区级代码

	29
	计划承接查验日期
	JHCJRQ
	日期型
	-
	M
	计划承接查验日期

	30
	计划交付日期
	JHJFRQ
	日期型
	-
	M
	计划交付日期

	31
	合同开始时间
	HTKSSJ
	日期型
	-
	M
	合同生效日期

	32
	合同截止时间
	HTJZSJ
	日期型
	-
	M
	合同终止日期

	33
	签订日期
	QDRQ
	日期型
	-
	M
	合同签订日期

	34
	提交时间
	TJSJ
	日期型
	-
	M
	合同提交日期

	35
	备案状态
	BAZT
	字符型
	4
	M
	字典：1已备案 2待备案 3退回

	36
	撤销原因
	CXYY
	字符型
	255
	O
	撤销备案原因

	37
	备案类型
	BALX
	字符型
	4
	M
	字典：1首次备案 2变更备案

	38
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他说明

	39
	历史标志
	LSBZ
	整型
	-
	M
	字典：0正常 1历史遗留

	40
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	41
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改



表 5.4.2-2 物业维修金监管信息

	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	维修金账户编号
	WXJZHBM
	字符型
	50
	M
	维修金专用账户唯一标识

	2
	房屋单元编号
	FWBH
	字符型
	50
	M
	房屋的唯一编号

	3
	小区编码
	XQBM
	字符型
	50
	M
	关联小区唯一编码

	4
	小区名称
	XQMC
	字符型
	100
	M
	小区法定全称

	5
	楼栋编码
	LDMB
	字符型
	50
	O
	关联楼栋编码，单楼栋账户必填

	6
	账户名称
	ZHMC
	字符型
	100
	M
	账户开户全称（如 “XX 小区维修资金专户”）

	7
	开户银行
	KHYH
	字符型
	100
	M
	开户银行全称（含支行）

	8
	银行账号
	YHZH
	字符型
	30
	M
	维修金专户银行账号

	9
	账户余额
	ZHye
	浮点型
	15,2
	M
	当前账户可用余额（单位：元）

	10
	累计缴存金额
	LJJCJE
	浮点型
	15,2
	M
	累计缴存总金额（单位：元）

	11
	累计使用金额
	LJSYJE
	浮点型
	15,2
	M
	累计使用总金额（单位：元）

	12
	资金监管协议编号
	JGXYBH
	字符型
	50
	M
	监管协议唯一编号

	13
	监管机构名称
	JGJGMC
	字符型
	100
	M
	住建部门或指定监管机构全称

	14
	账户状态
	ZHZT
	整型
	-
	M
	1 = 正常 2 = 冻结 3 = 注销

	15
	最近缴存日期
	ZJCJRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次缴存日期

	16
	最近使用日期
	ZJSYRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次使用日期

	17
	使用记录关联标识
	SYJLGLBS
	字符型
	50
	O
	关联维修项目使用记录编号

	18
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	19
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改


5.5 [bookmark: _Toc232524512][bookmark: _Toc232588675]住房公积金数据
5.5.1 [bookmark: _Toc232524513][bookmark: _Hlk230168110]住房公积金数据应包括住房公积金购房贷款信息和住房公积金购房提取信息等基础数据。
5.5.2 住房公积金购房贷款信息应符合表5.5.2的规定。

表 5.5.2 住房公积金购房贷款信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	房屋单元编号
	FWBH
	字符型
	50
	M
	房屋的唯一编号

	2
	不动产单元号
	BDCDYH
	字符型
	28
	C
	GB/T 37346-2019

	3
	商品房合同编号
	SPFHTBH
	字符型
	100
	O
	网签系统唯一合同号

	4
	借款合同编号
	JKHTBH
	字符型
	30
	M
	借款合同编号

	5
	借款人公积金账号
	JKRGJJZH
	字符型
	20
	C
	借款人公积金账号

	6
	借款人姓名
	JKRXM
	字符型
	120
	M
	借款人姓名

	7
	借款人证件号码
	JKRZJHM
	字符型
	18
	M
	借款人证件号码

	6
	单位名称
	DWMC
	字符型
	255
	M
	借款合同编号

	7
	月缴存额
	YJCE
	浮点型
	18,2
	M
	个人+单位合计

	8
	个人缴存基数
	GRJCJS
	浮点型
	18,2
	M
	个人上年度月平 均工资

	9
	贷款发放额
	DKFFE
	浮点型
	18,2
	M
	贷款发放额

	10
	贷款发放日期
	DKFFRQ
	日期型
	-
	M
	贷款发放日期

	11
	贷款期限
	DKQX
	浮点型
	2
	M
	1至30年

	12
	借款合同利率
	JKHTLL
	浮点型
	8,7
	M
	借款合同利率

	13
	房屋坐落
	FWZL
	字符型
	255
	M
	房屋坐落

	14
	受委托银行名称
	SWTYHMC
	字符型
	255
	M
	贷款发放的银行

	15
	共同借款人姓名
	GTJKRXM
	字符型
	120
	C
	共同借款人姓名

	16
	共同借款人证件号码
	GTJKRZJHM
	字符型
	18
	C
	共同借款人证件号码

	17
	还款账号
	HKZH
	字符型
	255
	M
	还贷款的银行卡号

	18
	房屋性质
	FWXZ
	字符型
	2
	C
	引用字典表A.4.4

	19
	当期计划还款 日期
	DQJHHKRQ
	日期型
	-
	M
	贷款下一期应还款的日期

	20
	当期计划还款金额
	DQJHHKJE
	浮点型
	18,2
	M
	每个月的还款金额

	21
	逾期本金总额
	YQBJZE
	浮点型
	18,2
	M
	截止目前逾期本金的合计

	22
	逾期利息总额
	YQLXZE
	浮点型
	18,2
	M
	截止目前逾期利息的合计

	23
	贷款状态
	DKZT
	字符型
	2
	M
	区分目前状态（未发放，正常还款、逾期还款、已结清）

	24
	贷款结清日期
	DKJQRQ
	日期型
	-
	C
	贷款结清日期

	25
	贷款余额
	DKYE
	浮点型
	18,2
	M
	截止目前贷款剩余本金

	[bookmark: _Toc232524514]26
	不动产权证号
	BDCQZH
	字符型
	100
	C
	不动产权证号

	27
	房屋总价
	FWZJ
	浮点型
	18,2
	M
	房屋总价

	28
	房屋建筑面积
	FWJZMJ
	浮点型
	18,2
	M
	房屋建筑面积

	29
	房屋单价
	FWDJ
	浮点型
	18,2
	O
	房屋单价

	30
	购房首付款
	GFSFK
	浮点型
	18,2
	C
	购房首付款

	31
	购房类型
	GFLX
	字符型
	2
	C
	01：商品期房
02：商品现房
03：存量房

	32
	付款账户号码
	FKZHHM
	字符型
	80
	M
	商品房期房获取智慧房产的资金监管账户

	33
	付款账户名称
	FKZHMC
	字符型
	255
	M
	商品房期房获取智慧房产的资金监管账户

	34
	付款银行联行号
	FKYHL
HH
	字符型
	12
	O
	商品房期房获取智慧房产的资金监管账户


5.5.3 住房公积金购房提取信息应符合表5.5.3的规定。
表 5.5.3 住房公积金购房提取信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	房屋单元编号
	FWBH
	字符型
	50
	M
	房屋的唯一编号

	2
	不动产单元号
	BDCDYH
	字符型
	28
	O
	GB/T 37346-2019

	3
	商品房合同编号
	SPFHTBH
	字符型
	100
	M
	网签系统唯一合同号

	4
	姓名
	XINGMING
	字符型
	30
	M
	姓名

	5
	证件号码
	ZJHM
	字符型
	18
	M
	证件号码

	6
	个人账号
	GRZH
	字符型
	20
	M
	个人账号

	7
	手机号码
	SJHM
	字符型
	11
	M
	手机号码

	8
	单位账号
	DWZH
	字符型
	20
	M
	单位账号

	9
	单位名称
	DWMC
	字符型
	255
	M
	单位名称

	10
	月缴存额
	YJCE
	浮点型
	18,2
	M
	个人+单位合计

	11
	个人缴存基数
	GRJCJS
	浮点型
	18,2
	M
	个人上年度月平 均工资

	12
	提取类型
	TQLX
	字符型
	20
	M
	提取类型

	13
	提取日期
	TQRQ
	日期型
	-
	M
	提取日期

	14
	本次提取金额
	BCTQJE
	浮点型
	18,2
	M
	本次提取金额

	15
	房屋坐落
	FWZL
	字符型
	255
	M
	房屋坐落

	16
	不动产权证号
	BDCQZH
	字符型
	100
	O
	不动产权证号

	17
	房屋总价
	FWZJ
	浮点型
	18,2
	M
	房屋总价(单位：元）

	18
	房屋性质
	FWXZ
	字符型
	20
	O
	引用字典表A.4.4‌

	19
	收款账户号码
	SKZHHM
	字符型
	80
	M
	商品房期房获取智慧房产的资金监管账户

	20
	收款账户名称
	SKZHMC
	字符型
	255
	M
	商品房期房获取智慧房产的资金监管账户

	21
	收款银行联行号
	SKYHL
HH
	字符型
	12
	O
	商品房期房获取智慧房产的资金监管账户




6 [bookmark: _Toc232588676][bookmark: _Toc228440375][bookmark: _Toc232524515]数字城市基础数据
6.1 [bookmark: _Toc232588677]市政公用基础设施数据
6.1.1 [bookmark: _Toc232524518]市政公用基础设施数据应包括城市供水设施建设管理信息、城市排水设施建设管理信息、城市燃气设施建设管理信息、城市供热设施建设管理信息、城市市政道路建设管理信息、城市市政桥梁建设管理信息、地下综合管廊建设管理信息、城市环境卫生和垃圾分类建设管理信息、城市园林绿化建设管理信息和历史文化保护管理信息等基础数据。
6.1.2 城市供水设施建设管理信息应包括供水管线信息、供水厂站信息、取水口信息、供水管线排查信息、供水管网漏损情况信息等基础数据。
1 供水管线信息应符合表6.1.2-1的规定
表 6.1.2-1 供水管线信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	供水管线26位市政设施统一识别代码

	3
	管线编码
	BSM
	字符型
	32
	M
	管线唯一标识，非空。

	4
	管道级别
	GDJB
	字符型
	10
	M
	主干管 / 次干管 / 支管

	5
	内防腐
	NFF
	字符型
	50
	O
	无 / 防腐漆 / 水泥砂浆等。

	6
	外防腐
	WFF
	字符型
	50
	O
	无 / 防腐漆 / 水泥 / 沥青等。

	7
	路面性质
	LMXZ
	字符型
	50
	O
	水泥 / 柏油 / 土路 / 弹石 / 绿化地 / 人行道板等。

	8
	起点坐标X
	QDZB_X
	浮点型
	10,3
	M
	起点中心线坐标（米）。

	9
	起点坐标Y
	QDZB_Y
	浮点型
	10,3
	M
	起点中心线坐标（米）。

	10
	终点坐标X
	ZDZB_X
	浮点型
	10,3
	M
	终点中心线坐标（米）。

	11
	终点坐标Y
	ZDZB_Y
	浮点型
	10,3
	M
	终点中心线坐标（米）。

	12
	管线长度
	GXCD
	浮点型
	10,2
	M
	实际敷设长度（米）。

	13
	管径
	GJ
	字符型
	20
	M
	DN/De 规格，如 DN600。

	14
	管材
	GC
	字符型
	30
	M
	球墨铸铁 / 钢管 / PE / PPR 等。

	15
	设计压力
	SJYL
	浮点型
	5,2
	O
	单位：MPa。

	16
	设计流量
	SJLL
	浮点型
	10,2
	O
	单位：L/s 或 m³/h。

	17
	敷设方式
	FSFS
	字符型
	1
	M
	0直埋 1管廊 2架空 3顶管 4其他。

	18
	建设状态
	JSZT
	字符型
	1
	M
	0前期 1在建 2竣工 3运营。

	19
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	C
	状态为2或3时必填。

	20
	建设单位
	JSDW
	字符型
	200
	M
	全称。

	21
	设计单位
	SJDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	22
	施工单位
	SGDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	23
	监理单位
	JLDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	24
	管理单位
	GLDW
	字符型
	200
	M
	运维单位全称。

	25
	最近一次检测日期
	ZJJCRQ
	日期型
	-
	O
	压力试验、内窥或漏损检测日期。

	26
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。

	27
	更新时间
	GXSJ
	日期时间型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	注：管道级别、防腐、管材、敷设方式等取值符合《城市工程管线综合规划规范》GB 50289 及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268。


2 供水厂站信息应符合表6.1.2-2的规定
表 6.1.2-2 供水厂站信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	供水厂站市政设施统一识别代码

	3
	厂站唯一标识
	BSM
	字符型
	32
	M
	厂站唯一标识，非空。

	4
	行政区划编码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	GB/T 2260。

	5
	厂站类型
	CZLX
	字符型
	40
	M
	原水厂/自来水厂/泵站/增压站/二次供水泵房等

	6
	名称
	MC
	字符型
	100
	M
	厂站正式名称。

	7
	地址
	DZ
	字符型
	200
	M
	详细门牌或坐标描述。

	8
	占地范围
	ZDFW
	地理空间型
	-
	O
	采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准

	9
	使用状态
	SYZT
	字符型
	1
	M
	1待投用 2投用中 3检修中 4废弃。

	10
	水源名称
	SYMC
	字符型
	100
	O
	取水河流、水库或地下水名称。

	11
	水源类型
	SYLX
	字符型
	20
	O
	地表水/地下水/再生水等。

	12
	供水规模
	GSGM
	浮点型
	15,2
	M
	设计能力，单位：万立方米/日。

	13
	供水人口
	GSRK
	浮点型
	12,2
	O
	服务人口，单位：万人

	14
	供水区域
	GSQY
	字符型
	255
	O
	主要供水范围描述。

	15
	处理工艺
	CLGY
	字符型
	100
	O
	混凝沉淀+过滤+消毒等工艺流程简述。

	16
	启用日期
	QYRQ
	日期型
	-
	O
	正式通水日期。

	17
	增压站类型
	ZYZLX
	字符型
	50
	C
	当CZLX为增压站时必填：生活泵房/消防泵房等。

	18
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	M
	竣工验收日期。

	19
	建设单位
	JSDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	20
	设计单位
	SJDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	21
	施工单位
	SGDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	22
	监理单位
	JLDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	23
	管理单位
	GLDW
	字符型
	200
	M
	运维单位全称。

	24
	最近一次检测/评估日期
	ZJJCRQ
	日期型
	-
	O
	水质、设备或结构安全评估日期。

	25
	更新时间
	GXSJ
	日期时间型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	26
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。

	注：坐标、日期、规模等字段取值符合现行国家标准《城市给水工程规划规范》GB 50282、《室外给水设计标准》GB 50013 及相关地方标准。


3 取水口信息应符合表6.1.2-3的规定

表 6.1.2-3 取水口信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识（UUID）。

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	取水口市政设施统一识别代码

	3
	标识码
	BSM
	字符型
	32
	M
	取水口唯一标识，非空。

	4
	行政区划编码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	GB/T 2260。

	5
	取水口名称
	QSKMC
	字符型
	100
	M
	正式名称，如“××水库取水口”。

	6
	坐标X
	XZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米。

	7
	坐标Y
	YZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米。

	8
	取水口地址
	QSKDZ
	字符型
	200
	M
	详细门牌或水域位置描述。

	9
	取水水源类型
	QSSYLX
	字符型
	1
	M
	1水库 2湖泊 3河流 9其他。

	10
	取水方式
	QSFS
	字符型
	1
	M
	1明渠自流、2管道引水、3水泵抽取。

	11
	取水流量
	QSLL
	浮点型
	10,2
	M
	单位：m³/s。平均取水流量。

	12
	开始取水日期
	KSQSRQ
	日期型
	-
	M
	首次取水日期。

	13
	规模类型
	GMLX
	字符型
	50
	O
	大型/中型/小型。

	14
	供水范围
	GSFW
	字符型
	255
	O
	主要供水区域描述。

	15
	主要取水用途
	ZYQSYT
	字符型
	100
	O
	城市供水、农业灌溉、生态补水、工业生产等。

	16
	水源保护等级
	SYBHDJ
	字符型
	1
	O
	1一级保护区 2二级保护区 3准保护区。

	17
	管理单位
	GLDW
	字符型
	200
	M
	取水管理单位全称。

	18
	最近水质监测日期
	ZJJCRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次水质监测日期。

	19
	更新时间
	GXSJ
	日期时间型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	20
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。

	注：坐标、流量、日期等字段取值符合《取水许可技术考核与管理通则》GB/T 30948 及《生活饮用水卫生标准》GB 5749 相关要求。


4 供水管线排查信息应符合表6.1.2-4的规定
表 6.1.2-4 供水管线排查信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识（UUID）。

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	检测管线市政设施统一识别代码

	3
	标识码
	BSM
	字符型
	32
	M
	管线唯一标识，非空。

	4
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	GB/T 2260。

	5
	名称
	MC
	字符型
	50
	M
	检测对象名称（路段或编号）。

	6
	检测位置
	JCWZ
	字符型
	255
	M
	起止井号或里程段描述。

	7
	管道材质
	GDCZ
	字符型
	20
	M
	球墨铸铁/钢管/PE等。

	8
	管径
	GJ
	字符型
	20
	M
	DN/De。

	9
	排查日期
	JCRQ
	日期型
	-
	M
	实际排查日期。

	10
	排查方法
	JCFF
	字符型
	2
	M
	01 CCTV 02 声纳 03 潜望镜 04 漏磁 05 其他

	11
	检测结果
	JCJG
	字符型
	1
	M
	0合格 1轻微缺陷 2中度缺陷 3严重缺陷。

	12
	缺陷类型
	QXLX
	字符型
	100
	C
	检测结果≥1时必填：沉积/破裂/渗漏等。

	13
	缺陷描述
	QXMS
	文本型
	-
	C
	检测结果≥1时必填：位置、尺寸、照片索引。

	14
	修复建议
	XFJY
	文本型
	-
	C
	检测结果≥1时必填：修复方式及期限。

	15
	检测单位
	JCDW
	字符型
	200
	M
	检测单位全称。

	16
	检测人员
	JCRY
	字符型
	30
	M
	主检人员姓名。

	17
	检测报告文件名
	JCBG
	字符型
	255
	O
	PDF/图片报告路径。

	18
	最近复检日期
	ZJFJ
	日期型
	-
	O
	缺陷复检或复测日期。

	19
	复检结果
	FJJG
	字符型
	1
	C
	复检时填写：0合格 1不合格 2需再次修复。

	20
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	21
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	22
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明

	注：检测方法、结果、缺陷分类等符合《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ/T 207 及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 要求。


5 供水管网漏损情况信息应符合表6.1.2-5的规定
表 6.1.2-5 供水管网漏损情况信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	统计周期唯一标识
	ASSESS_PERIOD_ID
	字符型
	32
	M
	采用 UUID 格式，唯一标识单个统计周期（如月度、季度）

	
	供水企业名称
	GSQYMC
	字符型
	100
	M
	关联供水企业名称

	2
	企业唯一标识
	ENT_ID
	字符型
	18
	M
	关联供水企业，采用统一社会信用代码

	3
	统计周期
	ASSESS_PERIOD
	字符型
	10
	M
	取值范围：“月度”“季度”“年度”，格式如 “2024-Q3”

	4
	管网总长度
	PIPE_TOTAL_LENGTH
	浮点数
	10,2
	M
	企业管理的供水管网总长度，单位为公里，保留 2 位小数

	5
	总生产量
	ZSCL
	浮点数
	12,2
	M
	统计周期内总生产量，单位为立方米，保留 2 位小数

	6
	总供水量
	TOTAL_WATER_SUPPLY
	浮点数
	12,2
	M
	统计周期内总供水量，单位为立方米，保留 2 位小数

	7
	有效供水量
	EFFECTIVE_WATER_SUPPLY
	浮点数
	12,2
	M
	统计周期内有效用水量（含收费水量、公益用水量），单位为立方米

	8
	漏损水量
	LEAKAGE_WATER_VOLUME
	浮点数
	12,2
	M
	漏损水量 = 总供水量 - 有效供水量，单位为立方米

	9
	漏损率
	LEAKAGE_RATE
	浮点数
	5,2
	M
	漏损率 =（漏损水量 / 总供水量）×100%，保留 2 位小数

	10
	漏损控制目标值
	LEAKAGE_TARGET_RATE
	浮点数
	5,2
	M
	主管部门设定的控制目标漏损率，如 “≤8.00%”

	11
	漏点数量
	LEAK_POINT_COUNT
	整数
	6
	O
	统计周期内发现并修复的漏点总数，含明漏、暗漏

	12
	平均修复时长
	AVG_REPAIR_DURATION
	浮点数
	6,1
	O
	漏点从发现到修复的平均时间，单位为小时，保留 1 位小数

	13
	改进措施计划
	IMPROVEMENT_PLAN
	文本
	500
	O
	不达标时的整改计划，如 “新增管网检测设备 3 台，季度内完成老旧管道更换 5 公里”


6.1.3 [bookmark: _Toc232524519]城市排水设施建设管理信息应包括排水管线信息、排水厂站信息、排水口信息、易涝点信息、防涝应急资源信息、排水管道缺陷监测信息和排水管网修复信息等基础数据。
1 排水管线信息应符合表6.1.3-1的规定
表 6.1.3-1 排水管线信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	管线编号
	GXBH
	字符型
	50
	M
	排水管线唯一编号

	4
	管线名称
	GXMC
	字符型
	200
	M
	管线正式名称（如“XX路污水主干管”）。

	5
	管线类型
	GXLX
	整型
	-
	M
	1=污水管，2=雨水管，3=合流管，4=压力管。

	6
	管径（mm）
	GJ
	整型
	-
	M
	管道内径，单位毫米（如DN600）。

	7
	管材类型
	GCLX
	整型
	-
	M
	1=钢筋混凝土管，2=HDPE管，3=钢管，4=玻璃钢夹砂管，5=其他。

	8
	管线长度（m）
	GXCD
	浮点型
	10,2
	M
	管线中心线水平投影长度，单位米。

	9
	起点井编号
	QDJBH
	字符型
	50
	M
	管线起点检查井编号。

	10
	终点井编号
	ZDJBH
	字符型
	50
	M
	管线终点检查井编号。

	11
	起点管底标高（m）
	QDGDG
	浮点型
	8,3
	M
	起点管内底高程（绝对高程，单位米）。

	12
	终点管底标高（m）
	ZDGDG
	浮点型
	8,3
	M
	终点管内底高程（绝对高程，单位米）。

	13
	坡度（‰）
	PD
	浮点型
	5,2
	M
	管线坡度，单位千分比（如3‰）。

	14
	埋设方式
	MSFS
	整型
	-
	M
	1=直埋，2=顶管，3=盾构，4=明挖，5=其他。

	15
	埋深（m）
	MS
	浮点型
	5,2
	M
	管顶至地面的平均覆土深度，单位米。

	16
	设计流量（L/s）
	HTLL
	浮点型
	10,2
	C
	若为压力管或主干管则必填，单位升/秒。

	17
	服务面积（ha）
	FWMJ
	浮点型
	8,2
	C
	雨水管或合流管必填，单位公顷。

	18
	建设年代
	JSND
	字符型
	4
	M
	管线建成年份（如“2018”）。

	19
	设计单位名称
	SJDWMC
	字符型
	200
	O
	承担设计的单位法定全称

	20
	设计单位统一社会信用代码
	SJDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	设计单位统一社会信用代码

	21
	施工单位名称
	SGDWMC
	字符型
	200
	O
	承担施工的单位法定全称

	22
	施工单位统一社会信用代码
	SGDWDM
	字符型
	18
	O
	施工单位统一社会信用代码

	23
	权属单位名称
	QSDWMC
	字符型
	200
	M
	管线产权或运维单位法定全称

	24
	权属单位统一社会信用代码
	QSDWDM
	字符型
	18
	M
	权属单位统一社会信用代码

	25
	是否压力管
	SFYLG
	布尔型
	-
	M
	是否为压力排水管（是/否）。

	26
	压力等级（MPa）
	YLDJ
	浮点型
	4,2
	C
	若为压力管则必填，单位兆帕（如0.6MPa）。

	27
	抗震设防烈度
	KZSZLD
	字符型
	10
	O
	引用字典表A.4.8

	28
	防腐等级
	FFDJ
	整型
	-
	O
	1=普通级，2=加强级，3=特加强级。

	29
	检测日期
	JCRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次结构性检测日期。

	30
	检测结论
	JCJL
	整型
	-
	O
	1=完好，2=轻微缺陷，3=中等缺陷，4=严重缺陷，5=危险。

	31
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	32
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明（如特殊构造、穿越障碍物等）。



2 排水厂站信息应符合表6.1.3-2的规定
表 6.1.3-2 排水厂站信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	厂站名称
	CZMC
	字符型
	200
	M
	排水厂站的正式名称。

	4
	厂站类型
	CZLX
	整型
	-
	M
	1=污水处理厂，2=泵站，3=提升泵站，4=其他。

	5
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	6
	地址
	DZ
	字符型
	200
	M
	厂站的具体地址。

	7
	使用状态
	SYZT
	整型
	-
	M
	1=待投用，2=投用中，3=检修中，4=废弃。

	8
	设计处理能力(万m³/日)
	SJCLNL
	浮点型
	10,2
	M
	厂站设计的处理能力，单位为万立方米/日。

	9
	实际处理能力(万m³/日)
	SJCLNL
	浮点型
	10,2
	M
	厂站实际的处理能力，单位为万立方米/日。

	10
	处理工艺
	CLGY
	字符型
	255
	M
	采用的处理工艺描述。

	11
	服务区域
	GSQY
	字符型
	255
	O
	服务的区域范围描述。

	12
	服务人口(万人)
	GSRK
	浮点型
	8,2
	O
	服务区域内的人口数量，单位为万人。

	13
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	O
	承担建设的单位法定全称

	14
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	建设单位统一社会信用代码

	15
	运营单位名称
	YDWMC
	字符型
	200
	M
	承担运营的单位法定全称

	16
	运营单位统一社会信用代码
	YDWDM
	字符型
	18
	M
	运营单位统一社会信用代码

	17
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	M
	厂站竣工日期。

	18
	启用日期
	QYRQ
	日期型
	-
	M
	厂站启用日期。

	19
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	20
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。



3 排水口信息应符合表6.1.3-3的规定
表 6.1.3-3 排水口信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	排水口名称
	YLDMC
	字符型
	200
	M
	排水口的正式名称。

	4
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	5
	地址
	DZ
	字符型
	200
	M
	易涝点的具体地址。

	6
	X坐标
	XZB
	浮点型
	10,3
	M
	易涝点的X坐标，单位：米。

	7
	Y坐标
	YZB
	浮点型
	10,3
	M
	易涝点的Y坐标，单位：米。

	8
	材质类型
	GCLX
	整型
	-
	M
	1=钢筋混凝土管，2=HDPE管，3=钢管，4=玻璃钢夹砂管，5=其他。

	9
	口径大小
	GJ
	整型
	-
	M
	管道内径，单位毫米（如DN600）。

	10
	最大排水量
	HTLL
	浮点型
	10,2
	O
	单位升/秒。

	11
	排水口流入类型
	PSKLRLX
	字符型
	30
	M
	分流制排水口、合流制排水口、其他特殊流入‌（如‌地下水入渗‌、‌水体倒灌‌）

	12
	受纳水体
	SNST
	字符型
	30
	M
	受纳水体名称（河道或湖泊名称）

	13
	排水口出口高程
	QDGDG
	浮点型
	8,3
	M
	高程（绝对高程，单位米）。

	14
	填报单位名称
	TBDWMC
	字符型
	200
	O
	数据填报单位的法定全称

	15
	填报单位统一社会信用代码
	TBDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	填报单位统一社会信用代码

	16
	填报日期
	TBRQ
	日期型
	-
	O
	数据填报日期。

	17
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	18
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。


4 易涝点信息应符合表6.1.3-4的规定
表 6.1.3-4 易涝点信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	易涝点名称
	YLDMC
	字符型
	200
	M
	易涝点的正式名称。

	3
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	4
	地址
	DZ
	字符型
	200
	M
	易涝点的具体地址。

	5
	X坐标
	XZB
	浮点型
	10,3
	M
	易涝点的X坐标，单位：米。

	6
	Y坐标
	YZB
	浮点型
	10,3
	M
	易涝点的Y坐标，单位：米。

	7
	风险等级
	FXDJ
	字符型
	10
	M
	易涝点的风险等级，如“高”、“中”、“低”。

	8
	冒溢降雨量(mm)
	DCJYL
	浮点型
	5,2
	O
	开始冒溢降雨量，单位：毫米。

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	最大内涝水深(m)
	DCZDNLSS
	浮点型
	4,2
	O
	最大内涝水深，单位：米。

	11
	最大淹水面积(m²)
	DCZDYSMJ
	浮点型
	10,2
	O
	最大淹水面积，单位：平方米。

	12
	积水持续时间(min)
	DCNLCXSJ
	整型
	-
	O
	积水持续时间，单位：分钟。

	13
	积水主要原因
	NLZYYY
	字符型
	100
	O
	引起积水的主要原因描述。

	14
	调查日期
	DCRQ
	日期型
	-
	O
	调查日期。

	15
	区域情况描述
	QYQKMS
	文本型
	-
	O
	易涝点区域的具体情况描述。

	16
	填报单位名称
	TBDWMC
	字符型
	200
	O
	数据填报单位的法定全称

	17
	填报单位统一社会信用代码
	TBDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	O
	填报单位统一社会信用代码

	18
	填报日期
	TBRQ
	日期型
	-
	O
	数据填报日期。

	19
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	20
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。


5 排水防涝应急资源信息应符合表6.1.3-5的规定
表 6.1.3-5 排水防涝应急资源信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	资源名称
	ZYMC
	字符型
	200
	M
	防涝应急资源的正式名称。

	3
	资源类型
	ZYLX
	整型
	-
	M
	1=沙袋，2=抽水泵，3=应急车辆，4=其他。

	4
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	5
	地址
	DZ
	字符型
	200
	M
	资源的具体地址。

	6
	X坐标
	XZB
	浮点型
	10,3
	M
	资源的X坐标，单位：米。

	7
	Y坐标
	YZB
	浮点型
	10,3
	M
	资源的Y坐标，单位：米。

	8
	资源数量
	ZLSL
	整型
	-
	M
	防涝应急资源的数量。

	9
	资源状态
	ZYZT
	整型
	-
	M
	1=可用，2=维修中，3=已使用，4=其他。

	10
	责任单位名称
	ZRDWMC
	字符型
	200
	M
	负责管理该资源的单位法定全称

	11
	责任单位统一社会信用代码
	ZRDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	责任单位统一社会信用代码

	12
	联系人姓名
	LXRXM
	字符型
	30
	M
	责任单位联系人姓名。

	13
	联系电话
	LXDH
	字符型
	15
	M
	责任单位联系电话。

	14
	最后维护日期
	ZHHWRQ
	日期型
	-
	O
	资源最后维护日期。

	15
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	16
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。


6 排水管道缺陷监测信息应符合表6.1.3-6的规定
表 6.1.3-6 排水管道缺陷监测信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码准。

	3
	管道编号
	GDBH
	字符型
	50
	M
	排水管道的唯一编号。

	4
	检测时间
	JCRQ
	日期型
	-
	M
	检测的具体日期。

	5
	检测单位名称
	JCDWMC
	字符型
	200
	M
	承担检测的单位法定全称

	6
	检测单位统一社会信用代码
	JCDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	检测单位统一社会信用代码

	7
	检测方法
	JCFF
	整型
	-
	M
	1=CCTV检测，2=声纳检测，3=潜望镜检测，4=其他。

	8
	检测方向
	JCFX
	整型
	-
	M
	1=与水流方向一致，2=与水流方向不一致。

	9
	封堵情况
	FDQK
	字符型
	255
	O
	封堵情况描述。

	10
	功能性缺陷类型
	GNXQXLX
	整型
	-
	M
	1=沉积，2=结垢，3=障碍物，4=残墙，5=坝根，6=浮渣，7=封堵，9=其他。

	11
	功能性缺陷长度(m)
	GNXQXCD
	浮点型
	7,2
	M
	功能性缺陷的长度，单位：米。

	12
	功能性缺陷位置
	GNXQXWZ
	字符型
	255
	M
	功能性缺陷的具体位置描述。

	13
	功能性缺陷等级
	GNXQXDJ
	字符型
	16
	M
	功能性缺陷的等级描述。

	14
	结构性缺陷类型
	JGXQXLX
	整型
	-
	M
	1=破裂，2=变形，3=错位，4=腐蚀，5=接口材料脱落，6=支管暗接，7=异物穿入，8=渗漏，9=其他。

	15
	结构性缺陷长度(m)
	JGXQXCD
	浮点型
	7,2
	M
	结构性缺陷的长度，单位：米。

	16
	结构性缺陷位置
	JGXQXWZ
	字符型
	255
	M
	结构性缺陷的具体位置描述。

	17
	结构性缺陷等级
	JGXQXDJ
	字符型
	16
	M
	结构性缺陷的等级描述。

	18
	修复指数RI
	XFZSRI
	浮点型
	4,2
	O
	修复指数，用于评估缺陷的修复优先级。

	19
	养护指数MI
	YHZSMI
	浮点型
	4,2
	O
	养护指数，用于评估管道的养护需求。

	20
	缺陷描述
	QXMS
	文本型
	-
	M
	缺陷的具体描述。

	21
	影像文件路径
	YXWJLP
	字符型
	255
	O
	缺陷检测的影像文件存储路径。

	22
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	23
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。


7 排水管网修复信息应符合表6.1.3-7的规定
表 6.1.3-7 排水管网修复信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	管道编号
	GDBH
	字符型
	50
	M
	排水管道的唯一编号。

	4
	修复编号
	XFHBH
	字符型
	50
	M
	修复工作的唯一编号。

	5
	修复日期
	XFRQ
	日期型
	-
	M
	修复的具体日期。

	6
	修复单位名称
	XFDWMC
	字符型
	200
	M
	承担修复的单位法定全称

	7
	修复单位统一社会信用代码
	XFDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	修复单位统一社会信用代码

	8
	修复方法
	XFFS
	整型
	-
	M
	1=开挖修复，2=非开挖修复，3=局部修复，4=整体修复，9=其他。

	9
	修复长度(m)
	XFCDD
	浮点型
	7,2
	M
	修复的管道长度，单位：米。

	10
	修复位置描述
	XFWZMS
	文本型
	-
	M
	修复位置的具体描述。

	11
	修复前缺陷描述
	XFQXQMS
	文本型
	-
	M
	修复前缺陷的具体描述。

	12
	修复后状态
	XFHZT
	整型
	-
	M
	1=修复完成，2=修复中，3=待修复，99=修复失败。

	13
	修复后检测报告
	XFHJCGBG
	文本型
	-
	O
	修复后检测报告的存储路径或内容。

	14
	修复成本(元)
	XFBZ
	浮点型
	10,2
	M
	修复工作的总成本，单位：元。

	15
	修复负责人姓名
	XFFZRXM
	字符型
	30
	M
	修复工作的负责人姓名。

	16
	修复负责人联系方式
	XFFZRLXFS
	字符型
	15
	M
	修复负责人的联系电话。

	17
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	18
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。


6.1.4 [bookmark: _Toc232524520]城市燃气设施建设管理信息应包括燃气管线信息、燃气厂站信息、燃气隐患与整改信息、燃气危险源信息等基础数据。
1 燃气管线信息应符合表6.1.4-1的规定
表 6.1.4-1 燃气管线信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	管线编号
	GXBH
	字符型
	50
	M
	管网内部编号，如RQ-GD-2025-001

	4
	管线名称
	GXMC
	字符型
	200
	M
	正式名称，如“XX路中压燃气管”

	5
	管道级别
	GDJB
	整型
	-
	M
	1=高压，2=次高压，3=中压，4=低压

	6
	管径（mm）
	GJ
	整型
	-
	M
	公称直径，如DN300

	7
	管材类型
	GCLX
	整型
	-
	M
	1=钢管，2=PE管，3=球墨铸铁管，4=其他

	8
	设计压力（MPa）
	SJYL
	浮点型
	4,2
	M
	设计压力值

	9
	运行压力（MPa）
	YXYL
	浮点型
	4,2
	O
	当前运行压力

	10
	输送介质
	SSJZ
	整型
	-
	M
	1=天然气，2=液化石油气，3=其他

	11
	管道长度（m）
	GDCD
	浮点型
	10,2
	M
	水平投影长度

	12
	起点设施编号
	QDSSBH
	字符型
	50
	O
	阀门/调压箱/井编号

	13
	终点设施编号
	ZDSSBH
	字符型
	50
	O
	阀门/调压箱/井编号

	14
	起点坐标X
	QDZB_X
	浮点型
	10,3
	O
	起点坐标（米）

	15
	起点坐标Y
	QDZB_Y
	浮点型
	10,3
	O
	起点坐标（米）

	16
	终点坐标X
	ZDZB_X
	浮点型
	10,3
	O
	终点坐标（米）

	17
	终点坐标Y
	ZDZB_Y
	浮点型
	10,3
	O
	终点坐标（米）

	18
	埋设方式
	MSFS
	整型
	-
	M
	1=直埋，2=顶管，3=定向钻，4=明敷

	19
	埋深（m）
	MS
	浮点型
	5,2
	M
	管顶至地面平均覆土

	20
	防腐形式
	FFXS
	整型
	-
	M
	1=三层PE，2=环氧煤沥青，3=阴极保护，4=无

	21
	保护材质
	BHCZ
	字符型
	50
	O
	套管或保护层材质

	22
	风险等级
	FXDJ
	整型
	-
	O
	1=高，2=中，3=低

	23
	通气日期
	TQRQ
	日期型
	-
	O
	首次通气投用日期

	24
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	管线建设单位法定全称

	25
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	26
	权属单位名称
	QSDWMC
	字符型
	200
	M
	运营/产权单位全称

	27
	权属单位统一社会信用代码
	QSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	28
	建设年代
	JSND
	字符型
	4
	M
	竣工年份，如2023

	29
	路面性质
	LMXZ
	整型
	-
	O
	1=沥青，2=水泥，3=方砖，4=绿化，5=其他

	30
	数据状态
	SJZT
	整型
	-
	M
	引用字典表A.7.5

	31
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	32
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明



2 燃气厂站信息应符合表6.1.4-2的规定
表 6.1.4-2 燃气厂站信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	厂站名称
	CZMC
	字符型
	200
	M
	正式全称，如“××天然气门站”

	4
	厂站类型
	CZLX
	整型
	-
	M
	1=门站 2=储配站 3=调压站 4=加气站 5=气化站 6=瓶装供应站 9=其他

	5
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	GB/T 2260

	6
	地址
	DZ
	字符型
	200
	M
	详细地址

	7
	占地范围
	ZDFW
	地理空间型
	-
	O
	采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准

	8
	使用状态
	SYZT
	整型
	-
	M
	1=待投用 2=投用中 3=检修中 4=废弃

	9
	供气能力(万m³/日)
	GQNL
	浮点型
	10,2
	M
	设计供气能力

	10
	储气能力(万m³)
	CQNL
	浮点型
	10,2
	O
	储罐或储井容积

	11
	灌装能力(万瓶/日)
	GZNL
	浮点型
	10,2
	O
	仅瓶装站填写

	12
	年供气量(万m³)
	NGQL
	浮点型
	10,2
	M
	最近完整年度

	13
	气源种类
	QYZL
	整型
	-
	M
	1=管道天然气 2=液化天然气 3=液化石油气 9=其他

	14
	建设年代
	JSND
	字符型
	4
	M
	竣工年份，如“2023”

	15
	建设单位名称
	JSDWMC
	字符型
	200
	M
	法定全称

	16
	建设单位统一社会信用代码
	JSDWTYSHXYDM
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	17
	运营单位名称
	YDWMC
	字符型
	200
	M
	当前运营单位全称

	18
	运营单位统一社会信用代码
	YDWDM
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	19
	数据状态
	SJZT
	整型
	-
	M
	引用字典表A.7.5

	20
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	21
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充信息



3 燃气隐患与整改信息应符合表6.1.4-3的规定

表 6.1.4-3 燃气隐患与整改信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	隐患记录唯一标识
	HAZARD_REC_ID
	字符型
	32
	M
	采用 UUID 格式，唯一标识单条隐患，贯穿排查、整改、销项全流程

	3
	隐患名称
	YHMC
	字符型
	100
	M
	隐患点/段简称

	4
	隐患类型
	YHLX
	整型
	-
	M
	1=泄漏 2=腐蚀 3=占压 4=沉降 5=第三方破坏 6=设备失效 9=其他

	5
	隐患描述
	YHMS
	文本型
	-
	M
	详细描述、照片说明

	6
	隐患地址
	YHDDZ
	字符型
	200
	M
	具体位置

	7
	X坐标
	XZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	8
	Y坐标
	YZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	9
	所属机构
	SSJG
	字符型
	200
	M
	运营/监管单位名称

	10
	所属机构统一社会信用代码
	SSJGDM
	字符型
	18
	O
	统一社会信用代码

	11
	整改状态
	ZGZT
	整型
	-
	M
	1=未整改 2=整改中 3=已整改 4=复查合格 9=无法整改

	12
	整改责任人
	ZGFZR
	字符型
	50
	M
	现场责任人

	13
	整改责任人电话
	ZGFZRLXDH
	字符型
	15
	M
	联系电话

	14
	计划整改日期
	JHZGRQ
	日期型
	-
	O
	计划完成日期

	15
	实际整改完成日期
	SJZGRQ
	日期型
	-
	O
	实际完成日期

	16
	整改费用(元)
	ZGFY
	浮点型
	12,2
	O
	整改花费

	17
	整改措施描述
	ZGCSMS
	文本型
	-
	O
	采取的技术、管理措施

	18
	复查结论
	FCSL
	整型
	-
	O
	1=合格 2=不合格需再整改

	19
	复查日期
	FCRQ
	日期型
	-
	O
	复查完成日期

	20
	现场照片路径
	XCZP
	字符型
	255
	O
	隐患照片存储路径

	21
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充信息


4 燃气危险源信息应符合表6.1.4-4的规定
表 6.1.4-4 燃气危险源信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	危险源名称
	WXYMC
	字符型
	100
	M
	正式名称

	3
	危险源地址
	WXYDZ
	字符型
	200
	M
	具体位置

	4
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	GB/T 2260

	5
	X坐标
	XZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	6
	Y坐标
	YZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	7
	危险源类型
	WXYLX
	整型
	-
	M
	1=储罐区 2=调压站 3=加气站 4=管线高后果区 5=其他

	8
	危险源描述
	WXYMS
	文本型
	-
	M
	规模、介质、工艺等

	9
	危险等级
	WXDJ
	整型
	-
	M
	1=一级（重大） 2=二级（较大） 3=三级（一般）

	10
	影响半径(m)
	YXBJ
	浮点型
	6,1
	O
	泄漏爆炸影响范围

	11
	影响面积(m²)
	YXMJ
	浮点型
	10,2
	O
	危险源影响面积

	12
	可能灾害形式
	KNZHXS
	字符型
	100
	O
	火灾/爆炸/中毒等

	13
	设计使用年限
	SJSYNX
	浮点型
	2
	O
	剩余寿命，单位年

	14
	权属单位名称
	QSDWMC
	字符型
	200
	M
	运营/产权单位

	15
	权属单位统一社会信用代码
	QSDWDM
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	16
	权属单位负责人
	QSDWFZR
	字符型
	30
	O
	负责人姓名

	17
	权属单位电话
	QSDWDH
	字符型
	15
	O
	联系电话

	18
	监控设备数量
	JKSBS
	整型
	-
	O
	已安装传感器/摄像头数量

	19
	数据收集时间
	SJSJSJ
	日期型
	-
	M
	现场数据采集日期

	20
	数据收集人
	SJSJR
	字符型
	30
	M
	数据收集人员姓名

	21
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	22
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	23
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充信息


6.1.5 [bookmark: _Toc232524521]城市供热设施建设管理信息应包括供热热源信息、热力站信息、供热管线信息、供热设施监测信息等基础数据。
1 供热热源信息应符合表6.1.5-1的规定
表 6.1.5-1 供热热源信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	热源编号
	RYBH
	字符型
	11
	M
	企业内部编号，如“RY-2025-001”

	4
	热源名称
	RYMC
	字符型
	50
	M
	官方全称

	5
	热源地址
	RYDZ
	字符型
	200
	M
	详细地址

	6
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	GB/T 2260

	7
	坐标X
	XZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	8
	坐标Y
	YZB
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	9
	所属供热企业
	SSGRQY
	字符型
	200
	M
	运营单位法定全称

	10
	所属企业统一社会信用代码
	SSGRQYDM
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	11
	热源类型
	RYLX
	整型
	-
	M
	1=燃煤锅炉 2=燃气锅炉 3=热泵 4=热电厂   9=其他

	12
	额定供热能力
	EDGRNL
	浮点型
	10,2
	M
	单位：MW

	13
	燃料种类
	RLZL
	整型
	-
	M
	1=煤 2=天然气 3=生物质 4=电 9=其他

	14
	建设年代
	JSND
	字符型
	4
	M
	竣工年份

	15
	使用状态
	SYZT
	整型
	-
	M
	1=运行 2=备用 3=停运

	16
	排放等级
	PFDJ
	字符型
	10
	O
	超低/一级/二级/三级

	17
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间

	18
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充信息



2 热力站信息应符合表6.1.5-2的规定



表 6.1.5-2 热力站信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	热力站编号
	RLZBH
	字符型
	13
	M
	企业内部编号，如“RLZ-2025-001”

	4
	热力站名称
	RLZMC
	字符型
	50
	M
	官方全称

	5
	所属供热企业
	SSGRQY
	字符型
	200
	M
	运营单位法定全称

	6
	行政区划编码
	XZQHBM
	字符型
	6
	M
	GB/T 2260

	7
	地址
	DZ
	字符型
	200
	M
	详细地址

	8
	占地范围
	ZDFW
	地理空间型
	-
	O
	采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准

	9
	站型
	ZXLX
	整型
	-
	M
	1=水-水换热站 2=汽-水换热站 3=混水站 4=用户直供站 9=其他

	10
	额定供热面积(㎡)
	EDGRMJ
	浮点型
	18,2
	M
	设计供热面积

	11
	实际供热面积(㎡)
	SJGRMJ
	浮点型
	18,2
	M
	当前实际供热面积

	12
	供热分区
	GRFQ
	字符型
	100
	O
	所供片区或小区名称

	13
	建设年代
	JSND
	字符型
	4
	M
	竣工年份

	14
	使用状态
	SYZT
	整型
	-
	M
	1=运行 2=备用 3=停运

	15
	自动化等级
	ZDDJ
	整型
	-
	O
	1=无 2=就地 3=远程 4=智慧站

	16
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间

	17
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充信息


3 供热管线信息应符合表6.1.5-3的规定
表 6.1.5-3 供热管线信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	管线编号
	GXBH
	字符型
	50
	M
	企业内部编号，如“GR-GD-2025-001”

	4
	管线名称
	GXMC
	字符型
	200
	M
	正式全称，如“××路一次网主管”

	5
	管线级别
	GDJB
	整型
	-
	M
	1=一次供水 2=一次回水 3=二次供水 4=二次回水

	6
	管径（mm）
	GJ
	整型
	-
	M
	公称直径 DN

	7
	管材类型
	GCLX
	整型
	-
	M
	1=无缝钢管 2=螺旋焊管 3=PE-RT 4=预制直埋保温管 9=其他

	8
	设计压力（MPa）
	SJYL
	浮点型
	4,2
	M
	设计压力值

	9
	运行压力（MPa）
	YXYL
	浮点型
	4,2
	O
	当前运行压力

	10
	介质温度（℃）
	JZWD
	浮点型
	5,1
	M
	设计供/回水温度

	11
	管线长度（m）
	GDCD
	浮点型
	10,2
	M
	水平投影长度

	12
	起点设施编号
	QDSSBH
	字符型
	50
	O
	阀门/井/换热站编号

	13
	终点设施编号
	ZDSSBH
	字符型
	50
	O
	阀门/井/换热站编号

	14
	起点坐标X
	QDZB_X
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	15
	起点坐标Y
	QDZB_Y
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	16
	终点坐标X
	ZDZB_X
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	17
	终点坐标Y
	ZDZB_Y
	浮点型
	10,3
	M
	国家2000坐标系，单位：米

	18
	埋设方式
	MSFS
	整型
	-
	M
	1=直埋 2=管沟 3=管廊 4=架空 9=其他

	19
	埋深（m）
	MS
	浮点型
	5,2
	M
	管顶至地面平均覆土

	20
	保温结构
	BWJG
	字符型
	100
	O
	“聚氨酯+HDPE”等描述

	21
	建设年代
	JSND
	字符型
	4
	M
	竣工年份

	22
	使用状态
	SYZT
	整型
	-
	M
	1=运行 2=备用  

	23
	权属单位名称
	QSDWMC
	字符型
	200
	M
	运营/产权单位全称

	24
	权属单位统一社会信用代码
	QSDWDM
	字符型
	18
	M
	统一社会信用代码

	25
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	记录最后更新时间

	26
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充信息



4 供热设施检测信息应符合表6.1.5-4的规定

表 6.1.5-4 供热设施检测信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	检测编号
	JCBH
	字符型
	32
	M
	

	4
	检测日期
	JCRQ
	日期型
	-
	M
	现场检测日期

	5
	检测类型
	JCLX
	整型
	-
	M
	1=例行 2=专项 3=事故后 4=投诉 9=其他

	6
	检测对象类别
	JCDXLB
	整型
	-
	M
	1=热源 2=管网 3=热力站 9=其他

	7
	检测对象编号
	JCDXBH
	字符型
	50
	M
	对应设施编号或管段编号

	8
	检测方法
	JCFF
	整型
	-
	O
	1=目视 2=超声波 3=射线 4=磁粉 5=红外 9=其他

	9
	检测内容
	JCNR
	字符型
	255
	M
	检测要点，如“焊缝裂纹、保温层破损”

	10
	检测结果
	JCJG
	整型
	-
	M
	1=合格 2=一般隐患 3=重大隐患

	11
	隐患描述
	YHMS
	文本型
	-
	C
	JCJG≠1 时必填

	12
	隐患位置
	YHWZ
	字符型
	255
	C
	具体部位

	13
	隐患等级
	YHDJ
	整型
	-
	C
	1=轻微 2=一般 3=重大

	14
	建议整改措施
	JYZGCS
	文本型
	255
	C
	维修或更换方案

	15
	整改期限
	ZGQX
	日期型
	-
	C
	重大隐患整改截止日

	16
	整改责任人
	ZGFZR
	字符型
	30
	C
	责任人姓名

	17
	责任人电话
	LXDH
	字符型
	15
	C
	责任人电话

	18
	复查结论
	FCJG
	整型
	-
	O
	1=已合格 2=需再整改

	19
	复查日期
	FCRQ
	日期型
	-
	O
	复查完成日期

	20
	现场照片路径
	XCZP
	字符型
	255
	O
	多张照片“;”分隔

	21
	供热设施所属企业
	SSGRQY
	字符型
	200
	M
	单位法定全称

	22
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	23
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	24
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充信息


6.1.6 [bookmark: _Toc232524522]城市市政道路建设管理信息应包括城市市政道路建设信息和城市市政道路养护信息等基础数据。
1 城市市政道路建设信息应符合表6.1.6-1的规定
表 6.1.6-1 城市市政道路建设信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	道路编码
	DLBM
	字符型
	16
	M
	行业内部道路编号

	4
	道路名称
	DLMC
	字符型
	100
	M
	标准名称，含“××大道”“××街”等。

	5
	所属行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	6
	道路等级
	DLDJ
	字符型
	1
	M
	引用字典表A.5.3

	7
	道路类别
	DLLB
	字符型
	1
	M
	1新建 2改建 3扩建 4大修。

	8
	起点坐标X
	QDZB_X
	浮点型
	10,3
	M
	起点中心线坐标（米）。

	9
	起点坐标Y
	QDZB_Y
	浮点型
	10,3
	M
	起点中心线坐标（米）。

	10
	终点坐标X
	ZDZB_X
	浮点型
	10,3
	M
	终点中心线坐标（米）。

	11
	终点坐标Y
	ZDZB_Y
	浮点型
	10,3
	M
	终点中心线坐标（米）。

	12
	道路长度
	DLCD
	浮点型
	10,2
	M
	实际中心线长度，单位：米。

	13
	红线宽度
	HXKD
	浮点型
	6,2
	M
	规划红线宽度，单位：米。

	14
	车行道宽度
	CXDKD
	浮点型
	6,2
	M
	单位：米。

	15
	人行道宽度
	RXDKD
	浮点型
	6,2
	O
	单位：米。

	16
	路面结构
	LMJG
	字符型
	50
	M
	如沥青混凝土、水泥混凝土、装配式路面等。

	17
	设计车速
	SJCS
	浮点型
	3
	M
	单位：km/h。

	18
	抗震设防烈度
	KZLD
	字符型
	1
	M
	引用字典表A.4.8

	19
	建设状态
	JSZT
	字符型
	1
	M
	0前期 1在建 2竣工 3运营。

	20
	开工日期
	KGRQ
	日期型
	-
	O
	实际开工日期。

	21
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	C
	状态为2或3时必填。

	22
	设计单位
	SJDW
	字符型
	200
	M
	全称。

	23
	施工单位
	SGDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	24
	监理单位
	JLDW
	字符型
	200
	O
	全称。

	25
	管理单位
	GLDW
	字符型
	200
	M
	运维单位全称。

	26
	项目总投资(万元)
	XMZTZ
	浮点型
	15,2
	O
	含征地、建安、信息化。

	27
	资金来源
	ZJLY
	字符型
	1
	O
	1=财政资金
2=社会投资
3=混合投资

	28
	最近检测/评定日期
	ZJJCRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次路面或结构检测日期。

	29
	更新时间
	GXSJ
	日期时间型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	30
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。

	注：道路等级、类别、结构等字段取值符合现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ 37、现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 及现行地方标准的规定。


2 城市市政道路养护信息应符合表6.1.6-2的规定
表 6.1.6-2 城市市政道路养护信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识（UUID）。

	[bookmark: _Hlk213341065]2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	道路编码
	DLBM
	字符型
	16
	M
	对应道路主表编号。

	4
	养护批次号
	YHPCBH
	字符型
	50
	M
	本次养护作业批次流水号。

	5
	养护类型
	YHLX
	字符型
	2
	M
	01日常保养 02小修 03中修 04大修 05应急抢修

	6
	养护内容
	YHNR
	文本型
	-
	M
	具体作业内容（病害描述、处置措施）。

	7
	养护面积
	YHMJ
	浮点型
	10,2
	O
	实际处置面积，单位：平方米。

	8
	养护长度
	YHCD
	浮点型
	10,2
	O
	实际处置长度，单位：米。

	9
	养护等级
	YHDJ
	字符型
	1
	M
	0-Ⅰ类 1-Ⅱ类 2-Ⅲ类 3-Ⅳ类 4-Ⅴ类（按CJJ 36）。

	10
	计划开始日期
	JHKSRQ
	日期型
	-
	M
	计划进场日期。

	11
	实际开始日期
	SJKSRQ
	日期型
	-
	O
	实际进场日期。

	12
	实际完成日期
	SJWCRQ
	日期型
	-
	M
	完成并通过验收日期。

	13
	养护费用
	YHFY
	浮点型
	15,2
	M
	实际结算金额，单位：元。

	14
	养护单位
	YHDW
	字符型
	200
	M
	承担养护作业单位全称。

	15
	监理单位
	JLDW
	字符型
	200
	O
	监理或第三方巡查单位全称。

	16
	责任人
	ZRR
	字符型
	30
	M
	养护作业负责人姓名。

	17
	责任人电话
	ZRRDH
	字符型
	20
	M
	联系电话。

	18
	质量评定等级
	ZLPDDJ
	字符型
	1
	M
	0优 1良 2合格 3不合格。

	19
	下一次计划养护日期
	XYJHCCRQ
	日期型
	-
	O
	依据评定结论确定的下次养护日期。

	20
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明（影像资料、特殊工艺等）。

	21
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	22
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	注：养护类型、等级、质量评定等字段取值符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 及地方道路养护标准。


6.1.7 [bookmark: _Toc232524523]城市市政桥梁建设管理信息应包括城市桥梁信息、城市桥梁病害信息、桥梁风险预警信息等基础数据。
1 城市桥梁信息应符合表6.1.7-1的规定
表 6.1.7-1 城市桥梁信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识（UUID）。

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	桥梁编码
	QLBM
	字符型
	16
	M
	行业内部业务编号。

	4
	桥梁名称
	QLMC
	字符型
	100
	M
	正式命名。

	5
	所在道路名称
	SZDLMC
	字符型
	100
	M
	桥梁所在城市道路的正式名称。

	6
	行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	7
	桥梁类型
	QLLX
	字符型
	1
	M
	0特大桥 1大桥 2中桥 3小桥。

	8
	桥梁结构形式
	QLJG
	字符型
	1
	M
	引用字典表A.5.4

	9
	跨径组合
	KJZH
	字符型
	255
	O
	各孔跨径组合，单位：米；如“30+45+30”。

	10
	桥梁总长
	QLZC
	浮点型
	10,2
	M
	含引桥，单位：米。

	11
	桥梁长度
	QLCD
	浮点型
	10,2
	M
	不含引桥，单位：米。

	12
	桥梁总宽
	QLZK
	浮点型
	6,2
	M
	单位：米。

	13
	桥面面积
	QMMJ
	浮点型
	10,2
	M
	含主桥及引桥，单位：平方米。

	14
	坡度
	PD
	浮点型
	5,2
	O
	单位：度。

	15
	抗震烈度
	KZLD
	字符型
	1
	M
	1-6度以下 2-6度 3-7度 4-8度 5-9度及以上。

	16
	养护等级
	YHDJ
	字符型
	1
	M
	0-I类 1-II类 2-III类 3-IV类 4-V类。

	17
	建设单位
	JSDW
	字符型
	200
	M
	单位全称

	18
	设计单位
	SJDW
	字符型
	200
	M
	单位全称

	19
	施工单位
	SGDW
	字符型
	200
	M
	单位全称

	20
	监理单位
	JLDW
	字符型
	200
	M
	单位全称

	21
	管理单位
	GLDW
	字符型
	200
	M
	运维单位全称。

	22
	养护单位
	YHDW
	字符型
	200
	M
	养护单位全称。

	23
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	M
	实际竣工日期。

	24
	建设状态
	JSZT
	字符型
	1
	M
	0前期 1在建 2竣工 3运营。

	25
	最近检测日期
	ZJJCRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次结构安全检测日期。

	26
	更新时间
	GXSJ
	日期时间型
	-
	M
	记录最后更新时间。

	27
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明。

	注：编码字段与《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99 等现行标准保持一致。



2 城市桥梁病害信息应符合表6.1.7-2的规定。

表 6.1.7-2 城市桥梁病害信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识（UUID）。

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	桥梁编码
	QLBM
	字符型
	16
	M
	行业内部桥梁编号。

	4
	病害记录编号
	BHJLBM
	字符型
	32
	M
	本次病害记录唯一号。

	5
	病害类型
	BHLX
	字符型
	32
	M
	符合CJJ 99-2017附录D，如“梁体裂缝”“支座老化”等。

	6
	病害部位
	BHBW
	字符型
	100
	M
	具体到构件：主梁、桥墩、桥面铺装等。

	7
	病害描述
	BHMS
	文本型
	-
	M
	现场情况文字描述。

	8
	缺损范围
	QSFW
	字符型
	255
	O
	长度、面积、体积等量测值与单位。

	9
	病害等级
	BHDJ
	字符型
	1
	M
	字典：1轻微 2中等 3严重 4危险。

	10
	病害图片路径
	BHTP
	字符型
	500
	O
	现场照片/检测报告文件路径。

	11
	检查方法
	JCFM
	字符型
	50
	O
	目视、无损检测、荷载试验等。

	12
	检测/检查日期
	JCRQ
	日期型
	-
	M
	YYYY-MM-DD。

	13
	检查人
	JCR
	字符型
	30
	M
	现场检测人员姓名

	14
	记录编号
	JLBH
	字符型
	64
	O
	关联巡检或定期检测报告编号

	15
	养护建议
	BYJY
	文本型
	-
	O
	维修、加固或监测建议

	16
	处理状态
	CLZT
	字符型
	1
	M
	0未处理 1处理中 2已处理 3无需处理

	17
	处理完成日期
	CLWCRQ
	日期型
	-
	C
	处理状态为2时必填。

	18
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	19
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	20
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明

	注：病害类型、等级、部位等字段取值遵循《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 附录 D 与现行地方标准。


3 桥梁风险预警信息应符合表6.1.7-3的规定

表 6.1.7-3 桥梁风险预警信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	主键，系统自动生成的唯一标识符。

	2
	所属区域编码
	SSQYBM
	字符型
	32
	M
	所属区域编码

	3
	所属区域名称
	SSQYMC
	字符型
	100
	M
	预警发生区域的完整名称。

	4
	所属部门名称
	SSBMMC
	字符型
	100
	M
	负责预警管理的部门或单位名称。

	5
	预警编号
	YJBH
	字符型
	32
	M
	预警的唯一编码，作为业务唯一约束条件，便于跨系统关联。

	6
	预警位置
	YJWZ
	字符型
	255
	O
	预警发生的具体位置描述（如：桥梁名称、结构部位）。

	7
	预警事件名称
	YJSJMC
	字符型
	100
	M
	预警事件的标题名称，简明扼要概括预警事由。

	8
	预警级别
	YJJB
	整型
	-
	M
	预警严重程度等级代码（如：1=蓝色，2=黄色，3=橙色，4=红色）。

	9
	预警说明
	YJSM
	字符型
	255
	M
	预警的详细说明，包含监测指标值与阈值的比对分析、风险描述等。

	10
	研判时间
	YPSJ
	日期时间型
	-
	O
	预警研判分析的时间，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	11
	预警研判
	YJYP
	布尔型
	-
	M
	预警是否经过专业研判标识（1=已研判，0=未研判）

	12
	预警状态
	YJZT
	整型
	-
	M
	预警当前状态代码（如：1=待响应，2=响应中，3=已解除）。

	13
	预警时间
	YJSJ
	日期时间型
	-
	M
	预警实际生成的时间，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	14
	接收单位名称
	JSDWMC
	字符型
	100
	O
	接收预警信息的单位名称。

	15
	处置结果
	CZJG
	文本型
	-
	O
	预警处置的最终结果描述。

	16
	处置时间
	CZSJ
	日期时间型
	-
	O
	预警处置完成的时间，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	17
	关联监测对象主键
	GLJCDXZJ
	字符型
	50
	M
	外键，关联监测对象信息表的主键，建立预警与桥梁结构构件的关联关系。

	18
	监测对象类型
	JCDXLX
	字符型
	100
	M
	监测对象类型说明

	19
	监测对象编码
	JCDXBM
	字符型
	50
	M
	监测对象（桥梁构件）的唯一编码。

	20
	监测对象名称
	JCDXMC
	字符型
	50
	O
	监测对象的名称。

	21
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	22
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	23
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息（如：处置建议、专家意见等）


6.1.8 [bookmark: _Toc232524524]地下综合管廊建设管理信息应符合表6.1.8的规定。
表 6.1.8 地下综合管廊建设信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统自动生成唯一标识（UUID）。

	2
	市政公共设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政公用设施统一码。

	3
	管廊编码
	GLBM
	字符型
	16
	M
	行业内部编号

	4
	管廊名称
	GLMC
	字符型
	100
	M
	正式命名，如“××路综合管廊”。

	5
	所属行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	6
	所在道路名称
	SZDLMC
	字符型
	100
	M
	管廊所在或依托的城市道路名称。

	7
	管廊类型
	GLLX
	字符型
	1
	M
	1干线 2支线 3缆线 4混合。

	8
	结构形式
	JGXS
	字符型
	1
	M
	0现浇 1预制拼装 2其他。

	9
	分仓形式
	FCXS
	字符型
	1
	M
	0单舱 1双舱 2三舱 3多舱。

	10
	管廊长度
	GLCD
	浮点型
	10,2
	M
	单位：米。

	11
	起点点号
	QDDH
	字符型
	14
	M
	与管线连接起点统一编号。

	12
	终点点号
	ZDDH
	字符型
	14
	M
	与管线连接终点统一编号。

	13
	起点高程
	QDGC
	浮点型
	6,2
	M
	单位：米（国家高程基准）。

	14
	终点高程
	ZDGC
	浮点型
	6,2
	M
	单位：米。

	15
	起点埋深
	QDMS
	浮点型
	6,2
	M
	起端覆土深度，单位：米。

	16
	终点埋深
	ZDMS
	浮点型
	6,2
	M
	起端覆土深度，单位：米。

	17
	设计单位
	SJDW
	字符型
	100
	M
	单位全称。

	18
	施工单位
	SGDW
	字符型
	100
	M
	单位全称。

	19
	监理单位
	JLDW
	字符型
	100
	M
	单位全称。

	20
	管理单位
	GLDW
	字符型
	100
	M
	运维单位全称。

	21
	建设状态
	JSZT
	字符型
	1
	M
	0前期 1在建 2竣工 3运营。

	22
	开工日期
	KGRQ
	日期型
	-
	O
	实际开工日期。

	23
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	C
	状态为2或3时必填。

	24
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	25
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	26
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明


6.1.9 [bookmark: _Toc232524527]城市园林绿化建设管理信息应符合表6.1.9的规定。
表 6.1.9 城市园林绿化建设管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	项目编码
	XMBM
	字符型
	100
	M
	绿化项目的唯一编码

	3
	项目名称
	XMMC
	字符型
	200
	M
	绿化项目的正式名称。

	4
	项目类型
	XMLX
	整型
	-
	M
	项目类型（如：1=公园绿地，2=道路绿化，3=居住区绿化，4=单位绿化，5=防护绿地，6=其他）。

	5
	项目位置
	XMWZ
	字符型
	200
	M
	项目的具体位置描述。

	6
	坐标范围
	ZBFW
	字符型
	500
	M
	项目的坐标范围（WKT格式或多点坐标）

	7
	所属行政区划代码
	SSXZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	8
	所属行政区划名称
	SSXZQHMC
	字符型
	100
	M
	所属行政区划名称

	9
	总用地面积(公顷)
	ZYDMJ
	浮点型
	15,4
	M
	项目总用地面积（单位：公顷）

	10
	绿地面积(公顷)
	LDMJ
	浮点型
	15,4
	M
	绿地面积（单位：公顷）

	11
	绿化覆盖率(%)
	LHFGL
	浮点型
	5,2
	M
	绿化覆盖率百分比

	12
	绿地率(%)
	LDL
	浮点型
	5,2
	M
	绿地率百分比

	13
	规划设计单位
	GHSJDW
	字符型
	200
	M
	规划设计单位名称

	14
	规划设计负责人
	GHSJFZR
	字符型
	30
	M
	规划设计负责人姓名

	15
	施工单位
	SGDW
	字符型
	200
	M
	施工单位名称

	16
	施工负责人
	SGFZR
	字符型
	50
	M
	施工负责人姓名

	17
	监理单位
	JLDW
	字符型
	200
	M
	监理单位名称

	18
	监理负责人
	JLFZR
	字符型
	30
	M
	监理负责人姓名

	19
	建设单位
	JSDW
	字符型
	200
	M
	建设单位名称

	20
	建设负责人
	JSFZR
	字符型
	30
	M
	建设负责人姓名

	21
	项目总投资(万元)
	XMZTZ
	浮点型
	15,2
	M
	项目总投资金额（单位：万元）

	22
	绿化投资(万元)
	LHTZ
	浮点型
	15,2
	M
	绿化投资金额（单位：万元）

	23
	资金来源
	ZJLY
	整型
	-
	M
	1=财政资金
2=社会投资
3=混合投资

	24
	规划批复文号
	GHPFWH
	字符型
	50
	M
	规划批复文件编号。

	25
	规划批复日期
	GHPFRQ
	日期型
	-
	M
	规划批复日期。

	26
	施工许可证编号
	SGXKZBH
	字符型
	50
	M
	施工许可证编号。

	27
	开工日期
	KGRQ
	日期型
	-
	M
	项目开工日期。

	28
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	M
	项目竣工日期。

	29
	养护管理单位
	YHGLDW
	字符型
	200
	M
	养护管理单位名称。

	30
	养护负责人
	YHFZR
	字符型
	30
	M
	养护负责人姓名

	31
	植物配置情况
	ZWPZQK
	文本型
	-
	M
	植物配置情况描述

	32
	乔木数量
	QMSL
	整型
	-
	M
	乔木数量

	33
	灌木数量
	GMSL
	整型
	-
	M
	灌木数量

	34
	地被面积(平方米)
	DBMJ
	浮点型
	15, 2
	M
	地被植物面积（单位：平方米）

	35
	草坪面积(平方米)
	CPMJ
	浮点型
	15, 2
	M
	草坪面积（单位：平方米）

	36
	花卉面积(平方米)
	HHMJ
	浮点型
	15, 2
	M
	花卉面积（单位：平方米）

	37
	灌溉系统情况
	GGXTQK
	文本型
	-
	M
	灌溉系统情况描述

	38
	照明系统情况
	ZMXTQK
	文本型
	-
	M
	照明系统情况描述

	39
	配套设施情况
	PTSSQK
	文本型
	-
	M
	配套设施情况描述

	40
	竣工验收情况
	JGYSQK
	整型
	-
	M
	竣工验收情况（如：1=合格，2=不合格，3=整改后合格）

	41
	竣工验收日期
	JGYSRQ
	日期型
	-
	M
	竣工验收日期

	42
	养护等级
	YHDJ
	整型
	-
	M
	养护等级（如：1=一级养护，2=二级养护，3=三级养护）

	43
	养护标准
	YHBZ
	文本型
	-
	M
	养护标准描述

	44
	最近养护日期
	ZJYHRQ
	日期型
	-
	M
	最近一次养护日期

	45
	养护记录
	YHJL
	文本型
	-
	O
	养护记录描述

	46
	存在问题
	CZWT
	文本型
	-
	O
	存在的问题描述

	47
	整改情况
	ZGQK
	文本型
	-
	O
	整改情况描述

	48
	项目状态
	XMZT
	整型
	-
	M
	项目状态（如：1=前期，2=设计中，3=施工中，4=已竣工，5=养护中）

	49
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	50
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


6.1.10 [bookmark: _Toc232524526]城市环境卫生和垃圾分类建设管理信息应符合表6.1.10的规定。
表 6.1.10 城市环境卫生和垃圾分类建设管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统唯一标识

	2
	市政设施统一识别代码
	SZSSDM
	字符型
	26
	M
	市政设施统一识别代码

	3
	项目/设施编码
	XMBM
	字符型
	50
	M
	垃圾分类项目/设施内部编号。

	4
	项目/设施名称
	XMMC
	字符型
	200
	M
	正式名称，如“××街道垃圾分类收集站”。

	5
	设施类型
	SSLX
	字符型
	2
	M
	01收集站 02转运站 03处理厂 04公厕 05大件垃圾点 06有害垃圾暂存点 99其他。

	6
	所属行政区划代码
	XZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	7
	详细地址
	XXDZ
	字符型
	200
	M
	门牌及参照物。

	8
	服务范围（社区/道路）
	FWFW
	字符型
	255
	M
	服务半径或具体社区列表。

	9
	设计规模
	SJG M
	浮点型
	15,2
	M
	单位：吨/日；公厕为厕位数。

	10
	垃圾分类类别
	LBFLLB
	字符型
	50
	M
	例：厨余/可回收/有害/其他四分类。

	11
	收集方式
	SJFS
	字符型
	1
	M
	0桶站 1智能箱 2直收直运 3定时定点。

	12
	转运方式
	ZYFS
	字符型
	1
	O
	0压缩转运 1直运 2小型接驳。

	13
	处理工艺
	CLGY
	字符型
	50
	O
	焚烧、生化、回收利用等。

	14
	建设状态
	JSZT
	字符型
	1
	M
	0前期 1在建 2竣工 3运营。

	15
	开工日期
	KGRQ
	日期型
	-
	O
	实际开工日期。

	16
	竣工日期
	JGRQ
	日期型
	-
	C
	状态为2或3时必填。

	17
	运营单位
	YYDW
	字符型
	200
	M
	环卫公司或城管部门全称。

	18
	责任单位
	ZRDW
	字符型
	200
	M
	日常监管责任单位。

	19
	责任人
	ZRR
	字符型
	30
	M
	负责人姓名。

	20
	责任人电话
	ZRRDH
	字符型
	20
	M
	联系电话。

	21
	项目总投资(万元)
	XMZTZ
	浮点型
	15,2
	O
	含土建、设备、信息化。

	22
	资金来源
	ZJLY
	字符型
	1
	O
	1=财政资金
2=社会投资
3=混合投资

	23
	最近检查日期
	ZJJCRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次现场考核或第三方评估。

	24
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	25
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改

	26
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	其他补充说明

	注：设施类型、垃圾分类类别、收集转运方式等字段取值应符合《城市生活垃圾分类标志》GB/T 19095 及地方实施细则要求。


6.1.11 [bookmark: _Toc232524528]历史文化保护管理信息应符合表6.1.11的规定。
表 6.1.11 历史文化保护管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成

	2
	保护对象编号
	BHDXBH
	字符型
	50
	M
	保护对象的唯一编号。

	3
	保护对象名称
	BHDXMC
	字符型
	200
	M
	保护对象的正式名称。

	4
	保护级别
	BHJB
	整型
	-
	M
	保护级别（如：1=国家级，2=自治区级，3=市级，4=县级）。

	5
	公布批次
	GBPC
	字符型
	20
	M
	公布批次（如：第一批、第二批）。

	6
	公布时间
	GBSJ
	日期型
	-
	M
	保护对象公布的时间。

	7
	保护类型
	BHLX
	整型
	-
	M
	保护类型（如：1=历史文化名城，2=历史文化名镇，3=历史文化名村，4=历史文化街区，5=历史地段，6=历史建筑）

	8
	所属行政区划代码
	SSXZQHDM
	字符型
	6
	M
	县级及以上行政区划代码（GB/T 2260）

	9
	所属行政区划名称
	SSXZQHMC
	字符型
	100
	M
	所属行政区划名称。

	
	地址街区
	DZJQ
	字符型
	100
	M
	地址街区

	10
	历史沿革
	LSYG
	文本型
	-
	M
	历史沿革描述。

	11
	历史价值特色
	LSJZTS
	文本型
	-
	O
	历史价值特色描述。

	12
	核心保护范围
	HXBHFW
	文本型
	-
	O
	核心保护区范围描述。

	13
	建设控制地带
	JSKZDD
	文本型
	-
	O
	建设控制地带范围描述。

	14
	保护规划名称
	BHGHMC
	字符型
	200
	O
	保护规划的名称。

	15
	保护规划批准日期
	BHGHPZRQ
	日期型
	-
	O
	保护规划的批准日期。

	16
	规划有效期起
	GHYXQQ
	日期型
	-
	M
	保护规划的有效期开始日期。

	17
	规划有效期止
	GHYXQZ
	日期型
	-
	M
	保护规划的有效期结束日期。

	18
	保护管理机构
	BHGLJG
	字符型
	200
	M
	保护管理机构的名称。

	19
	保护管理机构联系人
	BHGLJGLXR
	字符型
	30
	O
	保护管理机构的联系人姓名

	20
	保护管理机构联系电话
	BHGLJGLXDH
	字符型
	20
	O
	保护管理机构的联系电话

	21
	日常巡查频率
	RCXCPL
	字符型
	50
	O
	日常巡查的频率

	22
	最近巡查日期
	ZJXCRQ
	日期型
	-
	O
	最近一次巡查的日期

	23
	巡查发现问题
	XCFXWT
	文本型
	-
	O
	巡查发现的问题描述

	24
	整改情况
	ZGQK
	文本型
	-
	O
	问题整改情况描述

	25
	保护资金总额(万元)
	BHZJZE
	浮点型
	15, 2
	O
	保护资金总额（单位：万元）

	26
	资金来源
	ZJLY
	整型
	-
	M
	1=中央财政，2=地方财政，3=社会捐助，4=其他

	27
	资金使用情况
	ZJSYQK
	文本型
	-
	O
	资金使用情况描述

	28
	修缮维护项目情况
	XSWHXMSL
	文本型
	-
	O
	修缮维护项目情况

	29
	活化利用情况
	HHLYQK
	文本型
	-
	O
	活化利用情况描述

	30
	专家评审意见
	ZJPSYJ
	文本型
	-
	O
	专家评审意见

	31
	社会监督情况
	SHJDQK
	文本型
	-
	O
	社会监督情况描述

	32
	数字化保护情况
	SZHBHQK
	文本型
	-
	O
	数字化保护情况描述

	33
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期型
	-
	M
	该条信息的最后更新时间

	34
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息


6.2 [bookmark: _Toc232524529][bookmark: _Toc232588678][bookmark: _Hlk207976684]城市运管服数据
6.2.1 [bookmark: _Toc232524530]城市基础信息城市基础数据应包括地理空间、城市信息模型、评价点位和统计年鉴等基础数据，应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
1 地理空间数据应包括地理空间框架、单元网格、评价网格、管理部件、地理编码等，数据应符合现行国家标准《数字化城市管理信息系统第1部分：单元网格》GB/T 30428.1《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》GB/T 30428.2《数字化城市管理信息系统 第3部分：地理编码》GB/T 30428.3和《城市地理空间框架数据标准》CJJ 103等的有关规定。
2 城市信息模型数据应符合城市信息模型数据加工相关标准的规定应符合本标准8.1节的规定。
3 评价点位数据应包括主次干道、背街小巷、商业步行街、公园、广场、农贸市场、公共厕所、火车站或长途汽车站、河流湖泊、便民摊点规划区、社区、主要交通路口等 12种类型。
6.2.2 [bookmark: _Toc232524531]城市运行信息应包括监测类基础数据、市政设施运行监测数据、房屋建筑运行监测数据、交通设施运行监测数据和人员密集区域运行监测数据等。
1监测类基础数据应包括监测点位、监测设备、监测项阈值、设备实时监测、设备报警、报警分析和报警关联处置数据。监测类基础数据应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
[bookmark: 2.4.2.1燃气运行监测数据]2 市政设施运行监测数据应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545有关规定，并分为燃气类、供水类、排水类、管廊类、环卫类和其他等，应包括燃气运行监测、供水管网运行监测、排水管网运行监测、综合管廊运行监测、环卫设施监测和其他设施运行监测等数据。。
[bookmark: 2.4.3房屋建筑运行监测数据]3 房屋建筑运行监测数据应包括监测设备数据包括监测点位、监测设备和监测项阈值数据，房屋建筑运行监测数据应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
[bookmark: 2.4.4交通设施运行监测数据][bookmark: 2.4.4.1道路运行监测数据]4 交通设施运行监测数据应包括道路运行监测数据和桥梁运行监测数据。应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
[bookmark: 2.4.5人员密集区域运行监测数据]5 人员密集区域运行监测数据应包括人流密度监测报警、人员密集场所视频监测、人员密集场所消防安全监测、人员密集场所火灾监测预警和大型活动监测预警等数据。应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
6.2.3 [bookmark: _Toc232524532]城市管理信息应包括城市部件事件监管数据、市政公用数据、市容环卫数据、园林绿化数据和城管执法数据等基础数据。
1  城市部件事件监管数据应包括城市管理信息系统运行的监管案件数据、统计类数据等。
2 监管案件数据应符合合现行国家标准《数字化城市管理信息系统 第1部分：单元网格》GB/T 30428.2 规定的管理部件和事件监管类型数据。
3 统计类数据应包括网格、部件、监督员、案件处置部门、案件来源、案件类别和案件状态等统计数据，主要数据应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T 545的有关规定。
4 城管事件信息应符合表6.2.3-1的规定：
表6.2.3-1 城管事件信息表
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	整型
	-
	M
	系统自动生成的唯一标识符，城管事件记录主键。

	2
	事件编号
	SJBH
	字符型
	50
	M
	系统自动生成的业务编号（如：区域代码+日期+流水号）。

	3
	所属区域编码
	SSQYBM
	字符型
	12
	M
	需符合《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260规定，精确到街道级。

	4
	所属区域名称
	SSQYMC
	字符型
	64
	M
	事件所属区域的完整名称。

	5
	事发时间
	SFSJ
	日期时间型
	-
	M
	事件实际发生的时间，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	6
	事发地点
	SFDD
	字符型
	200
	M
	事件发生的详细地址描述。

	7
	事件描述
	SJMS
	字符型
	1000
	M
	事件的详细情况描述，包括问题现象、影响范围等。

	8
	位置坐标
	WZZB
	字符型
	100
	M
	事件位置的经纬度，格式："经度,纬度"。

	9
	影响范围
	YXFW
	字符型
	8
	O
	事件影响范围代码（如：01=局部，02=区域，03=广泛）。

	10
	信息来源
	XXLY
	整型
	-
	M
	信息来源代码（1=群众举报，2=巡查发现，3=视频抓拍，4=上级交办）。

	11
	紧急程度
	JJCD
	整型
	-
	M
	紧急程度代码（1=一般，2=紧急，3=特急）。

	12
	涉及人数
	SJRS
	整型
	-
	O
	事件涉及的人员数量。

	13
	举报人姓名
	JBRXM
	字符型
	50
	O
	事件举报人的姓名（匿名举报可为空）

	14
	举报人电话
	JBRLXDH
	字符型
	32
	O
	举报人的联系电话（匿名举报可为空）

	15
	举报人地址
	JBRDZ
	字符型
	200
	O
	举报人的联系地址（匿名举报可为空）

	16
	受理人员
	SLRY
	字符型
	100
	M
	事件受理人员的姓名

	17
	受理人员ID
	SLRYID
	整型
	-
	M
	受理人员的系统账号ID

	18
	受理电话
	SLLXDH
	字符型
	32
	M
	受理人员的联系电话

	19
	受理时间
	SLSJ
	日期时间型
	-
	M
	事件受理时间，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	20
	事件类型大类
	SJDL
	字符型
	32
	M
	事件大类编码，引用城市管理事件类型字典表。

	21
	事件类型小类
	SJXL
	字符型
	32
	M
	事件小类编码，引用城市管理事件类型字典表。

	22
	事件类型
	SJLX
	字符型
	32
	M
	事件具体类型编码，引用城市管理事件类型字典表。

	23
	监督人
	JDR
	字符型
	100
	O
	事件监督人员的姓名

	24
	监督电话
	JDLXDH
	字符型
	32
	O
	监督人的联系电话。

	25
	最后办理人
	ZHBLR
	字符型
	50
	O
	最后办理该事件的人员姓名

	26
	最后办理人ID
	ZHBLRID
	整型
	-
	O
	最后办理人的系统账号ID。

	27
	最后办理时间
	ZHBLGRQ
	日期时间型
	-
	O
	最后办理时间，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	28
	最后办理意见
	ZHBLYJ
	字符型
	100
	O
	最后办理时填写的处理意见

	29
	最后办理组织
	ZHBLZZ
	字符型
	100
	O
	最后办理人所属组织名称

	30
	最后办理操作
	ZHBLCZ
	字符型
	16
	O
	最后办理操作编码（如：01=派遣，02=回退，03=办结）

	31
	截止日期
	JZRQ
	日期时间型
	-
	M
	事件承诺办结的截止时间，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	32
	是否立案
	SFLA
	布尔型
	-
	M
	事件是否已立案（1=已立案，0=未立案）

	33
	立案时间
	LARQ
	日期时间型
	-
	C
	转为案件的时间，立案时必填，格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

	34
	立案号
	LAH
	字符型
	50
	C
	立案后生成的案号，立案时必填，格式：年份+区域+类型+流水号。

	35
	派遣次数
	PQCS
	整型
	-
	M
	事件的派遣次数，默认0，每次派遣+1。

	36
	专业部门处置时间
	ZYMBCZSJ
	日期时间型
	-
	O
	专业部门开始处置的时间。

	37
	专业部门
	ZYMBID
	整型
	-
	O
	负责处置的专业部门系统ID。

	38
	结案时间
	JARQ
	日期时间型
	-
	C
	事件办结的时间，结案时必填。

	38
	结案案号
	JAH
	字符型
	50
	C
	结案后生成的案号，结案时必填。

	39
	关联摄像头ID
	GLSXTID
	整型
	-
	O
	关联的视频监控设备ID。

	40
	告警图片URL
	GJTPURL
	字符型
	4000
	O
	事件关联的现场图片地址，多个用分号分隔。

	41
	案件扩展信息ID
	AJXXKID
	整型
	-
	C
	立案后关联的案件扩展信息表ID，立案时生成。

	42
	事件状态
	SJZT
	整型
	-
	M
	事件状态代码（1=受理，2=立案，3=处置中，4=已办结，5=已归档，6=已销案）。

	43
	备注
	BZ
	文本型
	-
	O
	需要补充说明的其他信息（如：特殊情况、领导批示等）


6.2.4  市政公用数据应包括市政公用行业类数据、统计类数据，主要数据项应符合下列规定：
1  市政公用行业类数据应包括道路、桥梁、隧道、供水、排水、供热、燃气、照明和管廊等建 设和运行数据，主要数据项应符合现行国家标准《智慧城市 数据融合 第5部分：市政基础设施数据元素》GB/T 36625.5的有关规定；
2  市政公用统计类数据应包括城市道路、桥梁、隧道、照明和管廊，城市供水，城市排水，城 市燃气，城市供热等统计数据，应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
6.2.5  市容环卫数据应包括市容环卫行业类数据、统计类数据，主要数据项应符合下列规定：
1  市容环卫行业数据应包括城市容貌、环境卫生、建筑垃圾管理和户外广告(招牌)等数据；
2  城市容貌数据应符合现行国家标准《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》GB/T 30428.2的有关规定；
3  境卫生数据应包括垃圾收集设施、垃圾转运站、生活垃圾焚烧厂、生活垃圾卫生填埋场、 厨余垃圾处理厂、粪便处理厂、公共厕所、清扫保洁路段、清扫保洁作业等数据应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
6.2.6  园林绿化数据应包括园林绿化行业类数据、统计类数据，主要数据应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545的有关规定。
6.2.7  城管执法数据应包括城市管理执法行业类数据、统计类数据，主要数据项应符合下列规定 ：
1  城市管理执法行业类数据应包括执法台账、机构、人员、车辆、案由和案件等数据，并符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T 545的有关规定。
2  城市管理执法统计类数据应包括城市管理执法队伍、住房保障领域执法案件处理等统计数据，主要数据项应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T 545有关规定。
[bookmark: _Toc232524533]6.2.8  城市服务信息应包括公众诉求信息和便民便企服务信息。
1  公众诉求信息应包括公众诉求问题数据、公众诉求统计数据等，主要数据项应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T 545有关规定。
2  便民便企服务事项信息主要数据项应符合现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545有关规定。


7 [bookmark: _Toc228440376][bookmark: _Toc232524534][bookmark: _Toc232588679]数字村镇基础数据
[bookmark: _Toc232524536][bookmark: _Toc532737171][bookmark: _Toc144930852][bookmark: _Toc144930310][bookmark: _Toc229423134][bookmark: _Toc15982][bookmark: _Toc15412][bookmark: _Toc11703]7.0.1 村镇建设数据主要包括农房建设管理信息、农村生活垃圾治理信息、传统村落保护管理信息等基础数据。
7.0.2 农房建设管理信息应包括农村房屋建设项目信息、农村房屋基本信息、农村房屋施工进度信息、资金管理信息等基础数据。
1 农村房屋建设项目信息应符合表7.0.2-1的规定
表 7.0.2-1 农村房屋建设项目信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	项目编号
	XMBH
	字符型
	20
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	2
	项目名称
	XMMC
	字符型
	100
	M
	房屋建设项目的正式名称

	3
	项目类型
	XMLX
	字符型
	50
	M
	如“农村安居工程”“危房改造”“扶贫住房”等

	4
	项目地点
	XMDD
	字符型
	200
	M
	房屋建设项目的具体地址

	5
	项目状态
	XMZT
	字符型
	50
	M
	如“规划中”“施工中”“验收完成”“已废弃”等

	6
	负责单位
	FZDW
	字符型
	100
	M
	项目责任单位名称

	7
	负责人
	FZR
	字符型
	30
	M
	项目负责人姓名

	8
	预计开工日期
	YJKGRQ
	日期型
	-
	C
	当项目状态为“规划中”时必填

	9
	实际开工日期
	SJKGRQ
	日期型
	-
	O
	房屋实际开工日期

	10
	预计完工日期
	YJWGRQ
	日期型
	-
	C
	当项目状态为“施工中”时必填

	11
	实际完工日期
	SJWGRQ
	日期型
	-
	O
	房屋实际完工日期

	12
	项目预算金额
	XMYSJE
	浮点型
	18,2
	M
	项目总预算金额（单位：元）

	13
	实际支出金额
	SJZCJE
	浮点型
	18,2
	O
	项目实际支出金额（单位：元）

	14
	备注
	BZ
	字符型
	500
	O
	其他补充说明


2 农村房屋基本信息应符合表7.0.2-2的规定
表 7.0.2-2 农村房屋基本信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	房屋编码
	FWBM
	字符型
	20
	M
	工程建设项目全生命周期唯一的项目编码

	2
	房屋名称
	FWMC
	字符型
	100
	M
	房屋的正式名称

	3
	房屋结构
	FWJG
	字符型
	50
	M
	如“砖混结构”“框架结构”“木结构”等

	4
	建筑面积
	JZMJ
	浮点型
	18,2
	M
	房屋总建筑面积（单位：平方米）

	5
	户型
	HX
	字符型
	50
	M
	如“一室一厅”“两室两厅”等

	6
	楼层
	LC
	整型
	-
	M
	房屋总楼层数

	7
	朝向
	CX
	字符型
	50
	M
	如“南北朝向”“东西朝向”等

	8
	门牌号
	MPH
	字符型
	50
	M
	房屋的具体门牌号

	9
	所属区域
	SSQY
	字符型
	100
	M
	房屋所属行政区域（如村名、街道）

	10
	房屋状态
	FWZT
	字符型
	50
	M
	如“在建”“竣工”“闲置”“拆除”等

	11
	房屋所有人
	FWSYR
	字符型
	100
	M
	房屋所有人的姓名或单位名称

	12
	申请人
	SQR
	字符型
	100
	M
	申请人的姓名或单位名称

	13
	登记时间
	DJSJ
	日期时间型
	-
	M
	房屋信息首次登记的时间

	14
	备注
	BZ
	字符型
	500
	O
	其他补充说明


3 农村房屋施工进度信息应符合表7.0.2-3的规定
表 7.0.2-3 农村房屋施工进度信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	记录ID
	JLID
	字符型
	20
	M
	施工进度记录的唯一标识符

	2
	房屋编码
	FWBM
	字符型
	20
	M
	关联房屋基本信息表中的房屋编码

	3
	施工阶段
	SGJD
	字符型
	50
	M
	如“地基施工”“主体施工”“装修施工”等

	4
	施工开始时间
	SGKSSJ
	日期时间型
	-
	M
	当前施工阶段的开始时间

	5
	施工结束时间
	SGJSSJ
	日期时间型
	-
	O
	当前施工阶段的结束时间

	6
	施工负责人
	SGFZR
	字符型
	100
	M
	当前施工阶段的负责人姓名

	7
	施工单位
	SGDW
	字符型
	100
	O
	施工单位名称

	8
	施工质量评价
	SGZLPJ
	字符型
	200
	O
	施工质量的简要评价（如“合格”“需整改”）

	9
	备注
	BZ
	字符型
	500
	O
	其他补充说明


4 资金管理信息应符合表7.0.2-4的规定
表 7.0.2-4 资金管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	拨付ID
	BFID
	字符型
	20
	M
	资金拨付记录的唯一标识符

	2
	房屋编码
	FWBM
	字符型
	20
	M
	关联房屋基本信息表中的房屋编码

	3
	拨付金额
	BFJE
	浮点型
	18,2
	M
	拨付金额（单位：元）

	4
	拨付日期
	BFRQ
	日期型
	-
	M
	资金拨付的具体日期

	5
	拨付用途
	BFYT
	字符型
	100
	M
	如“地基施工费用”“材料采购费用”等

	6
	拨付单位
	BFDW
	字符型
	100
	M
	资金拨付单位名称

	7
	收款单位
	SKDW
	字符型
	100
	M
	资金收款单位名称

	8
	备注
	BZ
	字符型
	500
	O
	其他补充说明


[bookmark: _Toc232524537]7.0.3 农村生活垃圾治理信息应包括垃圾处理站点信息和垃圾清运信息等基础数据。其中垃圾处理站点信息应符合表7.0.3-1的规定，垃圾清运信息应符合表7.0.3-2的规定。



表 7.0.3-1 垃圾处理站点信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	站点ID
	ZDID
	字符型
	36
	M
	唯一标识符

	2
	站点名称
	ZDMC
	字符型
	100
	M
	垃圾处理站点的名称

	3
	所属区域
	SSQY
	字符型
	100
	M
	所属行政区域（如乡镇/村庄）

	4
	站点类型
	ZDLX
	字符型
	50
	M
	填埋场、焚烧站等

	5
	站点地址
	ZDDZ
	字符型
	200
	M
	详细地址

	6
	经纬度
	JWD
	字符型
	50
	M
	格式：经度,纬度（如121.47,31.22）

	7
	设计容量
	SJRL
	整型
	-
	M
	单位：吨/天

	8
	当前处理量
	DQRL
	整型
	-
	O
	实时记录当前垃圾处理量

	9
	建设时间
	JSSJ
	日期型
	-
	M
	站点建设完成日期

	10
	状态
	ZT
	字符型
	20
	M
	活动/停用/维护

	11
	负责人ID
	FZRID
	字符型
	36
	O
	关联到人员表


表 7.0.3-2 垃圾清运信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	任务ID
	RWID
	字符型
	36
	M
	唯一标识符

	2
	任务类型
	RWLX
	字符型
	50
	M
	分类：日常清运、紧急清运

	3
	站点ID
	ZDID
	字符型
	36
	M
	关联到垃圾处理站点表

	4
	清运车辆编号
	QYCLID
	字符型
	36
	M
	关联到车辆表

	5
	清运开始时间
	QYKSSJ
	日期时间型
	-
	M
	任务开始时间

	6
	清运结束时间
	QYJSSJ
	日期时间型
	-
	O
	任务结束时间

	7
	清运量
	QYL
	浮点型
	10,2
	M
	单位：吨

	8
	清运人员名称
	QYRYID
	字符型
	36
	M
	清运人员名称

	9
	任务状态
	RWZT
	字符型
	20
	M
	待执行/进行中/已完成/失败

	10
	备注
	BZ
	字符型
	500
	O
	附加说明


[bookmark: _Toc232524538]7.0.4 传统村落保护管理信息应符合表7.0.4的规定。
表 7.0.4 传统村落保护管理信息
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	约束条件
	说明

	1
	主键ID
	ZJID
	字符型
	50
	M
	系统自动生成唯一标识

	2
	村落编号
	CLBH
	字符型
	50
	M
	传统村落唯一编号。

	3
	村落名称
	CLMC
	字符型
	100
	M
	传统村落名称。

	4
	所属行政区划代码
	SSXZQHDM
	字符型
	12
	M
	所属行政区划代码（到乡镇一级）

	5
	所属行政区划名称
	SSXZQHMC
	字符型
	100
	M
	所属行政区划名称。

	6
	保护级别
	BJBZ
	字符型
	10
	M
	保护级别，如国家级、省级等。

	7
	保护范围
	BJFW
	字符型
	200
	M
	保护范围描述。

	8
	核心保护区面积
	HQBHQMJ
	浮点型
	15,2
	M
	核心保护区面积，单位：平方米。

	9
	保护规划编制状态
	BJGHBZT
	字符型
	10
	M
	保护规划编制状态，如已完成、待评审等。

	10
	保护规划发布时间
	BJGHPSJ
	日期型
	-
	C
	保护规划评审时间，保护规划编制状态为“已完成”时必填。

	11
	保护措施实施情况
	BJCS
	文本型
	-
	M
	具体保护措施描述。

	12
	保护资金投入
	BJZJTZ
	浮点型
	18,2
	O
	保护资金投入金额，单位：元。

	13
	保护资金来源
	BJZJLY
	字符型
	100
	O
	保护资金来源渠道。

	14
	保护管理责任单位
	BJGLZRDW
	字符型
	100
	M
	负责保护管理的责任单位。

	15
	保护管理责任人
	BJGLZRR
	字符型
	30
	M
	保护管理责任人姓名

	16
	保护管理责任人电话
	BJGLZRRDH
	字符型
	20
	M
	保护管理责任人联系电话

	17
	保护管理问题与建议
	BJGLWTYJ
	文本型
	-
	O
	保护管理过程中发现的问题及建议

	18
	创建时间
	CJSJ
	日期时间型
	-
	M
	该条信息记录的创建时间

	19
	最后更新时间
	ZHGXSJ
	日期时间型
	-
	M
	最近一次修改



8 [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _Toc232524539][bookmark: _Toc228440377][bookmark: _Toc232588681]
城市建筑信息模型数据
8.1 [bookmark: _Toc232524540][bookmark: _Toc232588682]城市信息模型（CIM）基础数据
[bookmark: _Toc232588683][bookmark: _Toc232524545][bookmark: _Hlk204946584]8.1.1 自治区、地州市及区县城市信息模型基础平台（CIM基础平台）数据坐标系统采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）；高程基准采用1985国家高程基准；时间基准采用北京时间。当采用城市独立坐标系统时，应与2000国家大地坐标系建立转换关系。
8.1.2  城市信息模型基础平台（CIM基础平台）“统一架构、数据分级、应用扩展”的原则。数据构成宜结合新疆自治区应用需求，充分考虑实用性和可扩展性，以适应应用场景需求的扩展与变化。
8.1.3  城市信息模型基础平台（CIM基础平台）数据存储、传输、更新和管理应符合国家信息安全保密管理的规定。
8.1.4  CIM数据分类应从要素类型、应用行业、成果形式、时态特征等维度构建分类体系，满足数据组织与共享交换要求。
8.1.5  自治区级住建领域CIM数据应包括全区CIM成果汇总数据、房屋建筑和市政设施等资源调查数据、行业监管业务系统数据、重点工程建设项目数据、时空基础数据。
8.1.6 地州市及区县级住建领域CIM数据构成应包括CIM成果数据、时空基础数据、房屋建筑和市政设施等资源调查数据、规划管控数据、工程建设项目数据、公共专题数据、物联感知数据。
8.1.7  CIM 模型分级及参数应按现行行业标准《城市信息模型数据加工标准》CJJ/T 319执行，模型共划分为七级，依次为地表模型、框架模型、标准模型、精细模型、功能级模型、构件级模型、零件模型。
8.1.8  自治区级CIM 基础平台模型精细度不应低于 CIM 2 级，地州市及区县级平台模型精细度不应低于 CIM 3 级。
8.2 建筑信息模型（BIM）基础数据
8.2.1  BIM基础数据是指面向单一建筑工程项目，包含几何信息、物理信息及功能属性的结构化数字化模型。
8.2.2  本节主要规定该类数据在接入与集成至CIM平台时，应满足的基础空间定位及关键属性信息要求。
8.2.3  BIM模型的构建应符合相关的建筑设计图纸。在构建BIM模型时，应注意建筑构件的材质、尺寸、高度、数量以及相互之间的关系等。
8.2.4  BIM模型文件命名应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301的有关规定，以建筑信息模型的类型、阶段以及具体内容命名。
8.2.5  BIM模型中应添加相关的注释信息，如构件的名称、材料、厚度、规格等。注释信息应详细、齐全，并与设计图纸一致。
8.2.6  BIM模型应包含准确的地理空间坐标和高程信息，其坐标系应与本标准8.1.1节的规定一致，确保能在CIM底图中正确落位。
8.2.7  应为每个BIM模型提供其地上和地下空间的水平投影轮廓、顶部高程和底部高程等概要几何信息，用于在宏观层级的CIM应用中进行快速的空间分析和可视化。
8.2.8  BIM模型应包含能够关联到工程项目唯一标识码的元数据，实现与工程项目审批、监管、房屋管理等业务系统的数据关联。
8.2.9 建筑构件的分类编码应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的有关规定，宜与CIM平台采用的分类体系相协调或映射，保证信息传递的一致性。
8.2.10 BIM模型转换应符合现行国家标准《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447的有关规定，可采用IFC、XDB等通用数据格式。在转换过程中应注意尺寸、比例、坐标系等参数的准确性，并进行相应的数据对齐处理。
8.2.11 BIM模型入库前应进行质量检查，检查内容包括但不限于：模型完整性、几何准确性、属性信息完整性、坐标系统正确性等。质量检查不合格的模型应退回整改后方可入库。
8.2.12 BIM模型在接入CIM基础平台时，宜根据应用场景需求进行轻量化处理。在保证模型几何精度和信息完整性的前提下，通过几何简化、纹理压缩、实例化技术、层次细节等手段，减少模型数据量，优化加载与渲染效率。轻量化处理应符合现行行业标准《城市信息模型数据加工技术标准》CJJ/T 319-2023中第6章“轻量化处理”的相关规定。


[bookmark: _Toc232524546][bookmark: _Toc228440378][bookmark: _Toc232588684]附录A 数据字典
[bookmark: _Toc232524547][bookmark: _Toc232588685][bookmark: _Hlk204946645][bookmark: _Hlk231485450]A.1 从业企业字典
[bookmark: _Toc232588686][bookmark: _Toc232524548]A.1.1 从业企业字典表应包括企业类型字典、单位性质字典、企业经营状态字典、企业资质字典、企业资质专业类别字典、企业证书及资质状态字典、企业诚信记录类别字典和企业行政处罚字典。
[bookmark: _Toc232524549][bookmark: _Toc232588687]A.1.2 企业类型字典应符合表A.1.2的规定。
[bookmark: _Toc232524550][bookmark: _Hlk208916097]表A.1.2 企业类型字典
	序号
	编码
	企业类型

	1
	01
	工程勘察

	2
	02
	工程设计

	3
	03
	消防审验

	4
	04
	建设单位

	5
	05
	工程总承包

	6
	06
	施工单位

	7
	07
	工程造价

	8
	08
	工程咨询

	9
	09
	工程监理

	10
	10
	工程招标代理

	11
	11
	施工图审查

	12
	12
	工程质量检测

	13
	13
	房地产开发

	14
	14
	房地产评估

	15
	15
	房地产经纪

	16
	16
	房地产测绘

	17
	17
	物业公司

	18
	18
	房地产租赁

	19
	19
	房屋安全鉴定

	20
	20
	公租房租赁运营

	21
	21
	供水公司

	22
	22
	燃气企业

	23
	23
	供热企业

	24
	24
	污水企业

	25
	25
	环卫企业

	26
	26
	市政桥路养护企业

	27
	27
	城乡规划

	28
	28
	物料机供应企业

	29
	29
	物联网设备厂

	30
	30
	装配式厂

	31
	31
	建筑材料构件生产厂

	32
	32
	装饰装修公司

	33
	33
	装修材料公司

	34
	34
	起重机械安装拆卸单位

	35
	35
	钢结构工程承包企业

	36
	36
	银行

	37
	37
	保险

	38
	38
	数字交易中心

	39
	39
	证券

	[bookmark: _Hlk213751278]40
	40
	劳务公司

	41
	99
	其他


[bookmark: _Toc232524551][bookmark: _Toc232588688]A.1.3 单位性质字典表应符合表A.1.3的规定。
[bookmark: _Toc232524552]表A.1.3 单位性质字典表
	序号
	编码
	名称

	1
	10
	国家机关

	2
	20
	事业单位

	3
	30
	国有企业

	4
	31
	城镇集体企业

	5
	32
	外商投资企业

	6
	33
	城镇私营企业

	7
	39
	其他城镇企业

	8
	40
	民办非企业单位

	9
	50
	社会团体

	10
	99
	其他


[bookmark: _Toc232588689][bookmark: _Toc232524553][bookmark: _Toc232524559][bookmark: _Hlk204946651]A.1.4 企业经营状态字典表应符合表A.1.4的规定。
表A.1.4 企业经营状态字典表
	序号
	编码
	状态名称

	1
	1
	正常(存续、在营、开业.注册、设立)

	2
	2
	异常(未年报、未年检、证书逾期、未年度考核)

	3
	3
	吊销

	4
	4
	注销（撤销）

	5
	5
	其他


[bookmark: _Toc232588690][bookmark: _Toc232524554]A.1.5 企业资质字典表应符合表A.1.5的规定。
表A.1.5 企业资质字典表
	序号
	编码
	资质类型
	备注

	1
	A
	工程勘察
	现行有效。分为综合、专业、劳务三类。

	2
	B
	工程设计
	现行有效。分为综合、行业、专业、专项四类。

	3
	C
	设计施工一体化
	根据建市〔2015〕102号规定，自2015年7月31日起，各省级及以下住房城乡建设主管部门、有关中央企业停止受理按原一体化资质标准的资质延续申请；自2015年8月15日起，我部停止受理按原一体化资质标准的资质延续申请。(仅对系统中 存在该字段已有值进行兼容)

	4
	D
	建筑业
	现行有效。分为施工总承包、专业承包、施工劳务三类。

	5
	E
	工程监理
	现行有效。分为综合、专业、事务所三类。

	6
	F
	工程招标代理
	2017年12月，全国人大常委会审议通过《〈中华人 民共和国招标投标法>修正案草案》,正式取消工程建设招标代理资质，12月28日开始实施，住建部29日也出台了取消后的监管措施。取消招标代  理机构资格认定后，招标代理机构不再需要取得  资质证书即可承办招标代理业务，监管部门无法通过发放资质证书对不符合条件的代理机构进行  限制，今后招标代理主要通过市场竞争、信用约束、行业自律来规范招标代理行为。(仅对系统中 存在该字段已有值进行兼容)

	7
	G
	施工图审查
	实行机构认定管理，非资质核准。由省级住建主管部门认定，资格证书有效期2年。

	8
	H
	房地产开发
	现行有效。依据《房地产开发企业资质管理规定》（建设部令第77号，2022年修订），资质等级分为一级、二级。

	9
	I
	工程造价咨询
	按照国发〔2021〕7号文件规定，自2021年7月1日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务，行政机关、企事业单位、行业组织不得规定企业提供工程造价咨询企业资质证明。2021年6月3日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续，到期需延续的企业，有效期自动延续至2021年 6月30日。(仅对系统中 存在该字段已有值进行兼容)

	10
	J
	质量检测
	现行有效。依据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号，2023年3月1日起施行）和《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号），分为综合类和专项类（共9个专项），不分等级。

	11
	K
	物业管理
	资质认定已取消。依据《关于废止〈物业服务企业资质管理办法〉的决定》（住建部令第39号，2018年），物业服务企业资质认定已全面取消，企业凭营业执照经营。

	12
	L
	房地产估价
	实行备案管理。依据《资产评估法》和《房地产估价机构管理办法》，自2016年12月1日起，由资质核准转为备案管理，备案等级分为一级、二级、三级。

	13
	M
	城乡规划
	已划转至自然资源部管理。依据《城乡规划编制单位资质管理办法》（自然资源部令第11号），资质等级分为甲级、乙级。

	14
	N
	园林绿化
	资质核准已取消。依据《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城〔2017〕27号），各级住建主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准申请，企业凭营业执照经营。

	15
	Z
	其他
	兜底备用


[bookmark: _Toc232588691][bookmark: _Toc232524555]A.1.6 企业资质专业类别字典表应符合表A.1.6的规定。
表A.1.6 企业资质专业类别字典表
	序号
	编码
	专业类别

	工程勘察（A）

	1
	10101001
	工程勘察综合资质（甲级）

	2
	10152001
	岩土工程专业资质

	3
	10152005
	岩土工程勘察（分项）

	4
	10152006
	岩土工程设计（分项）

	5
	10152007
	岩土工程物探测试检测监测（分项）

	6
	10152002
	水文地质勘察专业资质

	7
	10152003
	工程测量专业资质

	8
	10153001
	工程钻探（劳务）

	9
	10153002
	凿井（劳务）

	10
	10153003
	岩土工程治理（勘察旧标准适用，仅兼容历史数据）

	11
	10160001
	海洋工程测量

	12
	10160002
	海洋岩土勘察

	13
	10160003
	海洋工程环境调查

	工程设计（B）

	14
	10001001
	工程设计综合资质（甲级）

	15
	10201001
	矿井

	16
	10201002
	露天矿

	17
	10201003
	选煤厂

	18
	10202001
	炼油工程

	19
	10202002
	化工工程

	20
	10202003
	石油及化工产品储运

	21
	10202004
	化工矿山

	22
	10202005
	生化、生物药

	23
	10202006
	化学原料药

	24
	10202007
	中成药

	25
	10202008
	药物制剂

	26
	10202009
	医疗器械（含药品内包装）

	27
	10203001
	油田地面

	28
	10203002
	气田地面

	29
	10203003
	管道输送

	30
	10203004
	海洋石油

	31
	10203005
	油气库

	32
	10203006
	油气加工

	33
	10203007
	石油机械制造与修理

	34
	10204001
	火力发电（含核电站常规岛设计）

	35
	10204002
	水力发电（含抽水蓄能、潮汐）

	36
	10204003
	风力发电

	37
	10204004
	新能源发电

	38
	10204005
	送电工程

	39
	10204006
	变电工程

	40
	10205001
	金属冶炼工程

	41
	10205002
	金属材料工程

	42
	10205003
	焦化和耐火材料工程

	43
	10205004
	冶金矿山工程

	44
	10206001
	导弹及火箭弹工程

	45
	10206002
	弹、火工品及固体发动机工程

	46
	10206003
	燃机、动力装置及航天发动机工程

	47
	10206004
	控制系统、光学、光电、电子、仪表工程

	48
	10206005
	科研、靶场、试验、教育培训工程

	49
	10206006
	地面设备工程

	50
	10206007
	航天空间飞行器工程

	51
	10206008
	运载火箭制造工程

	52
	10206009
	地面制导站工程

	53
	10206010
	航空飞行器工程

	54
	10206011
	机场工程

	55
	10206012
	船舶制造工程

	56
	10206013
	船舶机械工程

	57
	10206014
	船舶水工工程

	58
	10206015
	坦克、装甲车辆工程

	59
	10206016
	枪、炮工程

	60
	10206017
	火、炸药工程

	61
	10206018
	防化、民爆器材工程

	62
	10207001
	通用设备制造业工程

	63
	10207002
	专用设备制造业工程

	64
	10207003
	交通运输设备制造业工程

	65
	10207004
	电气机械设备制造业工程

	66
	10207005
	金属制品业工程

	67
	10207006
	仪器仪表及文化办公机械制造业工程

	68
	10207007
	机械加工

	69
	10207008
	热加工

	70
	10207009
	表面处理

	71
	10207010
	检测

	72
	10207011
	物料搬运及仓储

	73
	10208001
	冷冻冷藏工程

	74
	10208002
	肉食品加工工程

	75
	10208003
	批发配送与物流仓储工程

	76
	10208004
	成品油储运工程

	77
	10208005
	粮食工程

	78
	10208006
	油脂工程

	79
	10209001
	反应堆工程设计（含核电站反应堆工程）

	80
	10209002
	核燃料加工制造及处理工程

	81
	10209003
	铀矿山及选冶工程

	82
	10209004
	核设施退役及放射性三废处理处置工程

	83
	10209005
	核技术及同位素应用工程

	84
	10210101
	电子整机产品项目工程

	85
	10210102
	电子基础产品项目工程

	86
	10210103
	显示器件项目工程

	87
	10210104
	微电子产品项目工程

	88
	10210105
	电子特种环境工程

	89
	10210106
	电子系统工程

	90
	10210201
	有线通信

	91
	10210202
	无线通信

	92
	10210203
	邮政工程

	93
	10210204
	通信铁塔

	94
	10210301
	广播电视中心

	95
	10210302
	广播电视发射

	96
	10210303
	广播电视传输

	97
	10210304
	电影工程

	98
	10211003
	制浆造纸工程

	99
	10211004
	食品发酵烟草工程

	100
	10211005
	制糖工程

	101
	10211006
	日化及塑料工程

	102
	10211007
	日用硅酸盐工程

	103
	10211008
	制盐及盐化工程

	104
	10211009
	皮革毛皮及制品

	105
	10211010
	家电电子及日用机械

	106
	10211011
	纺织工程

	107
	10211012
	印染工程

	108
	10211013
	服装工程

	109
	10211014
	化纤原料工程

	110
	10211015
	化纤工程

	111
	10212001
	水泥工程

	112
	10212002
	玻璃、陶瓷、耐火材料工程

	113
	10212003
	新型建筑材料工程

	114
	10212004
	非金属矿及原料制备工程

	115
	10212005
	无机非金属材料及制品工程

	116
	10213001
	桥梁

	117
	10213002
	轨道

	118
	10213003
	隧道

	119
	10213004
	电气化

	120
	10213005
	通信信号

	121
	10214001
	公路

	122
	10214002
	特大桥梁

	123
	10214003
	特长隧道

	124
	10214004
	交通工程

	125
	10215001
	港口工程

	126
	10215002
	航道工程

	127
	10215003
	通航建筑工程

	128
	10215004
	修造船厂水工工程

	129
	10215005
	港口装卸工艺

	130
	10215006
	水上交通管制工程

	131
	10216001
	机场总体规划工程

	132
	10216002
	场道、目视助航工程

	133
	10216003
	通信、导航、航管及航站楼弱电工程

	134
	10216004
	供油工程

	135
	10217001
	给水工程

	136
	10217002
	排水工程

	137
	10217003
	城镇燃气工程

	138
	10217004
	热力工程

	139
	10217005
	道路工程

	140
	10217006
	桥梁工程

	141
	10217007
	城市隧道工程

	142
	10217008
	公共交通工程

	143
	10217009
	载人索道

	144
	10217010
	轨道交通工程

	145
	10217011
	环境卫生工程

	146
	10218003
	农业综合开发生态工程

	147
	10218004
	种植业工程

	148
	10218005
	兽医/畜牧工程

	149
	10218006
	渔港/渔业工程

	150
	10218007
	设施农业工程

	151
	10218008
	林产工业工程

	152
	10218009
	林产化学工程

	153
	10218010
	营造林工程

	154
	10218011
	森林资源环境工程

	155
	10218012
	森林工业工程

	156
	10219001
	水库枢纽

	157
	10219002
	引调水

	158
	10219003
	灌溉排涝

	159
	10219004
	河道整治

	160
	10219005
	城市防洪

	161
	10219006
	围垦

	162
	10219007
	水土保持

	163
	10219008
	水文设施

	164
	10220001
	沿岸工程

	165
	10220002
	离岸工程

	166
	10220003
	海水利用

	167
	10220004
	海洋能利用

	168
	10221001
	建筑工程

	169
	10221002
	附建式人防工程（含在建筑工程专业资质范围内）

	170
	10267001
	水污染防治工程（环境工程设计专项分项）

	171
	10267002
	大气污染防治工程（环境工程设计专项分项）

	172
	10267003
	固体废物处理处置工程（环境工程设计专项分项）

	173
	10267004
	物理污染防治工程（环境工程设计专项分项）

	174
	10267005
	污染修复工程（环境工程设计专项分项）

	175
	10268001
	建筑装饰工程设计专项

	176
	10268002
	建筑智能化系统设计专项

	177
	10268003
	建筑幕墙工程设计专项

	178
	10268004
	轻型钢结构工程设计专项

	179
	10268005
	风景园林工程设计专项

	180
	10268006
	消防设施工程设计专项

	建筑业（D）

	（一）施工总承包

	181
	10401001
	建筑工程

	182
	10401002
	公路工程

	183
	10401003
	铁路工程

	184
	10401004
	港口与航道工程

	185
	10401005
	水利水电工程

	186
	10401006
	电力工程

	187
	10401007
	矿山工程

	188
	10401008
	冶炼工程

	189
	10401009
	石油化工工程

	190
	10401010
	市政公用工程

	191
	10401011
	通信工程

	192
	10401012
	机电工程

	（二）施工专业承包

	193
	10402001
	地基基础工程

	194
	10402002
	起重设备安装工程

	195
	10402003
	预拌混凝土

	196
	10402004
	电子与智能化工程

	197
	10402005
	消防设施工程

	198
	10402006
	防水防腐保温工程

	199
	10402007
	桥梁工程

	200
	10402008
	隧道工程

	201
	10402009
	钢结构工程

	202
	10402010
	模板脚手架专业承包

	203
	10402011
	建筑装修装饰工程

	204
	10402012
	建筑机电安装工程

	205
	10402013
	建筑幕墙工程

	206
	10402014
	古建筑工程

	207
	10402015
	城市及道路照明工程

	208
	10402016
	公路路面工程

	209
	10402017
	公路路基工程

	210
	10402018
	公路交通工程

	211
	10402019
	铁路电务工程

	212
	10402020
	铁路铺轨架梁工程

	213
	10402021
	铁路电气化工程

	214
	10402022
	机场场道工程

	215
	10402023
	民航空管工程及机场弱电系统工程

	216
	10402024
	机场目视助航工程

	217
	10402025
	港口与海岸工程

	218
	10402026
	航道工程

	219
	10402027
	通航建筑物工程

	220
	10402028
	港航设备安装及水上交管工程

	221
	10402029
	水工金属结构制作与安装工程

	222
	10402030
	水利水电机电安装工程

	223
	10402031
	河湖整治工程

	224
	10402032
	输变电工程

	225
	10402033
	核工程

	226
	10402034
	海洋石油工程

	227
	10402035
	环保工程

	228
	10402036
	特种工程

	（三）施工劳务

	229
	10403001
	施工劳务作业（不分类别）

	工程监理（E）

	230
	10501001
	房屋建筑工程监理

	231
	10501002
	市政公用工程监理

	232
	10501003
	公路工程监理

	233
	10501004
	水利水电工程监理

	234
	10501005
	电力工程监理

	235
	10501006
	矿山工程监理

	236
	10501007
	冶炼工程监理

	237
	10501008
	化工石油工程监理

	238
	10501009
	铁路工程监理

	239
	10501010
	民航工程监理

	240
	10501011
	港口与航道工程监理

	241
	10501012
	通信工程监理

	242
	10501013
	机电安装工程监理

	施工图审查（G）

	243
	10601001
	房屋建筑工程施工图审查

	244
	10601002
	市政基础设施工程施工图审查

	245
	10601003
	工程勘察文件审查

	房地产开发（H）

	246
	10701001
	房地产开发经营（统一）

	质量检测（J）

	247
	10801001
	建筑材料及构配件

	248
	10801002
	地基基础

	249
	10801003
	主体结构及装饰装修

	250
	10801004
	建筑幕墙

	251
	10801005
	钢结构

	252
	10801006
	建筑节能

	253
	10801007
	市政工程材料

	254
	10801008
	道路工程

	255
	10801009
	桥梁及地下工程

	房地产估价（L）

	256
	11001001
	房地产估价（统一）

	其他（Z）

	257
	19901001
	其他工程建设类资质


[bookmark: _Toc232588692][bookmark: _Toc232524556]A.1.7 企业证书及资质状态字典表应符合表A.1.7的规定。
表A.1.7 企业证书及资质状态字典表
	序号
	编码
	状态名称

	1
	101
	有效

	2
	102
	过期

	3
	103
	暂扣

	4
	104
	降级

	5
	105
	注销

	6
	106
	撤销

	7
	107
	吊销

	8
	108
	失效

	9
	999
	其他


[bookmark: _Toc232588693][bookmark: _Toc232524557]A.1.8 企业诚信记录类别字典表应符合表A.1.8的规定。
表A.1.8 企业诚信记录类别字典表
	序号
	编码
	企业诚信记录类别

	1
	1
	守信记录

	2
	2
	失信记录

	3
	3
	行政处罚


[bookmark: _Toc232588694][bookmark: _Toc232524558]A.1.9 企业行政处罚类别字典表应符合表A.1.9的规定。
表A.1.9 企业行政处罚类别字典表
	序号
	编码
	处罚类型

	1
	1
	行政处罚警告

	2
	2
	罚款

	3
	3
	没收违法所得、没收非法财物

	4
	4
	责令停产停业

	5
	5
	暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照

	6
	6
	行政拘留

	7
	7
	法律、行政法规规定的其他行政处罚


[bookmark: _Toc232588695]A.2 从业人员字典
[bookmark: _Toc232588696]A.2.1 从业人员字典表应包括人员证件类型字典表、人员注册证书类型字典表、人员证书状态字典表、人员注册专业字典表、人员职称等级字典表、人员技能等级字典表、特种作业操作类别字典表、施工现场人员类别字典表。
[bookmark: _Toc232588697]A.2.2 人员证件类型字典表应符合表A.2.2的规定。
[bookmark: _Toc232524560]表A.2.2 人员证件类型字典表
	序号
	编码
	名称

	1
	01
	身份证

	2
	02
	军官证

	3
	03
	护照

	4
	04
	外国人永久居留证

	5
	05
	港澳台居民往来通行证(香港)

	6
	06
	港澳台居民往来通行证(澳门)

	7
	07
	台湾居民往来大陆通行证

	8
	08
	边民出入境通行证

	9
	09
	临时居民身份证

	10
	10
	户口本

	11
	11
	士兵证

	12
	12
	警官证

	13
	13
	外交人员证件

	14
	14
	港澳台居民居住证(香港)

	15
	15
	港澳台居民居住证(澳门)

	16
	16
	台湾居民居住证

	17
	99
	其他


[bookmark: _Toc232588698][bookmark: _Toc232524561]A.2.3 人员注册证书类型字典表应符合表A.2.3的规定。
表A.2.3 人员注册证书类型字典表
	序号
	编码
	类型及等级
	备注

	1
	01
	一级注册建筑师
	现行有效

	2
	02
	二级注册建筑师
	现行有效

	3
	03
	一级注册结构工程师
	现行有效

	4
	04
	二级注册结构工程师
	现行有效

	5
	05
	注册土木工程师（岩土）
	现行有效

	6
	06
	注册公用设备工程师（暖通空调）
	现行有效

	7
	07
	注册公用设备工程师（给水排水）
	现行有效

	8
	08
	注册公用设备工程师（动力）
	现行有效

	9
	09
	注册电气工程师（发输变电）
	现行有效

	10
	10
	注册电气工程师（供配电）
	现行有效

	11
	11
	注册化工工程师
	现行有效

	12
	12
	注册土木工程师（道路工程）
	现行有效

	13
	13
	注册土木工程师（港口与航道工程）
	现行有效

	14
	14
	注册土木工程师（水利水电工程）
	现行有效

	15
	15
	注册环保工程师
	现行有效

	16
	16
	一级注册建造师
	现行有效

	17
	17
	二级注册建造师
	现行有效

	18
	18
	注册监理工程师
	现行有效

	19
	19
	一级造价工程师
	现行有效

	20
	20
	二级造价工程师
	现行有效

	21
	21
	注册城乡规划师
	已划转至自然资源部管理

	22
	22
	注册房地产估价师
	实行备案管理

	23
	23
	注册建造师（一级临时）
	已废止，仅兼容历史数据

	[bookmark: _Toc232588699][bookmark: _Toc232524562]24
	24
	注册建造师（二级临时）
	已废止，仅兼容历史数据

	25
	25
	一级注册消防工程师
	由应急管理部主管

	26
	26
	二级注册消防工程师
	由应急管理部主管

	27
	27
	注册安全工程师（高级）
	由应急管理部主管

	28
	28
	注册安全工程师（中级）
	由应急管理部主管

	29
	29
	注册安全工程师（初级）
	由应急管理部主管

	30
	99
	其他
	兜底备用


[bookmark: bookmark128]A.2.4 人员证书状态字典表应符合表A.2.4的规定。
表A.2.4 人员证书状态字典表
	序号
	编码
	证书状态

	1
	1
	有效

	2
	2
	注销

	3
	3
	暂扣

	4
	4
	过期

	5
	5
	失效


[bookmark: _Toc232588700][bookmark: _Toc232524563]A.2.5 人员注册专业字典表应符合表A.2.5的规定。
表A.2.5 人员注册专业字典表
	序号
	代码
	专业
	注册类型及等级

	1
	18001
	房屋建筑工程
	注册监理工程师

	2
	18002
	市政公用工程
	注册监理工程师

	3
	18003
	公路工程
	注册监理工程师

	4
	18004
	水利水电工程
	注册监理工程师

	5
	18005
	电力工程
	注册监理工程师

	6
	18006
	矿山工程
	注册监理工程师

	7
	18007
	冶炼工程
	注册监理工程师

	8
	18008
	化工石油工程
	注册监理工程师

	9
	18009
	铁路工程
	注册监理工程师

	10
	18010
	农林工程
	注册监理工程师

	11
	18011
	港口与航道工程
	注册监理工程师

	12
	18012
	通信工程
	注册监理工程师

	13
	18013
	机电安装工程
	注册监理工程师

	14
	18014
	航天航空工程
	注册监理工程师

	15
	16001
	建筑工程
	注册建造师（一级）

	16
	16002
	公路工程
	注册建造师（一级）

	17
	16003
	铁路工程
	注册建造师（一级）

	18
	16004
	港口与航道工程
	注册建造师（一级）

	19
	16005
	水利水电工程
	注册建造师（一级）

	20
	16006
	矿业工程
	注册建造师（一级）

	21
	16007
	市政公用工程
	注册建造师（一级）

	22
	16008
	通信与广电工程
	注册建造师（一级）

	23
	16009
	机电工程
	注册建造师（一级）

	24
	16010
	民航机场工程
	注册建造师（一级）

	25
	17001
	建筑工程
	注册建造师（二级）

	26
	17002
	公路工程
	注册建造师（二级）

	[bookmark: _Toc232588701][bookmark: _Toc232524564]27
	17003
	水利水电工程
	注册建造师（二级）

	28
	17004
	矿业工程
	注册建造师（二级）

	29
	17005
	市政公用工程
	注册建造师（二级）

	30
	17006
	机电工程
	注册建造师（二级）

	31
	19001
	安装
	造价工程师（一级）

	32
	19002
	土建
	造价工程师（一级）

	33
	20001
	安装
	造价工程师（二级）

	34
	20002
	土建
	造价工程师（二级）


A.2.6 人员职称等级字典表应符合表A.2.6的规定。
表A.2.6 人员职称等级字典表
	序号
	编号
	职称等级

	1
	1
	初级职称

	2
	2
	中级职称

	3
	3
	高级职称

	4
	4
	正高级职称


[bookmark: _Toc232588702][bookmark: _Toc232524565]A.2.7 人员技能等级字典表应符合表A.2.7的规定。
表A.2.7 人员技能等级字典表
	序号
	编码
	技能等级

	1
	5
	初级工

	2
	4
	中级工

	3
	3
	高级工

	4
	2
	技师

	5
	1
	高级技师


[bookmark: _Toc232588703][bookmark: _Toc232524566]A.2.8 特种作业操作类别字典表应符合表A.2.8的规定。
表A.2.8 特种作业操作类别字典表
	序号
	编码
	描述

	1
	1201
	建筑电工

	2
	1301
	建筑架子工（普通脚手架）

	3
	1302
	建筑架子工（附着升降脚手架）

	4
	1303
	建筑架子工（高处作业吊篮）

	5
	1401
	建筑起重司索信号工

	6
	1501
	建筑起重机械司机（塔式起重机）

	7
	1502
	建筑起重机械司机（桥式、门式起重机）

	8
	1503
	建筑起重机械司机（履带式、轮胎起重机）

	9
	1504
	建筑起重机械司机（汽车起重机）

	10
	1505
	建筑起重机械司机（施工升降机、物料提升机）

	11
	1601
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

	12
	1602
	建筑起重机械安装拆卸工（桥式、门式起重机）

	13
	1603
	建筑起重机械安装拆卸工（履带式、轮胎起重机）

	14
	1604
	建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）

	15
	1701
	登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）

	16
	1801
	场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）

	17
	1901
	建筑焊工

	18
	2001
	建筑有限空间作业监护工

	19
	2101
	建筑桩机操作工

	20
	9999
	其他


[bookmark: _Toc232588704][bookmark: _Toc232524567]A.2.9 施工现场人员类别字典表应符合表A.2.9的规定。
表A.2.9 施工现场人员类别字典表
	序号
	编码
	描述

	1
	01
	施工员‌

	2
	02
	‌质量员‌

	3
	03
	‌材料员‌

	4
	04
	‌机械员‌

	5
	05
	‌劳务员‌

	6
	06
	‌资料员‌

	7
	07
	‌标准员‌

	8
	08
	‌安全员

	9
	99
	其他人员


[bookmark: _Toc232588705][bookmark: _Toc232524568][bookmark: _Hlk204946656]A.3 工程项目字典
[bookmark: _Toc232588706]A.3.1 工程项目字典表应包括项目审批流程类型字典表、项目立项级别字典表、项目资金来源字典表、项目资金属性字典表、项目土地获取方式字典表、工程类型字典表、工程等级字典表、建设性质字典表、项目状态字典表、工程造价类型字典表、招标类型字典表、特殊建设工程情形字典表。
[bookmark: _Toc232588707]A.3.2项目审批流程类型字典表应符合表A.3.2的规定。
[bookmark: _Toc232524569]表A.3.2 项目审批流程类型字典表
	序号
	代码
	名称

	1
	1
	政府投资工程建设项目（房屋建筑类）

	2
	2
	政府投资工程建设项目（线性工程类）

	3
	3
	一般社会投资项目

	4
	4
	小型社会投资项目

	5
	5
	装修装饰工程项目

	6
	6
	老旧小区改造项目

	7
	7
	带方案出让用地的社会投资项目

	8
	8
	工业类投资项目

	9
	9
	交通工程类项目

	10
	10
	水利工程类项目

	11
	11
	能源工程类项目

	12
	99
	其他


[bookmark: _Toc232588708][bookmark: _Toc232524570][bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc24961][bookmark: _Toc8823202][bookmark: _Toc23645][bookmark: _Toc32262][bookmark: _Toc8852][bookmark: _Toc5508][bookmark: _Toc15426][bookmark: _Toc17588]A.3.3 项目立项级别字典表应符合表A.3.3的规定。
表A.3.3 项目立项级别字典表
	序号
	编码
	立项级别

	1
	001
	部级

	2
	002
	省级

	3
	003
	地市级

	4
	004
	区县级


[bookmark: _Toc232588709][bookmark: _Toc232524571]A.3.4 项目资金来源字典表应符合表A.3.4的规定。
表A.3.4 项目资金来源字典表
	序号
	代码
	名称

	1
	01
	财政预算

	2
	02
	银行贷款

	3
	03
	自筹资金

	4
	04
	利用有价证券市场筹措建设资金

	5
	05
	利用外资

	6
	99
	其他


[bookmark: _Toc232588710][bookmark: _Toc232524572][bookmark: _Toc2628][bookmark: _Toc7278][bookmark: _Toc18348]A.3.5 项目资金属性字典表应符合表A.3.5的规定。
表A.3.5 项目资金属性字典表
	序号
	代码
	名称

	1
	1
	民间固定资产投资项目

	2
	2
	国有控股项目

	3
	3
	其他项目


[bookmark: _Toc232588711][bookmark: _Toc232524573]A.3.6 项目土地获取方式字典表应符合表A.3.6的规定。
表A.3.6 项目土地获取方式字典表
	序号
	代码
	名称

	1
	1
	划拨用地

	2
	2
	自有用地

	3
	3
	公开出让用地

	4
	4
	协议出让用地

	5
	5
	其他


[bookmark: _Toc232588712][bookmark: _Toc232524574]A.3.7 工程类型字典表应符合表A.3.7的规定。
表A.3.7 工程类型字典表
	序号
	编码
	项目分类

	1
	1
	建筑工程

	2
	2
	市政公用工程

	3
	3
	煤炭矿山工程

	4
	4
	化工石化医药工程

	5
	5
	石油天然气（海洋石油）工程

	6
	6
	电力工程

	7
	7
	冶金工程

	8
	8
	军工工程

	9
	9
	机械工程

	10
	10
	商物粮工程

	11
	11
	核工业工程

	12
	12
	电子通信广电工程

	13
	13
	轻纺工程

	14
	14
	建材工程

	15
	15
	铁路工程

	16
	16
	公路工程

	17
	17
	水运工程

	18
	18
	民航工程

	19
	19
	农林工程

	20
	20
	水利工程

	21
	21
	海洋工程

	22
	22
	机电工程

	23
	23
	专项工程

	24
	24
	其他


[bookmark: _Toc232588713][bookmark: _Toc232524575]A.3.8 工程等级字典表应符合表A.3.8的规定。
表A.3.8 工程等级字典表
	序号
	编码
	工程等级名称
	所属工程

	1
	201
	甲级
	勘察工程

	2
	202
	乙级
	勘察工程

	3
	203
	丙级
	勘察工程

	4
	310
	特级
	房屋建筑

	5
	311
	一级
	房屋建筑

	6
	312
	二级
	房屋建筑

	7
	313
	三级
	房屋建筑

	8
	321
	大型
	市政基础设施工程

	9
	322
	中型
	市政基础设施工程

	10
	323
	小型
	市政基础设施工程


[bookmark: _Toc232588714][bookmark: _Toc232524576]A.3.9 建设性质字典表应符合表A.3.9的规定。
表A.3.9 建设性质字典表
	序号
	编码
	工程性质

	1
	01
	新建

	2
	02
	改建

	3
	03
	扩建

	4
	04
	恢复

	5
	05
	迁建

	6
	06
	拆除

	7
	99
	其他


[bookmark: _Toc232588715][bookmark: _Toc232524577]A.3.10 工程项目状态字典表应符合表A.3.10的规定。
表A.3.10 工程项目状态字典表
	序号
	编码
	项目状态

	1
	1
	在建

	2
	2
	停工

	3
	3
	竣工

	4
	4
	其他


[bookmark: _Toc232588716][bookmark: _Toc232524578]A.3.11 工程造价类型字典表应符合表A.3.11的规定。
表A.3.11 工程造价类型字典表
	序号
	编码
	造价类型

	1
	1
	投资估算

	2
	2
	设计概算

	3
	3
	最高投标限价

	4
	4
	投标报价

	5
	5
	竣工结算

	6
	6
	其他


[bookmark: _Toc232588717][bookmark: _Toc232524579]A.3.12 招标类型字典表应符合表A.3.12的规定。
表A.3.12 招标类型字典表
	序号
	编码
	招标类型

	1
	001
	勘察

	2
	002
	设计

	3
	003
	施工

	4
	004
	监理

	5
	006
	工程总承包

	6
	007
	项目管理

	7
	010
	全过程工程咨询

	8
	011
	其他


[bookmark: _bookmark42][bookmark: _Toc232588718][bookmark: _Toc232524580][bookmark: OLE_LINK4]A.3.13 特殊建设工程情形字典表应符合表A.3.13的规定。
表A.3.13 特殊建设工程情形字典表
	序号
	代码
	特殊建设工程情形

	1
	1
	（一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅

	2
	2
	（二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅

	3
	3
	（三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场

	4
	4
	（四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动 密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂

	5
	5
	（五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的 教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍

	6
	6
	（六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉O K厅、 夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅

	7
	7
	（七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑

	8
	8
	（八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程

	9
	9
	（九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头， 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站

	10
	10
	（十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、 广播电视楼、档案楼

	11
	11
	（十一）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程

	12
	12
	（十二）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑


[bookmark: _Toc232588719][bookmark: _Toc232524581][bookmark: _Hlk204946661]A.4 房屋建筑字典
[bookmark: _Toc232588720][bookmark: _Toc232524582]A.4.1 房屋建筑字典表应包括建筑类型字典表、建筑结构体系字典表、房屋性质字典表、房屋用途类型字典表、房屋户型结构字典表、抗震设防类别字典表、抗震设防烈度字典表、住房保障业务类型字典表、住房保障人群类型字典表、房屋安全性鉴定结论字典表。
[bookmark: _Toc232588721]A.4.2 建筑类型字典表应符合表A.4.2的规定。
表A.4.2 建筑类型字典表
	序号
	分类编码
	名称

	1
	01
	居住建筑

	2
	02
	办公建筑

	3
	03
	商场建筑

	4
	04
	宾馆饭店建筑

	5
	05
	文化教育建筑

	6
	06
	医疗卫生建筑

	7
	07
	体育建筑

	8
	08
	交通建筑

	9
	09
	公共建筑

	10
	10
	工业建筑

	11
	11
	农业建筑

	12
	99
	其它建筑


[bookmark: _Toc232588722][bookmark: _Toc232524583]A.4.3 建筑结构体系字典表应符合表A.4.3的规定。
表A.4.3 建筑结构体系字典表
	序号
	编码
	结构体系

	1
	001
	砖混结构/砌体结构

	2
	002
	底框结构

	3
	003
	框架结构

	4
	004
	框架－剪力墙结构

	5
	005
	混凝土结构/剪力墙结构

	6
	006
	板柱-剪力墙结构

	7
	007
	短肢墙剪力墙结构

	8
	008
	部分框支剪力墙结构

	9
	009
	框-筒体结构

	10
	010
	筒中筒结构

	11
	011
	异型柱框架结构

	12
	012
	复杂高层结构

	13
	013
	组合结构

	14
	014
	钢结构

	15
	015
	排架结构

	16
	016
	木结构

	17
	099
	其他结构


[bookmark: _Toc232588723][bookmark: _Toc232524584]A.4.4 房屋性质字典表应符合表A.4.4的规定。
表A.4.4 房屋性质字典表
	序号
	编码
	名称

	1
	01
	市场化商品房

	2
	02
	配售型保障性住房

	3
	03
	自建房

	4
	04
	限价普通商品住房

	5
	05
	集资建房

	6
	06
	危改房

	7
	07
	经济适用住房

	8
	08
	房改房

	9
	09
	动迁房

	10
	10
	配套商品房

	11
	11
	定销商品房

	12
	12
	福利房

	13
	13
	保障性租赁住房

	14
	14
	公共租赁住房

	15
	15
	廉租住房

	16
	99
	其他


[bookmark: _Toc232588724][bookmark: _Toc232524585]A.4.5 房屋用途类型字典表应符合表A.4.5的规定。
表A.4.5 房屋用途类型字典表
	序号
	编码
	名称

	1
	10
	住宅（一级大类）

	2
	1001
	普通住宅

	3
	1002
	别墅、高档公寓

	4
	1003
	集体宿舍

	5
	20
	商业服务业（一级大类）

	6
	2001
	商铺

	7
	2002
	办公（写字楼）

	8
	2003
	商务金融

	9
	2004
	酒店宾馆

	10
	30
	工业仓储（一级大类）

	11
	3001
	工业厂房

	12
	3002
	仓储物流

	13
	40
	公共管理与公共服务（一级大类）

	14
	4001
	公共设施

	15
	4002
	文体教育

	16
	4003
	医疗卫生

	17
	90
	其他（兜底一级大类）


[bookmark: _Toc232588725][bookmark: _Toc232524586]A.4.6 房屋户型结构字典表应符合表A.4.6的规定。
表A.4.6 房屋户型结构字典表
	代码
	名称
	代码
	名称

	1
	平层
	4
	跃层

	2
	错层
	99
	其他

	3
	复式楼
	
	


[bookmark: _Toc232588726][bookmark: _Toc232524587][bookmark: _Hlk230108876]A.4.7 抗震设防类别字典表应符合表A.4.7的规定。
表A.4.7 抗震设防类别字典表
	序号
	编码
	类别名称
	说明

	1
	A
	特殊设防类
	涉及国家公共安全、生命线工程、可能发生严重次生灾害的工程；应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施（简称“甲类”）。

	2
	B
	重点设防类
	地震时使用功能不能中断或需快速恢复的公共建筑、大型交通枢纽、医院、中小学、幼儿园等；应按本地区设防烈度提高一度采取抗震措施（简称“乙类”）。

	3
	C
	标准设防类
	除甲、乙、丁类以外的一般建筑工程；按本地区抗震设防烈度进行抗震设计（简称“丙类”）。

	4
	D
	适度设防类
	使用人员稀少且震损不致产生次生灾害的次要建筑；允许比本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震措施（简称“丁类”）。


[bookmark: _Toc232588727][bookmark: _Toc232524588]A.4.8 抗震设防烈度字典表应符合表A.4.8的规定。
表A.4.8 抗震设防烈度字典表
	序号
	编码
	抗震设防烈度
	抗震设防烈度说明

	1
	01
	6度以下或未设防
	地震动峰值加速度＜0.05g

	2
	02
	6度（0.05g）
	地震动峰值加速度≥0.05g且＜0.10g

	3
	03
	7度（0.10g）
	地震动峰值加速度≥0.10g且＜0.15g

	4
	04
	7度（0.15g）
	地震动峰值加速度≥0.15g且＜0.20g

	5
	05
	8度（0.20g）
	地震动峰值加速度≥0.20g且＜0.30g

	6
	06
	8度（0.30g）
	地震动峰值加速度≥0.30g且＜0.40g

	7
	07
	9度（0.40g）
	地震动峰值加速度≥0.40g


[bookmark: _Toc232588728][bookmark: _Toc232524589]A.4.9 住房保障业务类型字典表应符合表A.4.9的规定。
表A.4.9 住房保障业务类型字典表
	序号
	编码
	说明

	1
	01
	保障性租赁住房

	2
	02
	公共租赁住房

	3
	03
	配售型保障性住房

	4
	04
	老旧小区改造工程

	5
	05
	棚户区改造工程

	6
	06
	城市危旧房

	7
	07
	城中村改造

	8
	99
	其他


[bookmark: _Toc232588729][bookmark: _Toc5610591][bookmark: _Toc232524590][bookmark: _Toc2938408]A.4.10 住房保障人群类型字典表应符合表A.4.10的规定。
表A.4.10 住房保障人群类型字典表
	序号
	编码
	申请人群体属性类型

	1
	0100
	60岁以上老人

	2
	0200
	进城落户农业转移人口

	3
	0300
	农民工

	4
	0400
	优抚对象

	5
	0500
	残疾人

	6
	0600
	计划生育特殊困难家庭

	7
	0700
	见义勇为等各类先进模范人物

	8
	0800
	退役军人

	9
	0900
	现役军人家属

	10
	1000
	建档立卡贫困户

	11
	1100
	居住证持有人

	12
	1200
	消防救援人员

	13
	1300
	劳模

	14
	1301
	省部级以上劳模

	15
	1400
	环卫行业职工

	16
	1500
	公交行业职工

	17
	1600
	教育行业职工

	18
	1700
	卫生行业职工

	19
	9900
	其他


[bookmark: _Toc232588730][bookmark: _Toc232524591]A.4.11 房屋安全性鉴定结论字典表应符合表A.4.11的规定。
表A.4.11 房屋安全性鉴定结论字典表
	序号
	编码
	含义

	1
	A
	Asu 级，结构承载力能满足正常使用要求，‌无危险点‌，房屋结构安全，可正常使用。可能有极少数一般构件应采取措施。

	2
	B
	Bsu 级，结构承载力‌基本满足‌正常使用要求，‌个别构件处于危险状态‌，但不影响主体结构安全，基本可正常使用。可能有极少数构件应采取措施。

	3
	C
	Csu 级，部分承重结构‌承载力不能满足正常使用要求，‌局部出现险情‌，构成‌局部危房‌，通常需‌加固或局部改造‌。应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施。

	4
	D
	Dsu 级，承重结构整体‌已不能满足正常使用要求，‌房屋整体出现险情‌，构成‌整幢危房‌，一般建议‌整体拆除或重建‌。必须立即采取措施。


[bookmark: _Toc232524592][bookmark: _Toc232588731][bookmark: _Hlk204946666]A.5 市政设施字典
[bookmark: _Toc232588732][bookmark: _Toc232524593]A.5.1 市政设施字典表应包括市政设施项目类型字典表、城市道路等级字典表、桥梁结构类型字典表、管线类别字典表、管线形式字典表、管道设计压力字典表。
[bookmark: _Toc232588733]A.5.2 市政设施项目类型字典表应符合表A.5.2的规定。
表A.5.2 市政设施项目类型字典表
	序号
	代码
	说明

	道路工程

	1
	0101
	快速路

	2
	0102
	主干路

	3
	0103
	次干路

	4
	0104
	支路

	5
	0105
	步行街

	6
	0106
	自行车专用路

	7
	0199
	其他城市道路

	8
	0201
	高速公路

	9
	0202
	一级公路

	10
	0203
	二级公路

	11
	0204
	三级公路

	12
	0205
	四级公路

	13
	0299
	其他公路

	桥梁工程

	14
	0301
	梁式桥

	15
	0302
	拱桥

	16
	0303
	斜拉桥

	17
	0304
	悬索桥

	18
	0305
	刚构桥

	19
	0306
	组合体系桥

	20
	0307
	人行桥

	21
	0308
	立交桥

	22
	0399
	其他桥梁

	隧道工程

	23
	0401
	山岭隧道

	24
	0402
	水下隧道

	25
	0403
	城市隧道

	26
	0404
	综合管廊

	27
	0405
	人行地道

	28
	0499
	其他隧道

	轨道交通工程

	29
	0501
	地铁

	30
	0502
	轻轨

	31
	0503
	有轨电车

	32
	0504
	市域铁路

	33
	0599
	其他轨道交通

	给水工程

	34
	0601
	水源工程

	35
	0602
	水厂

	36
	0603
	输水管网

	37
	0604
	配水管网

	38
	0605
	二次供水设施

	39
	0699
	其他给水设施

	排水工程

	40
	0701
	污水管网

	41
	0702
	雨水管网

	42
	0703
	合流管网

	43
	0704
	污水厂

	44
	0705
	雨水泵站

	45
	0706
	调蓄池

	46
	0707
	海绵城市设施

	47
	0799
	其他排水设施

	燃气工程

	48
	0801
	门站

	49
	0802
	调压站

	50
	0803
	高压管网

	51
	0804
	中压管网

	52
	0805
	低压管网

	53
	0806
	LNG/LPG站

	54
	0899
	其他燃气设施

	供热工程

	55
	0901
	热源厂

	56
	0902
	换热站

	57
	0903
	一次管网

	58
	0904
	二次管网

	59
	0905
	地热能供热

	60
	0999
	其他供热设施

	环卫设施

	61
	1001
	生活垃圾焚烧厂

	62
	1002
	厨余垃圾处理厂

	63
	1003
	建筑垃圾资源化厂

	64
	1004
	垃圾转运站

	65
	1005
	公共厕所

	66
	1099
	其他环卫设施

	园林绿化

	67
	1101
	综合公园

	68
	1102
	社区公园

	69
	1103
	口袋公园

	70
	1104
	立体绿化

	71
	1105
	生态廊道

	72
	1199
	其他园林绿化

	地下管线（综合）

	73
	1201
	供水管线

	74
	1202
	排水管线

	75
	1203
	燃气管线

	76
	1204
	热力管线

	77
	1205
	电力管线

	78
	1206
	通信管线

	79
	1207
	工业管线

	80
	1208
	综合管廊

	81
	1299
	其他管线

	其他
	
	

	82
	9999
	其他市政设施项目


[bookmark: _Toc232588734][bookmark: _Toc232524594]A.5.3 城市道路等级字典表应符合表A.5.3的规定。
表A.5.3 城市道路等级字典表
	序号
	编码
	道路等级

	1
	001
	主干道

	2
	002
	次干道

	3
	003
	支路

	4
	004
	快速路


[bookmark: _Toc232588735][bookmark: _Toc232524595]A.5.4 桥梁结构类型字典表应符合表A.5.4的规定。
表A.5.4 桥梁结构类型字典表
	序号
	编码
	桥梁结构类型
	备注

	1
	01
	梁式桥
	包括简支梁桥、连续梁桥、悬臂梁桥等

	2
	02
	拱桥
	包括上承式拱桥、中承式拱桥、下承式拱桥

	3
	03
	悬索桥
	主要由主缆、索塔、锚碇、吊索组成

	4
	04
	斜拉桥
	主要由主梁、索塔、斜拉索组成

	5
	05
	刚构桥
	包括连续刚构桥、T型刚构桥等

	6
	06
	组合体系桥
	如梁拱组合桥、斜拉-悬索组合桥等

	7
	99
	其他
	未涵盖的特殊桥梁结构类型


[bookmark: _Toc232588736][bookmark: _Toc232524596]A.5.5 管线类别字典表应符合表A.5.5的规定。
表A.5.5 管线类别字典表
	序号
	编码
	管线类别
	备注

	1
	01
	供水管线
	包括上水、原水、中水、消防、绿化等

	2
	02
	排水管线
	包括雨水、污水、雨污合流等

	3
	03
	燃气管线
	包括煤气、天然气、液化气等

	4
	04
	热力管线
	包括蒸汽、热水等

	5
	05
	电力管线
	包括供电、路灯、电车交通信号灯等

	6
	06
	通信管线
	包括电信电缆、广播电视、信息、监控、军用等

	7
	07
	工业管线
	包括氢气、乙炔、原油、成品油、航油、排渣、乙烯等

	8
	08
	综合管廊
	包括综合管沟

	9
	09
	特殊用途管线
	包括特殊管线

	10
	99
	其他
	未涵盖的其他类型


[bookmark: _Toc232588737][bookmark: _Toc232524597]A.5.6 管线形式字典表应符合表A.5.6的规定。
表A.5.6 管线形式字典表
	序号
	编码
	形式名称
	备注

	[bookmark: _Hlk207965335]1
	01
	直埋
	管线直接埋设于地下，常用于给水、燃气、排水等管道

	2
	02
	管埋
	管线通过保护套管埋设于地下，常用于电力、电信电缆

	3
	03
	管块
	管线通过浇筑混凝土管块敷设于地下，常用于电力、电信电缆

	4
	04
	管沟
	管线敷设于沟道中，常用于排水、电力、通信电缆等

	5
	05
	架空
	管线架设于地面之上，常用于电力、通信、热力等

	6
	06
	地面
	管线铺设于地表，测量只能采集管线高程

	7
	07
	上架
	地下电缆上杆、管道出地垂直管线段部分，地下管线点埋深为正值，架空点埋深为负值

	8
	08
	小通道
	其他管线借用排水管（沟）敷设

	9
	09
	综合管廊
	不同种类管线集中敷设的通道或地下隧道

	10
	10
	人防
	管线敷设于地下人工防空通道

	11
	11
	井内连线
	表示管线建（构）筑内线缆走向及自流排水管线的连通关系

	12
	12
	顶管
	采用顶管方式埋设的管段

	13
	13
	拖拉管
	采用定向钻施工的拖拉管

	14
	14
	水下
	敷设于水面以下的管段

	15
	99
	其他
	未涵盖的特殊敷设形式


[bookmark: _Toc232588738][bookmark: _Toc232524598]A.5.7 管道设计压力字典表应符合表A.5.7的规定。
表A.5.7 管道设计压力字典表
	序号
	编码
	管道设计压力

	1
	001
	高压

	2
	002
	次高压

	3
	003
	中压

	4
	004
	低压


[bookmark: _Toc232524599][bookmark: _Toc232588739][bookmark: _Hlk204946670]A.6 城市管理字典
[bookmark: _Toc232588740][bookmark: _Toc232524600]A.6.1 城市管理字典表应包括城市管理事件类型字典表、城市管理部件类型字典表、公众诉求问题状态字典表、城管执法程序类别字典表、城管执法案件来源字典表。
[bookmark: _Toc232588741]A.6.2 城市管理事件类型字典表应符合表A.6.2的规定。
表A.6.2 城市管理事件类型字典表
	序号
	编码
	事件类型名称

	一、市容环境类
	
	

	1
	01
	市容环境

	2
	0101
	暴露垃圾

	3
	0102
	积存垃圾渣土

	4
	0103
	垃圾容器满溢或破损

	5
	0104
	装修（大件）垃圾乱堆放

	6
	0105
	道路不洁

	7
	0106
	水域不洁（河湖漂浮物）

	8
	0107
	公厕不洁或设施损坏

	9
	0108
	动物尸体清理

	10
	0109
	非法小广告（城市“牛皮癣”）

	11
	0110
	违规横幅、标语、宣传品

	12
	0111
	违规广告牌、灯箱、招贴

	二、宣传广告类
	
	

	13
	02
	宣传广告

	14
	0201
	非法设置户外广告

	15
	0202
	户外广告牌匾破损、锈蚀、缺失

	16
	0203
	LED显示屏违规播放或光污染

	三、街面秩序类
	
	

	17
	03
	街面秩序

	18
	0301
	无照经营游商

	19
	0302
	店外（超门窗）经营

	20
	0303
	占道早（夜）市管理问题

	21
	0304
	机动车乱停放（侵占人行道、绿地）

	22
	0305
	非机动车（含共享单车）乱停放

	23
	0306
	废弃车辆（“僵尸车”）

	24
	0307
	乱堆物堆料

	25
	0308
	沿街晾挂

	26
	0309
	流浪乞讨、露宿街头

	四、施工管理类
	
	

	27
	04
	施工管理

	28
	0401
	施工扰民（噪音、灯光）

	29
	0402
	工地扬尘

	30
	0403
	施工围挡（围墙）问题

	31
	0404
	施工占道（未经审批或超范围）

	32
	0405
	施工废弃料未及时清运

	33
	0406
	车辆带泥上路、抛洒滴漏

	五、市政设施类
	
	

	34
	05
	市政设施

	35
	0501
	路面破损（坑洞、裂缝、网裂）

	36
	0502
	人行道道板破损、松动

	37
	0503
	路缘石、隔离墩损坏

	38
	0504
	桥梁隧道设施损坏（护栏、伸缩缝等）

	39
	0505
	井盖缺失、破损、移位、异响

	40
	0506
	雨水箅子堵塞、缺失

	41
	0507
	架空线缆低垂、脱落、混乱

	42
	0508
	路灯不亮、灯杆倾斜、破损

	43
	0509
	消防栓（市政）损坏、漏水

	44
	0510
	公共健身器材损坏

	45
	0511
	交通信号灯、标志牌、护栏损坏

	六、园林绿化类
	
	

	46
	06
	园林绿化

	47
	0601
	绿地脏乱、失管、踩踏

	48
	0602
	花木缺失、枯死

	49
	0603
	树木病虫害

	50
	0604
	树木倒伏、断枝

	51
	0605
	树木倾斜（存在安全隐患）

	52
	0606
	古树名木保护问题

	七、住房与物业类
	
	

	53
	07
	住房与物业

	54
	0701
	房屋外墙脱落隐患

	55
	0702
	违规装修破坏结构

	56
	0703
	群租房问题

	57
	0704
	物业区域环境卫生差

	58
	0705
	物业区域公共设施损坏

	59
	0706
	小区内违章搭建

	60
	0707
	占用堵塞消防通道

	八、突发事件类
	
	

	61
	08
	突发事件

	62
	0801
	路面塌陷

	63
	0802
	供水管道破裂

	64
	0803
	燃气管道泄漏

	65
	0804
	供热管道破裂

	66
	0805
	暴雨后道路积水（内涝点）

	67
	0806
	积雪结冰影响通行

	68
	0807
	树木倒伏影响交通或安全（灾后）

	九、综合执法类
	
	

	69
	09
	综合执法

	70
	0901
	违法建设（违章搭建）

	71
	0902
	擅自挖掘城市道路

	72
	0903
	破坏园林绿化

	73
	0904
	餐饮油烟污染、噪声

	74
	0905
	建筑工地夜间无证施工噪声

	75
	0906
	焚烧垃圾、树叶等产生烟尘

	十、其他类
	
	

	76
	99
	其他

	77
	9901
	建议、咨询类问题

	78
	9902
	未分类事件


[bookmark: _Toc232588742][bookmark: _Toc232524601]A.6.3 城市管理部件类型字典表应符合表A.6.3的规定。
表A.6.3 城市管理部件类型字典表
	序号
	编码
	部件类型名称

	一、公用设施
	
	

	1
	01
	公用设施

	2
	0101
	雨水井盖

	3
	0102
	污水井盖

	4
	0103
	给水井盖

	5
	0104
	电力井盖

	6
	0105
	通信井盖

	7
	0106
	燃气井盖

	8
	0107
	供热井盖

	9
	0108
	化粪池井盖

	10
	0109
	公安信息井盖

	11
	0110
	路灯井盖

	12
	0111
	交通信号井盖

	13
	0112
	路灯杆

	14
	0113
	交通信号杆

	15
	0114
	监控设备杆

	16
	0115
	通信基站杆/塔

	17
	0116
	多功能智慧灯杆

	18
	0117
	消防栓（市政）

	19
	0118
	消防水鹤

	20
	0119
	报刊亭

	21
	0120
	电话亭

	22
	0121
	信息亭

	23
	0122
	自动售货机

	24
	0123
	充电桩（公共）

	二、道路交通
	
	

	25
	02
	道路交通

	26
	0201
	车行道

	27
	0202
	人行道

	28
	0203
	道路桥梁

	29
	0204
	地下通道

	30
	0205
	过街天桥

	31
	0206
	交通信号灯

	32
	0207
	交通标志牌

	33
	0208
	交通护栏

	34
	0209
	交通监控摄像头

	35
	0210
	停车咪表/地磁传感器

	36
	0211
	公交站亭（牌）

	37
	0212
	出租车扬招站

	38
	0213
	自行车租赁点设施

	三、市容环境
	
	

	39
	03
	市容环境

	40
	0301
	公共厕所

	41
	0302
	垃圾收集站（房）

	42
	0303
	垃圾箱/果皮箱

	43
	0304
	废物箱

	44
	0305
	扫雪除冰设施存放点

	45
	0306
	户外广告牌

	46
	0307
	牌匾标识

	47
	0308
	宣传栏/阅报栏

	48
	0309
	霓虹灯

	四、园林绿化
	
	

	49
	04
	园林绿化

	50
	0401
	公共绿地

	51
	0402
	行道树

	52
	0403
	古树名木

	53
	0404
	立体绿化

	54
	0405
	花钵花架

	55
	0406
	树池算子

	56
	0407
	绿化灌溉设施

	五、房屋土地
	
	

	57
	05
	房屋土地

	58
	0501
	重要建筑物（外立面）

	59
	0502
	危旧房屋

	60
	0503
	工地围挡（围墙）

	61
	0504
	小区（单位）大门

	62
	0505
	门牌楼牌

	六、其他设施
	
	

	63
	06
	其他设施

	64
	0601
	防汛墙/堤防

	65
	0602
	护坡挡墙

	66
	0603
	体育健身设施

	67
	0604
	儿童游乐设施

	68
	0605
	物联网监测设备

	69
	0606
	智能安防设备

	七、其他预留与自定义
	
	

	70
	99
	其他/未分类

	71
	99.01
	地方特色部件示例：古镇风貌构件

	72
	99.02
	地方特色部件示例：海岸线防护设施

	73
	99.03
	地方特色部件示例：农村水利设施


[bookmark: _Toc232588743][bookmark: _Toc232524602]A.6.4 公众诉求问题状态字典表应符合表A.6.4的规定。
表A.6.4 公众诉求问题状态字典表
	序号
	编码
	问题状态

	1
	1
	受理

	2
	2
	派遣

	3
	3
	审核

	4
	4
	回访


[bookmark: _Toc232588744][bookmark: _Toc232524603]A.6.5 城管执法程序类别字典表应符合表A.6.5的规定。
表A.6.5 城管执法程序类别字典表
	序号
	编码
	执法程序类别

	1
	1
	普通程序

	2
	2
	责令改正

	3
	3
	当场处罚

	4
	4
	温馨提示

	5
	5
	投诉受理


[bookmark: _Toc232588745][bookmark: _Toc232524604]A.6.6 城管执法案件来源字典表应符合表A.6.6的规定。
表A.6.6 城管执法案件来源字典表
	序号
	编码
	案件来源

	1
	1
	日常检查

	2
	2
	投诉

	3
	3
	举报

	4
	4
	上级机关交办

	5
	5
	其他机关移送

	6
	6
	媒体曝光

	7
	9
	其他


[bookmark: _Toc232588746][bookmark: _Toc232524605][bookmark: _Hlk204946683]A.7 其他通用字典
[bookmark: _Toc232588747][bookmark: _Toc232524606]A.7.1 其他通用字典表应包括币种字典表、数据来源字典表、数据分级字典表、数据状态字典表、数据有效标识字典表。
[bookmark: _Toc232588748]A.7.2 币种字典表应符合表A.7.2的规定。
表A.7.2 币种字典表
	序号
	编码
	币种

	1
	1
	人民币

	2
	2
	美元

	3
	3
	日元

	4
	4
	欧元

	5
	5
	港币


[bookmark: _Toc232588749][bookmark: _Toc232524607]A.7.3 数据来源字典表应符合表A.7.3的规定。
表A.7.3 数据来源字典表
	[bookmark: _Hlk533609496]序号
	编码
	数据来源名称
	说明

	1
	1
	业务办理
	建筑市场有关主体通过建筑市场监管一体化工作平台办理各项业务，由业务办理过程产生的数据。

	2
	2
	系统信息登记
	建筑市场有关主体通过其他方式办理各项业务，将结果信息在一体化平台登记备案产生的数据。

	3
	3
	历史人工补录
	工程项目业务环节办理时间早于信息报送时间超过一年，通过一体化平台补录的数据。

	4
	4
	平台共享交换
	通过政务信息资源共享等方式从其他部门获取的数据。


[bookmark: _Toc232588750][bookmark: _Toc232524608]A.7.4 数据分级字典表应符合表A.7.4的规定。

表A.7.4 数据分级字典表
	序号
	数据等级
	说明

	1
	A
	由省级住房和城乡建设主管部门审核确认

	2
	B
	由市级住房和城乡建设主管部门审核确认

	3
	C
	由县级住房和城乡建设主管部门审核确认

	4
	D
	由建筑市场主体填报，未经行政主管部门审核


[bookmark: _Toc232588751][bookmark: _Toc232524609]A.7.5 数据状态字典表应符合表A.7.5的规定。
表A.7.5 数据状态字典表
	序号
	编码
	说明

	1
	0
	草稿 

	2
	1
	待审核

	3
	2
	审核通过

	4
	3
	审核不通过

	5
	9
	已作废


[bookmark: _Toc232588752][bookmark: _Toc232524610]A.7.6 数据有效标识字典表应符合表A.7.6的规定。
表A.7.6 数据有效标识字典表
	序号
	代码
	描述

	1
	0
	数据无效。表示此前上传的这条数据变为无效。例如项目、事项、环节、批文、附件等作废的情形。

	2
	1
	数据有效。表示此次上传的这条数据为新增或更新数据。





[bookmark: _Toc232588753][bookmark: _Toc232524611]
用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）  表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”反面词采用“严禁”；
2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。
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1 总则
1.0.1  为推动自治区住房城乡建设行业基础数据和主题数据的互联互通与共享应用，落实“一数一源一标准”原则，为主题库和专题库建设提供基础数据支撑，特制定本标准。
1.0.2  本标准规定了住建行业基础数据的总体要求、基本规定和核心对象的编码规则，以及数字工程、数字住房、数字城市和数字村镇等领域的基础数据结构。其中数字工程基础数据包括从业企业数据、从业人员数据、工程项目数据、工程建设数据、智能建造数据和市场监管数据等，数字住房基础数据包括既有房屋数据、房地产市场数据、住房保障数据、小区物业数据、住房公积金数据等，数字城市基础数据包括市政公用基础设施数据和城市运管服数据等，数字村镇基础数据包括村镇建设数据等。
1.0.3  本标准的编制严格依据《国家数据标准体系建设指南》（发改数据〔2024〕1426号）和《“数字住建”建设整体布局规划》（建办〔2024〕12号）等文件，确保与住房城乡建设部“数字住建”顶层设计保持高度一致。
1.0.4  本标准规定了数字住建基础数据的总体要求、基本规定、核心对象编码规则以及各业务领域的数据结构。
1.0.5  本标准涵盖的基础数据业务领域主要包括：
1数字工程涵盖从业主体、工程项目、智能建造及市场监管等相关数据；
2数字住房涵盖既有房屋、房地产市场、住房保障、物业服务及住房公积金等相关数据；
3数字城市涵盖市政公用基础设施、城市运行管理等相关数据；
4数字村镇涵盖村镇建设与管理等相关数据。

术语和缩略语
2.1术语
2.1.1  数据定义应符合现行国家标准《信息技术 数据元的规范与标准化》（GB/T 18391.1）的规定。在本标准中，数据是指对工程建设项目、房屋建筑、市政设施及市场主体等管理对象进行数字化描述所产生的结构化信息。
2.1.2  本标准规定的数据类型包括布尔型、字符型、文本型、整型、浮点型、日期型、日期时间型和地理空间型。



















基本规定
3.0.1  本条确立了数据描述的统一范式。数据内容可根据实际需要拓展，主要数据项应包括字段名称、字段代码、字段类型、字段长度、约束条件和说明，其描述规则应符合现行国家标准《政务服务平台基础数据规范》（GB/T 39046-2020）的规定。
3.0.2  本标准的数据资源体系分类遵循《“数字住建”建设整体布局规划》及《“数字住建”基础平台技术导则》的相关规定。
3.0.3  本条规定了工程项目编码的生成机制与基本原则，明确由全国投资项目在线审批监管平台统一生成并实行“一项一码”制度，旨在确保跨部门、跨层级业务协同中的数据一致性与可追溯性。
3.0.4  工程项目编码应在项目策划生成阶段获取，并作为贯穿项目立项、施工许可、质量监督、竣工验收及不动产登记等全过程的核心索引。相关业务系统应强制使用该编码进行数据归集与业务协同，实现跨系统数据的唯一关联与信息共享。
3.0.5  本条在现行国家标准基础上，结合新疆实际进行适应性完善。18位结构（6位行政区划+1位分类码+6位年月+5位序列码）确保与住建部“全国房屋建筑和市政设施普查系统”数据无缝对接。针对新疆大量90年代前建成的房屋档案缺失问题，增设的"2-施工许可年月"、"3-竣工年月"、"4-竣工年份"、"5-竣工年代"，依据了《历史文化名城保护规划标准》（GB/T 50357-2018）中对历史建筑信息模糊处理的原则。其中第1～6位为县级行政区划代码；第7位为年月分类代码；第8～13位为许可年月代码或建成年月代码；第14～18位为物理幢代码；第19位为地上地下代码；第20～21位为逻辑幢顺序码；第22～23位为单元代码；第24～26位为楼层代码；第27～29位为户代码。
此扩展既保证所有既有房屋可赋码管理，又通过分类码区分数据精度，支撑《城市危险房屋管理规定》的分类监管。建筑单体编码（18位）作为《不动产单元设定与代码编制规则》（GB/T 37346）中"定着物代码"的核心部分，在房屋交易、抵押登记时，两码应同时记录，实现安全管理与产权管理的衔接。
3.0.6  本编码方案是《房屋建筑统一编码与基本属性数据标准》（JGJ/T 496-2022）的创新性扩展，与自治区《房屋建筑基础设施编码标准》（报批稿）保持一致，结合新疆地域特点和管理需求，设计了18 位基础码+12位扩展码的复合房屋单元编码方案，完全兼容国标要求并支持楼层、房间的精细化标识。后12位扩展码实现"单元-楼层-户"三级定位，支撑《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准》（CJJ/T 257）的户级资金账户管理和《城市运管服平台》网格化管理的到户要求。该编码方案为《城市信息模型应用统一标准》中"建筑信息模型与城市信息模型融合"提供数据基础。通过编码可在CIM平台中快速定位到具体房屋单元，关联其BIM模型、物联网监测数据、维修记录等。
3.0.7  本编码规则遵循自治区相关地方标准《市政公用基础设施编码标准》DB65/T 8054，编码对象应是具有完整功能、用于城市级管理的基本单元，应作为市政公用基础设施的统一身份标识，用于市政公用基础设施的信息归集、关联和共享。编码对象应为具有永久、固定结构的市政公用基础设施，临时设施不宜编码，应在时间和空间上具有唯一性， 并应贯穿于市政公用基础设施的设计、采购、施工、交易、运行维护和拆除等全生命周期。
3.0.8  本编码规则以《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T 312）要求的"网格化管理"数据为基础，6位行政区划代码（GB/T 2260）+ 3位街道代码（GB/T 10114）确保网格编码与民政、公安、统计部门一致，为《城市运管服平台数据标准》（CJ/T 545）要求的"多网融合"提供底层支撑。网格编码不涉及国家秘密地理信息，符合《基础地理信息公开表示内容的规定》，可公开共享。但网格关联的敏感业务数据（如危房信息）需按《信息安全技术大数据安全管理指南》（GB/T 37973）进行脱敏处理。
3.0.9  本条依据《中华人民共和国测绘法》和相关强制性国家标准：《测绘法》第十条规定“国家建立全国统一的大地坐标系统、平面坐标系统、高程系统”。2000国家大地坐标系（CGCS2000）和1985国家高程基准是《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923）明确要求的国家法定基准，是所有住建行业空间数据的"法定语言"。《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212-2016）规定BIM模型应采用国家坐标系统。本标准统一坐标基准，确保BIM模型、倾斜摄影、激光点云等数据向《城市信息模型（CIM）基础平台》汇聚时无需坐标转换，避免精度损失。


















数字工程基础数据
从业企业数据
本条规定从业企业数据由企业基本信息、资质证书信息和安全生产许可证信息三部分组成，覆盖企业身份识别、市场准入资格及安全生产条件等核心管理要素，为企业信用评价、招投标监管及施工现场管理提供基础数据支撑。
本条规定从业企业数据由企业基本信息、资质证书信息和安全生产许可证信息三部分组成，覆盖企业身份识别、市场准入资格及安全生产条件等核心管理要素，为企业信用评价、招投标监管及施工现场管理提供基础数据支撑。
企业资质证书信息表记录企业各类资质证书的详细信息，包括资质类型、等级、专业类别、有效期及状态等24个字段，资质类型和专业类别引用附录字典表，资质状态变更需记录时间和原因，实现资质全生命周期动态管理，并与全国建筑市场监管公共服务平台数据标准衔接。。
企业安全生产许可证信息表记录施工企业安全生产许可的核心信息，包括许可证编号、发证机关、有效期、许可范围及安全管理机构设置等21个字段，其中专职安全管理人员数量和特种作业人员数量为关键监管指标，电子证照编号和二维码标识支撑电子证照应用。
从业人员数据
本条将从业人员划分为七类信息，覆盖从基础身份到专业技能、从执业资格到岗位角色的全维度人员数据，支撑建筑市场实名制管理、施工现场人员配备核查及信用评价等业务需求。
人员基本信息表以证件类型和证件号码为身份识别关键字段，涵盖姓名、学历、学位、工作单位等24个字段，其中证件类型引用附录字典表，学历和学位分别符合GB/T 4658和GB/T 6864标准，在职企业信息通过统一社会信用代码与企业基本信息表关联。
人员职称证书信息表记录专业技术人员职称评审结果，包括职称等级、专业名称、发证机关及继续教育情况等14个字段，职称等级引用附录字典表，继续教育有效期和最后继续教育时间用于职称证书动态管理。
执业注册人员信息表记录注册建筑师、建造师、监理工程师等执业资格信息，包括注册类型及等级、发证日期、注册有效期、执业印章号等16个字段，注册类型及等级和注册专业引用附录字典表，注册有效期是判断执业资格有效性的关键字段。
安全管理人员信息表记录企业安全生产管理三类人员（主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员）信息，包括安全生产考核合格证书编号、人员登记注销时间等10个字段，人员登记和注销时间用于动态掌握企业安全管理人员配备情况。
特种作业人员信息表记录建筑电工、架子工、起重机械司机等特种作业人员信息，包括特种作业操作类别、证书编号及有效期等11个字段，特种作业操作类别引用附录字典表，证书有效期是施工现场准入核查的关键依据。
技术工人信息表记录职业技能等级认定信息，包括专业工种、技能等级、证书编号等8个字段，技能等级引用附录字典表，与职业技能等级认定制度衔接。
施工现场人员信息表记录施工员、质量员、安全员等"八大员"岗位信息，包括岗位类别、岗位专业、证书有效期等11个字段，岗位类别和岗位专业引用附录字典表，证书有效期起止用于施工现场人员持证上岗核查。
工程项目数据
本条将工程项目数据分为项目基本信息、单体工程信息和线性工程信息三类，项目基本信息覆盖立项审批阶段，单体工程信息针对房屋建筑等点状工程，线性工程信息针对道路、管线等线状工程，实现工程项目全类型覆盖。
项目基本信息表以项目编码为唯一标识，涵盖项目分类、立项级别、投资来源、资金属性、土地获取方式、审批流程类型等字段，其中多个字段引用附录字典表，审批流程编码用于地方定制化审批流程配置，各类发包方式和招标组织形式字段支撑工程建设项目审批制度改革数据要求。
单体工程信息表记录房屋建筑等点状工程的详细技术参数，包括单体工程代码、建筑面积、层数、高度、结构体系等字段，其中结构体系、工程等级引用附录字典表，装配式建筑、绿色建筑、减隔震建筑等标识字段支撑智能建造和抗震管理业务，各环节记录编号实现与施工图审查、施工许可、质量监督等业务系统的关联。
线性工程信息表记录道路、桥梁、管线等线状工程的空间位置和工程参数，包括起点终点坐标、工程长度、施工段划分等字段，起点终点坐标采用浮点型保留6位小数确保定位精度，工程状态字段用于实时掌握线性工程建设进度。
工程建设数据
本条规定工程建设数据涵盖从造价咨询、招投标、勘察设计到施工许可、质量安全监督、消防审验、竣工验收的全流程11类信息，实现工程建设项目从立项到竣工的全生命周期数据贯通，是工程建设项目审批制度改革和数字化监管的核心数据支撑。
工程造价信息表记录投资估算、设计概算、最高投标限价、投标报价、竣工结算等造价成果文件信息，包括造价咨询企业、造价工程师、审核人、项目投资额等21个字段，造价类型和计税方式字段采用编码标识，竣工结算时审核日期为必填项，数据来源字段标识数据产生渠道。
工程招投标信息分为中标结果、招标项目和项目标段三个层次，中标结果信息记录交易结果，招标项目信息记录招标活动基本信息，项目标段信息记录标段划分和合同价格等细节，三层信息相互关联形成完整招投标数据链。
工程勘察信息分为勘察项目信息和勘探基本情况信息两个层次，勘察项目信息记录勘察合同和成果概况，勘探基本情况信息记录具体勘探点的技术数据，两层信息关联实现从项目到点位的精细化管理。
消防设计审查信息表记录特殊建设工程消防设计审查全过程信息，包括单体工程代码清单、特殊建设工程情形、装饰装修和保温材料信息、消防设施说明等字段，特殊建设工程情形引用附录字典表，多个条件字段采用布尔型标识，审查结果和存在问题字段记录审查结论。
施工图审查信息表记录施工图设计文件审查信息，包括审查合格书编号、一次审查通过情况、违反强制性标准数量和条目、审查次数和最终结果等字段，一次审查违反强制性标准信息用于设计质量统计分析，审查报告文件字段存储电子报告路径。
工程项目施工许可信息表记录施工许可证核心信息及参建单位信息，包括建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、中标通知书、施工图审查合格书等前置条件编号，以及建设单位、施工单位、监理单位、项目经理、总监理工程师等责任主体信息的字段，实现施工许可与前期审批、责任人员的关联。
工程质量监督信息表记录质量监督报监受理和监督过程信息，包括报监受理部门、人员、时间、意见，监督机构、人员、起止日期、状态、结果，以及发现问题、整改要求、整改完成日期、复核结果等字段，监督状态字段标识待监督、监督中、已监督、监督异常四种状态。
工程质量检测信息表记录工程质量检测委托、过程和结果信息，包括样品信息、委托单位、检测单位、检测类别、检测人、见证人、检查依据和结论等字段，检测类别区分委托送检、现场检测、见证取样、监督抽测四种方式，检查结论标识符合要求、基本符合、不符合需整改三种结果。
建筑施工安全监督信息表记录安全报监受理和安全风险管控信息，包括报监受理信息、安全风险名称内容级别、限期整改时间、风险负责人等字段，安全风险级别分为重大、较大、一般、低四级，与安全生产风险分级管控要求衔接。
消防验收和备案信息分为消防验收信息和消防验收备案（抽查）信息两类，特殊建设工程适用消防验收程序，其他建设工程适用备案抽查程序，两类信息结构相似但审查深度和程序不同。消防验收信息表记录特殊建设工程消防验收全过程信息，包括消防设计审查意见书文号、施工许可证信息、各责任主体填表日期和情况说明等字段，设计、监理、施工、消防审验技术服务单位分别填表并记录日期，实现五方责任主体消防责任追溯。消防验收备案（抽查）信息表记录其他建设工程消防验收备案和抽查结果信息，与消防验收信息表结构相似但增加抽查结果和复核结果字段，未抽中项目抽查结果标识为0。
竣工验收备案信息分为工程竣工验收信息和工程竣工验收备案信息两个层次，竣工验收信息记录五方责任主体验收情况，备案信息记录住房城乡建设主管部门备案审查情况，两层信息关联形成完整竣工验收数据。
智能建造数据
本条规定智能建造数据由装配式建筑、绿色建筑、建筑节能和绿色建材四类信息组成，覆盖建筑工业化、绿色低碳、节能降耗和绿色建材应用等智能建造核心领域，支撑智能建造与建筑工业化协同发展。
装配式建筑信息表记录装配式建筑评价和构件管理信息，包括装配率、评价等级、预制构件类型和数量、生产企业、BIM技术应用等字段，装配率按GB/T 51129计算，评价等级分为A、AA、AAA三级，预制构件信息通过生产企业统一信用代码实现质量追溯。
绿色建筑信息表记录绿色建筑评价标识信息，包括绿色建筑等级、五类指标得分、绿色建材应用比例、碳减排量等字段，五类指标对应GB/T 50378-2019的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居，碳减排量字段支撑建筑领域碳达峰碳中和数据需求。
建筑节能信息表记录建筑能耗统计和节能改造信息，包括统计年度、总栋数、总建筑面积、节能改造面积、超低近零能耗建筑面积，以及电、水、燃气、煤、油等各类能源消耗分项数据等字段，各类能耗数据支撑建筑能耗总量控制和碳排放核算。
绿色建材信息表记录绿色建材进场验收和应用比例信息，包括建材类别、绿色建材标识等级和证书编号、生产企业、使用数量和部位、进场验收结论等字段，进场验收结论区分不合格、合格、复检合格三种状态，复检合格时必填复检报告编号，绿色建材应用比例按类别分别计算。
市场监管数据
本条规定市场监管数据由企业信息、企业信用、人员信用、违法违规行为处罚和建筑市场检查五类信息组成，覆盖市场主体身份、信用评价、行为记录和执法检查等建筑市场监管核心要素，与全国建筑市场监管公共服务平台信用体系衔接。
企业信用信息分为信用评价和信用记录两个层次，信用评价信息反映企业综合信用等级，信用记录信息记录具体良好或不良行为事件，两层信息结合实现企业信用静态评价和动态记录的统一管理。
人员信用信息分为诚信良好和诚信不良两类，分别记录从业人员的表彰奖励和违规处罚信息，两类信息结构相似但记录内容不同，通过人员唯一标识和证件号码与人员基本信息表关联。
违法违规行为处罚信息表记录行政处罚决定书的详细信息，包括处罚机关级别和所属地区、被处罚对象类型和信息、违法事实摘要、处罚依据法条、处罚决定内容和日期、公示和结案状态、履行情况等字段，被处罚对象类型区分企业、人员、工程项目和其他，处罚依据法条具体到条款确保执法规范性。
建筑市场检查信息表记录建筑市场执法检查过程和结果，包括检查类型、时间、单位、人员及执法证号、问题类别和描述、问题等级、整改要求和时限、复查结果等字段，检查类型区分日常、专项、综合、双随机四种，问题类别区分质量、安全、环保、市场行为和其他，复查结果标识未复查、已整改、未整改、通过四种状态，信用等级变化字段同步回写全国平台信用库。


















数字住房基础数据
5.1既有房屋数据
5.1.1 本条规定既有房屋数据由房屋建筑单体信息、定期体检信息和安全鉴定信息三部分组成，覆盖房屋基础属性、日常排查评估及专业安全鉴定等全生命周期管理要素，为房屋安全管理、城市更新及灾害防治提供数据支撑。
5.1.2房屋建筑单体信息表以房屋建筑编码为唯一标识，涵盖标准地址、建筑类型、结构类型、建筑面积、层数、高度、人防信息、耐火等级、抗震设防烈度及空间位置等核心属性，其中建筑类型、结构类型、抗震设防烈度引用附录字典表，宗地代码实现房屋与土地的精准关联，社区单元网格字段支撑基层网格化管理，父级单体建筑ID字段实现设计单体与施工、监理单体的关联对应。
5.1.3房屋定期体检信息表记录房屋安全隐患排查评估全过程信息，涵盖产权信息、原勘察设计施工监理单位、使用功能及主体结构变更、加固情况、受灾情况，以及场地地基、上部结构、隔震消能设施、非结构构件等排查评估结果，评估结论分为安全、基本安全、隐患、危险四级，评估建议对应继续使用、观察使用、限制使用、停止使用、拆除五种处置方式，整治状态字段实现排查整治闭环管理。
5.1.4房屋安全鉴定信息表记录专业鉴定机构出具的房屋安全鉴定结果，涵盖鉴定状态、起止日期、鉴定结论等级、报告有效期、处理建议、整治需求，以及鉴定机构和委托单位信息等核心内容，鉴定结论按A、B、C、D四级评定，与《危险房屋鉴定标准》衔接，鉴定报告附件字段实现鉴定成果电子化管理。
5.2房地产市场数据
5.2.1本条规定房地产市场数据由预售许可、资金监管、网签备案、市场监测和租赁管理五类信息组成，覆盖商品房从预售审批、资金监管、交易签约到市场统计的全流程，以及住房租赁管理，实现房地产市场交易闭环监管。
5.2.2商品房预售许可信息表记录预售许可证核心内容及项目基本信息，涵盖预售证编号、预售楼栋套数面积、用途性质、发证时间、开发企业信息及历史状态等，用途性质字段区分住宅、商业、办公等类型，历史标识字段标识正常、注销、吊销三种状态，与全国项目库统一编码关联。
5.2.3商品房预售资金监管信息分为监管账户和监管协议两个层次，监管账户信息记录银行专户基本信息及余额状态，监管协议信息记录开发企业、监管机构、银行三方约定的监管额度、账户信息及协议状态，两层信息关联实现预售资金全流程监管，防范资金挪用风险。
5.2.4合同网签备案信息分为商品房网签合同和存量房网签合同两类，商品房网签合同记录新建商品房预售现售交易信息，存量房网签合同记录二手房交易信息，两类合同均涵盖房屋信息、交易金额、付款贷款方式、签约备案时间等核心要素，变更撤销标志字段实现合同状态动态跟踪。
5.2.5房地产市场监测信息表记录新建商品房和二手房的成交面积、成交金额等核心指标的当年累计和当月数据，并计算同比环比变化率，指标所属日期字段标识统计周期，数据状态字段标识数据审核归档状态，为房地产市场运行分析和调控政策制定提供数据基础。
5.2.6房屋租赁管理信息表记录租赁合同备案信息，涵盖房屋信息、租金及支付方式、租赁期限、出租人和承租人身份信息、经纪企业信息，以及合同变更撤销和备案状态等，出租人和承租人证件信息实现租赁双方身份核验，经纪企业编号和经纪人编号关联房地产经纪行业管理。
5.3住房保障数据
5.3.1本条规定住房保障数据由申请信息、配给管理信息和危旧房改造信息三类组成，覆盖住房保障从准入申请、资格审核、配租配售到退出管理的全业务流程，以及城镇危旧房改造计划执行，实现住房保障精准管理和危旧房改造进度跟踪。
5.3.2保障房申请信息分为申请人基本信息和保障对象信息两个层次，申请人基本信息记录申请人及家庭成员身份、户籍、收入、财产、就业、住房状况等准入审核要素，保障对象信息记录保障资格取得、实施保障、年度复核、退出保障等动态管理信息，两层信息关联实现"一人一档"全生命周期管理。
5.3.2保障房配给管理信息表记录保障对象与房源的配租配售合同信息，涵盖合同类型、出租方承租方信息、租金及补贴金额、合同起止日期、实际终止日期及原因、合同状态等，合同类型区分实物配租和租赁补贴，租金减免和补贴金额字段体现差异化保障政策，合同状态字段实现配给动态管理。
5.3.3城镇危旧房改造信息表记录年度危旧房改造计划执行情况，涵盖统计年度、计划任务数、开工竣工任务数、中央补助资金、完成投资金额，以及安置房开工竣工数量等，计划与完成数据对比反映改造进度，资金字段支撑财政资金绩效评价，安置房数据关联棚户区改造安置需求。
5.4小区物业数据
5.4.1本条规定小区物业数据由小区管理信息和物业管理服务信息两类组成，小区管理信息涵盖小区基本信息、住户信息和业委会信息，物业管理服务信息涵盖物业合同和维修资金监管，实现住宅小区综合治理和物业服务监管。
5.4.2小区管理信息分为小区信息、住户信息和业委会信息三个层次，小区信息记录小区基本属性、空间范围、交付状态、物业管理状态等，住户信息记录房屋单元、户型、面积、产权等户级属性，业委会信息记录业委会组建、任期、委员、党建及备案情况，三层信息关联实现小区精细化治理。
5.4.2物业管理服务信息分为物业合同和维修资金监管两个层次，物业合同信息记录物业服务企业、服务阶段、付费模式、人员配置、合同期限及备案状态等，维修资金监管信息记录专户账户、余额、缴存使用记录及监管协议等，两层信息关联实现物业服务质量和维修资金安全的双重监管。
5.5住房公积金数据
5.5.1本条规定住房公积金数据由贷款信息和提取信息两类组成，覆盖住房公积金个人住房贷款发放管理和提取业务，与房屋交易数据关联可实现住房公积金政策执行效果分析。
5.5.2住房公积金贷款信息表记录个人住房公积金贷款发放及还款信息，涵盖借款人身份信息、公积金缴存情况、贷款金额期限利率、房屋信息、还款状态及逾期情况等，贷款状态字段区分未发放、正常还款、逾期还款、已结清，逾期本金利息字段支撑贷款风险监测，与网签合同编号关联实现贷款与交易联动。
5.5.3住房公积金提取信息表记录职工住房公积金提取业务信息，涵盖提取人身份信息、缴存情况、提取类型、提取金额日期及房屋信息等，提取类型字段区分购房、租房、还贷、退休等不同情形，与房屋信息关联可实现提取真实性核验。


6数字城市基础数据
6.1市政公用基础设施数据
6.1.1本条明确了市政公用基础设施数据的覆盖范围。城市供水、排水、燃气、供热、市政道路、市政桥梁、地下综合管廊、环境卫生与垃圾分类、园林绿化以及历史文化保护等是城市运行的核心基础设施，其数据的标准化采集与管理是数字城市建设的基础性工作。本条所列十大类基础设施数据涵盖了城市生命线工程的主要领域，旨在建立统一、完整的城市基础设施数据资源体系，为城市运行监测、应急管理和智慧化服务提供数据支撑。
6.1.2本条对城市供水设施建设管理信息的数据构成作出规定。供水系统是城市生命线工程的重要组成部分，其数据应覆盖从源头取水、厂站处理到管网输送的全流程。供水管线信息用于掌握管网空间分布与属性特征；供水厂站信息用于管理水厂、泵站等关键节点；取水口信息用于水源保护与取水监管；供水管线排查信息用于管网健康状态评估；供水管网漏损情况信息用于漏损控制与节水管理。各类数据相互配合，形成完整的供水设施数据链条。
6.1.3本条对城市排水设施建设管理信息的数据构成作出规定。排水系统是城市防洪排涝和水环境治理的关键设施，其数据应覆盖排水管网、厂站、排放口、易涝点、应急资源、管道缺陷监测及管网修复等关键环节。排水管线信息用于掌握管网拓扑结构与运行参数；排水厂站信息用于污水处理与泵站管理；排水口信息用于排污监管与水环境评价；易涝点信息用于内涝风险预警；防涝应急资源信息用于应急响应调度；排水管道缺陷监测与管网修复信息用于设施运维闭环管理。
6.1.4本条对城市燃气设施建设管理信息的数据构成作出规定。燃气系统具有高压、易燃、易爆等危险特性，其数据管理对公共安全至关重要。燃气管线信息用于管网空间定位与运行监控；燃气厂站信息用于门站、储配站、调压站等关键设施管理；燃气隐患与整改信息用于安全风险排查治理闭环管理；燃气危险源信息用于重大危险源辨识与分级管控。各类数据共同支撑燃气安全监管与风险防控。
6.1.5本条对城市供热设施建设管理信息的数据构成作出规定。供热系统是北方城市冬季民生的重要保障设施，其数据应覆盖热源、热力站、管网及设施检测等关键环节。供热热源信息用于热源厂锅炉及热泵等设备管理；热力站信息用于换热站运行监控；供热管线信息用于管网输配管理；供热设施检测信息用于设备安全状态评估与隐患排查。各类数据协同支撑供热系统的安全稳定运行。
6.1.6本条对城市市政道路建设管理信息的数据构成作出规定。市政道路是城市交通的骨架网络，其数据应包括建设期基础信息与养护期运维信息。道路建设信息用于掌握道路规划、设计、施工等全生命周期基础数据；道路养护信息用于路面技术状况评定、养护计划制定与养护质量评价。两类数据衔接，支撑道路资产的精细化管理和科学养护决策。
6.1.7本条对城市市政桥梁建设管理信息的数据构成作出规定。城市桥梁是道路网络的关键节点，其安全运行直接关系公共安全。桥梁基础信息用于掌握桥梁结构特征与技术档案；桥梁病害信息用于结构损伤识别与评定；桥梁风险预警信息用于结构安全监测与风险预警。三类数据形成"基础档案-病害跟踪-风险预警"的桥梁安全管理闭环。
6.1.8本条对地下综合管廊建设管理信息作出规定。地下综合管廊是集约化敷设市政管线的现代化基础设施，其数据应涵盖管廊空间位置、结构形式、分仓情况、建设状态及附属设施等信息。管廊数据的标准化管理有助于实现管廊规划、建设、运维全过程的数字化监管，提高城市地下空间资源的利用效率和安全保障水平。
6.1.9本条对城市环境卫生和垃圾分类建设管理信息作出规定。环境卫生设施是城市公共服务体系的重要组成部分，其数据应覆盖垃圾收集、转运、处理设施及公共厕所等类型。垃圾分类数据的纳入响应了国家生活垃圾分类制度实施要求，有助于实现环卫设施的精准管理和垃圾分类全流程追溯。
6.1.10本条对城市园林绿化建设管理信息作出规定。园林绿化数据应涵盖绿地项目基础信息、规划设计、施工建设、养护管理及植物配置等内容。该类数据的标准化管理有助于提升城市园林绿化规划建设的科学性，支撑绿地资源调查统计和生态效益评估。
6.1.11本条对历史文化保护管理信息作出规定。历史文化保护数据应涵盖保护对象的基础信息、保护规划、管理机构、巡查维护及资金使用情况等。该类数据的管理有助于建立历史文化资源的数字化档案，支撑保护规划实施监督和活化利用管理，促进历史文化资源的永续传承。
6.2城市运管服数据
6.2.1本条对城市基础信息的数据构成作出规定。城市基础信息是城市运行管理服务平台的数据底座，包括地理空间数据、城市信息模型数据、评价点位数据和统计年鉴数据。地理空间数据为城市管理提供统一的空间定位基准；城市信息模型数据实现城市三维数字化表达；评价点位数据支撑城市管理绩效评价；统计年鉴数据提供宏观决策依据。本条明确各类数据应符合现行相关国家标准，确保数据基础的规范性和一致性。
6.2.2本条对城市运行信息的数据构成作出规定。城市运行信息是实时感知城市运行状态的核心数据，包括监测类基础数据及市政设施、房屋建筑、交通设施和人员密集区域的运行监测数据。监测类基础数据为各类监测业务提供统一的点位、设备和阈值管理；市政设施运行监测数据覆盖燃气、供水、排水、管廊、环卫等领域；房屋建筑和交通设施监测数据保障重要基础设施安全；人员密集区域监测数据支撑公共安全风险防控。各类监测数据共同构建城市运行"一网统管"的数据支撑体系。
6.2.3本条对城市管理信息的数据构成作出规定。城市管理信息是城市日常管理业务的核心数据，包括城市部件事件监管数据、市政公用数据、市容环卫数据、园林绿化数据和城管执法数据。城市部件事件监管数据覆盖城市管理问题的发现、派遣、处置和结案全流程；市政公用、市容环卫、园林绿化等行业数据支撑各专业领域的精细化管理；城管执法数据支撑执法规范化建设。各类数据协同支撑城市管理的数字化、智能化水平提升。
6.2.4本条对城市服务信息的数据构成作出规定。城市服务信息面向公众和企业，包括公众诉求信息和便民便企服务信息。公众诉求数据汇聚市民通过多种渠道反映的问题和建议，是感知社情民意的重要窗口；便民便企服务数据支撑政务服务事项的规范化管理和便捷化办理。两类数据共同体现城市管理"以人为本、服务为先"的理念，推动城市管理向城市服务转型。
6.2.6园林绿化行业数据应包括公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地、树木、古树名木和绿地附属设施等数据。



















7 数字村镇基础数据
7.0.1本条明确了村镇建设数据的覆盖范围。农房建设管理、农村生活垃圾治理和传统村落保护管理是村镇建设领域的三项核心工作，其数据的标准化采集与管理是数字村镇建设的基础。本条旨在建立统一的村镇建设数据资源体系，为村镇规划、建设、管理和保护提供数据支撑，推动城乡融合发展。
7.0.2本条对农房建设管理信息的数据构成作出规定。农房是农村最重要的不动产和农民生活的基本保障，其数据应覆盖项目立项、房屋建档、施工监管和资金使用等关键环节。农村房屋建设项目信息用于掌握农房建设的项目化管理情况；农村房屋基本信息用于建立农房基础档案；农村房屋施工进度信息用于施工过程监管；资金管理信息用于涉农补贴资金的拨付跟踪。各类数据相互配合，形成农房建设全生命周期管理的数据链条。
7.0.3本条对农村生活垃圾治理信息的数据构成作出规定。农村生活垃圾治理是改善农村人居环境的重要内容，其数据应包括垃圾处理站点信息和垃圾清运信息。垃圾处理站点信息用于掌握收运处置设施的空间分布、处理能力和运行状态；垃圾清运信息用于垃圾收集运输任务的调度管理和作业监管。两类数据协同支撑农村生活垃圾治理的规范化、精细化管理。
7.0.4本条对传统村落保护管理信息作出规定。传统村落是中华优秀传统文化的重要载体，其数据应涵盖村落基础信息、保护范围、规划编制、保护措施、资金投入和管理责任等内容。该类数据的管理有助于建立传统村落数字化档案，支撑保护规划实施监督和动态监测评估，促进传统村落的科学保护与合理利用。

8城市建筑信息模型数据
8.1城市信息模型（CIM）基础数据
8.1.1 本条明确自治区、地州市、区县三级CIM基础平台的坐标、高程、时间基准，是平台数据生产、汇聚、应用、运维的基础，保障全域CIM数据统一、兼容、可互通。
8.1.2 本条明确CIM基础平台“统一架构、数据分级、应用扩展”建设原则，立足新疆实际需求，兼顾实用性与可扩展性，适配各类业务场景迭代更新。
8.1.3 本条明确CIM数据存储、传输、更新、管理全流程安全要求，严格遵循国家保密规定，防范数据安全风险，保障数据合规安全使用。
8.1.4 本条明确从多维度构建CIM数据分类体系，规整多源异构数据，为数据规范化组织、管理、共享交换提供统一标准。
8.1.5 本条明确自治区级住建领域CIM数据涵盖范围，适配区级平台全域数据汇总、统筹管控、宏观决策的核心职能。
8.1.6 本条明确地州市、区县级住建领域CIM数据涵盖范围，适配地州市、区县级平台基层城市精细化治理的核心职能。
8.1.7 本条依据国家现行标准，明确CIM模型七级分级体系，统一模型生产、加工、应用的技术依据，实现模型标准化分级建设。
8.1.8 本条结合各级平台职能，明确差异化模型精细度最低标准，自治区级不低于2级、地州市和区县两级不低于3级，按需建设、避免资源浪费。
8.2建筑信息模型（BIM）基础数据
8.2.1 BIM基础数据是指面向单一建筑工程项目的，包含几何信息、物理信息、功能信息的数字化表达。在CIM语境下，该类数据作为精细化、结构化的“细胞”单元，可为CIM平台提供详尽的建筑内部信息支撑。
8.2.2 本条仅针对BIM数据在接入和集成到CIM平台时，应具备的基础空间与概要信息作出规定，不涉及BIM数据在工程设计、施工及运维等独立阶段的全部深度要求。
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