
[bookmark: _GoBack]《关于实施房屋市政工程进场建筑材料“一网统管”“一码通查”工作的通知》
公开征求意见汇总表

	序号
	反馈意见建议
	采纳意见

	1
	建议自治区层面加强与市场监管部门的数据共享，明确以一体化服务平台为住建领域唯一报送渠道的同时，推动跨部门数据互认，避免同一数据多平台重复录入、口径不一的问题。
	不予采纳。检测企业、人员基本信息、资质信息统一从建设云获取，一体化平台无需再重复录入数据，需要补充的是企业在建设云中未录入的数据。

	2
	附件1规定报告二维码生成"需先通过指定数据上传接口完成主表数据上报"。若遇平台维护、接口故障、网络中断等情形，数据上报失败将直接导致报告无法赋码出具，检测机构将被动承担逾期违约责任。建议设置应急出报告通道或事后补码机制，并明确因平台原因导致的责任免除情形。
	部分采纳。业务系统可以设置重传的冗余机制，在接口故障或网络中断等情形发生后进行重传。对增加应急处置方案等内容予以采纳，在附件相应位置进行说明。

	3
	附件2第7条公开发布了平台"默认的统一登录密码"，该密码随征求意见稿面向全社会公开，任何人均可尝试登录他人账号，属于安全隐患。建议删除该内容，改为"首次登录强制修改密码"机制，并对已发布渠道进行更正。
	已采纳。已在公开渠道删除原始密码，同时企业登录一体化服务平台可以自行修改密码。

	4
	附件2明确二维码核验"仅支持安卓系统"APP，鸿蒙系统需另装"卓易通"，IOS系统无核验渠道。工程质量验收和监督检查现场使用iPhone的用户无法验证报告真伪，削弱"一码通查"的普适性。建议增加微信小程序、微信公众号或网页端等跨平台通用核验渠道。
	不予采纳。IOS系统涉及到安全涉密问题，目前不考虑IOS系统适配。另微信小程序、微信公众号等移动端涉及到认证主体问题，待后续平台运用成熟后进行考虑。

	5
	检测报告存在作废重出、更正补发等正常业务情形，已赋码报告作废后原二维码的失效机制、更正报告的重新赋码规则均未规定，建议补充明确。
	不予采纳。报告作废但数据不作废，更正补发重新走报告核发流程和赋码即可。

	6
	目前数据自动采集(含曲线自动上传)在技术上主要适用于力学试验等仪器化程度高的项目(附件1的破型数据、力学曲线接口即为印证),而水泥安定性等人工观测项目、部分化学分析项目、部分现场检测项目如压实度客观上无法实现自动采集。建议对"能够自动采集或生成"的项目范围作出界定，并明确"不能自动采集的"录入时限要求(如试验结束后24小时内),避免机构因理解不一致被认定为执行不到位。
	予以采纳。已在对应位置进行修改。

	7
	附件1规定Token有效期仅4小时、单IP每秒访问不超过500次、接口超时180秒。检测机构在集中补传历史数据、多台仪器并发上传时容易触发拦截，Token频繁过期也增加运维负担。
	不予采纳。数据标准接口当中3.2.9和3.2.10提供了单个上传和统一批量上传的接口，应根据接口文档说明进行数据上传。

	8
	建议对率先完成对接、数据质量优良的机构给予信用加分等正向激励，调动机构积极性。
	不予采纳。目前检测机构信用评价指标中不包含此项内容。

	9
	检测合同、检测方案、检测数据未与赋码后的检测报告相关联，信息化管理不连续。乌市检测机构现有管理软件已实现关联，可从现有软件数据进行同步，无需人工手动上传。
	不予采纳。检测合同、检测方案需要企业在一体化平台自行去完善数据，完善数据后可和检测数据继续互联互通。

	10
	“电子报告与纸质报告内容保持一致”，对于临时、补充、修改后的报告与原上传报告内容不一致，一体化服务平台报告上传流程中未对以上情况作规定。
	[bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc13951][bookmark: _Toc11946][bookmark: _Toc18446][bookmark: _Toc32019][bookmark: _Toc6181][bookmark: _Toc3312][bookmark: _Toc26730][bookmark: _Toc12842][bookmark: _Toc18138]不予采纳。参考接口文档4.4修改记录字段表说明和4.5修改原因字段表说明，原报告和修改、补充后的报告可以做修改补充信息报告重传，一体化平台可记录多次上传的报告记录。

	11
	“一体化服务平台检测数据交互接口”属于软件开发，检测机构自身无法编写，软件公司开发编写费用较高，企业负担较重。
	不予采纳。接口开发只针对检测机构的业务软件进行开发改造，对于不存在开发能力的检测机构，可找对应的业务软件开发单位进行改造。

	12
	“一体化服务平台APP”应具有兼容性，可不限定手机客户端，也可采用“微信”、“钉钉”等小程序，方便使用。
	不予采纳。理由同第4条。

	13
	根据流程图，检测报告数据、报告附件是检测单位采用手动方式逐份上传进行赋码，赋码后的检测报告还需手动上传至一体化服务平台，两次上传，工作量巨大，可采用一体化服务平台接口自动进行上传。
	不予采纳。不需用户进行手动上传，系统自动上传，不增加工作量。

	14
	“一体化服务平台”是面向全疆的服务平台，内容多、涉及广、影响大，建议在工程量较大的地区、检测专项完整机构、多种业务软件环境下进行试运行，同时对一体化服务平台进行操作演示和培训。
	不予采纳。此条属于建议，不对通知做出调整，我厅已面向部分地州市进行了试点工作。

	15
	建议一体化服务平台借鉴乌鲁木齐市现有监督管理平台成熟的做法和经验，是否能将乌鲁木齐市现有监督管理平台接入一体化服务平台，提高企业效率。
	不予采纳。数据采用检测机构直连报送，检测机构业务软件应具备自治区级和地州市级平台同时报送的能力。

	16
	《征求意见稿》要求检测报告防伪二维码必须由自治区一体化服务平台接口生成，报告赋码、试样核验、预拌混凝土运输单及交货检业务均高度依赖平台在线服务，工程验收资料有效性也以平台扫码核验结果为准。文件未考虑平台服务器故障、网络中断、接口访问超限被拦截、网络延迟等异常场景，未设置离线运行、业务降级的应急处置方案，也未明确平台故障期间检测报告、试样标识的合规认定规则。
	予以采纳。理由同第二条。

	17
	本次《征求意见稿》仅要求企业业务系统直接对接自治区一体化服务平台，未兼顾各地已建存量监管平台现状，既未明确存量地市平台是采用“地市归集后向上同步”还是企业直连省级平台的兼容路径，也未设置存量平台过渡期限。数据全部归集至自治区平台后，未明确省级平台向地、县住建主管部门的数据回流、实时同步机制。地、县作为工程质量法定监管责任主体，应实行完整业务数据的本地化管理。
	不予采纳。理由同第十五条。

	18
	建设运维单位的自研检测业务系统可轻易天然适配接口，第三方软件厂商改造压力大，客观上存在利用行政监管政策推广自有商业软件、排除市场竞争的风险。当前文件及附件缺少平台建设运维主体利益回避约定，接口版本迭代的提前告知、过渡期规则，以及面向全部第三方厂商免费开放接口文档、测试环境的制度要求。
	部分采纳。标准对接接口文档完全公开免费，不存在向用户收取费用的情况，且只对现有检测业务软件的数据进行收集归纳，不存在改造压力大的情况。对附件增加相关规则、制度要求予以采纳。

	19
	《征求意见稿》要求施工单位使用可被自治区平台移动端识别的试样唯一性标识，但附件1文件中“防调换副标签”是具有企业专利保护的样品标识产品(专利申请号：201910482394.1,授权公告号：CN 110135525 B,专利权人为湖南建研信息技术股份有限公司),《征求意见稿》明确将具有企业专利保护的试样唯一性标识写入政府文件，显然违反“行政机关不得滥用行政权力，制定含有排除、限制竞争内容”的规定，存在市场垄断风险。
	予以采纳。已在附件中对相关表述进行修改。



