
关于《自治区排水设施养护及维修工程消耗量定额（征求意见稿）》编制说明

为进一步加强城镇排水设施养护维修改造工作，工程造价总站组织编制了《自治区排水设施养护及维修工程消耗量定额（征求意见稿）》（以下简称《本定额》）。现将编制情况汇报如下：
一、基本情况
我区已逐步完善建设工程计价体系，对建筑、安装、市政工程计价依据进行了全面的修编并相继发布，伴随着建筑市场的发展变革，通过深入调查测算，随即编制发布装配式建设工程消耗量定额及补充清单、自保温混凝土复合砌块及复合外保温模板等补充定额，自上述计价依据发布实施以来，在合理确定和有效控制房屋建筑与市政基础设施工程造价，维护工程建设各方的合法权益方面起到了重要作用，但随着城市更新行动的推进、高质量发展的要求及新技术、新工艺、新材料、新设备等不断出现，相关技术标准、规程等已逐步更新，对计价依据服务市场提出了新要求，为此，我站拟启动自治区市政养护工程消耗量定额编制工作。旨在促进市政设施养护工作的有效实施和资金的高效利用。
[bookmark: _GoBack]二、编制依据
（一）国家、自治区现行的有关法律法规和政策文件；
（二）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
（三）给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）； 
（四）城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）；
（五）《建设工程劳动定额（市政工程－维修养护工程）》（LD/T 99.13-2008）；
（六）《建筑安装费用项目组成》（建标〔2013〕44号）
《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）；
（七）城镇排水管道原位热塑成型法修复工程技术规程（DB65/T8005-2023）；
（八）2020版《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》；
（九）疆内近三年市政维修养护典型工程项目现场实地调查、测算资料、施工企业年度财务报表、劳资情况及各项费用开支填报资料及有关省市市政设施养护维修定额；
（十）历年建筑、安装、市政费用定额编制资料及外省市现行的费用定额及执行情况。
三、编制过程
为保障《自治区排水设施养护及维修工程消耗量定额》编制工作顺利推进。一是制定编制方案，拟定编制内容和进度，组织行业资深技术专家和总站专业技术人员成立编制组，开展编制工作。二是为增强《本定额》编制的科学性、针对性、有效性，编制组根据方案开展工作，研究学习国家行业协会、外省地相关资料。三是赴相关施工单位调研，对全疆排水设施维修养护工程新工艺推广情况和现行计价依据相关内容执行情况摸底调查，并赴实地对维修项目进行跟踪、广泛收集数据。四是结合全疆实际情况，对在建项目和完工项目跟踪研究、分析，并以参考借鉴法等科学方法进行编制，形成项目划分稿，同时在厅门户网站公开征求意见。五是根据网上征求的意见，重点对定额进行人工消耗量测算调整，补充完善内容及定额子目划分形成初稿，并组织专家召开征求意见会。按专家意见建议补充修改完善，形成征求意见稿。
四、编制内容
《本定额》共九章208个子目，第一章巡视检测5个子目，包括日常巡视检测、管道检测（CCTV检测、声纳检测、管道潜望镜检测和有毒气体检测）等内容。
第二章沟渠清泥5个子目，包括明沟清泥、暗渠清泥等内容。
第三章检查井、雨水口清捞8个子目，包括检查井人工清捞、检查井机械清捞、雨水口清捞、机吸污泥等内容。
第四章管道疏通13个子目，包括人工疏通管道、人工摇车疏通管道、机动摇车疏通管道、水冲车疏通管道、联合冲洗车疏通管道等内容。
第五章附属构筑物局部维修27个子目，包括升降检查井、升降雨水口、调换检查井井盖、井座、防坠网安装、爬梯维修、调换雨水口盖、座、其他等内容。
第六章管道修复预处理31个子目，包括管壁清洗、管道结垢清除、管内树根清除、管内混凝土固结物清除、堵漏、水泥浆注浆土体固化、化学注浆土体固化、管内塌陷处理、管道内衬钢圈等内容。
第七章管道非开挖修复79个子目，包括拉入式原位固化法（紫外光固化）、折叠内衬法（热塑成型）修复、碎（裂）管法、短管内衬修复、局部树脂固化修复、不锈钢快速锁修复、不锈钢双胀环、水泥基材料喷筑法、喷涂聚合物内衬法等内容。
第八章管道封堵与拆除23个子目，包括充气管塞安装与拆除、管堵砌筑、管堵拆除等内容。
第九章泵站日常维护保养14个子目，包括泵站水池清淤冲洗、泵保养、闸阀类保养、格栅机、格栅保养、除臭设备保养、起重设备保养、设备控制柜保养、自动控制保养、控制线路、仪表保养等内容。
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